# 词汇表

[English]

本文档列出了《乐鑫高级开发框架指南》及其他音频相关文档中使用的术语。每个术语后附其中文对应表述，部分术语附有定义说明。

AAC

  中文：AAC

  Advanced Audio Coding 的缩写，一种行业标准的音频压缩格式。

acoustic

  中文：声学

acoustic calibrator

  中文：声校准器

  亦称声级校准器。

acoustic echo cancellation

  中文：声学回声消除

  AEC 的全称。

AEC

  中文：AEC

  acoustic echo cancellation 的缩写。

Advanced Audio Distribution Profile

  中文：高级音频分发框架

  A2DP 的全称。

A2DP

  中文：A2DP.

  Advanced Audio Distribution Profile 的缩写。

A2DP sink

  中文：A2DP sink

A2DP source

  中文：A2DP source

AFE

  中文：AFE

  audio front end 的缩写。乐鑫声学前端算法框架 由乐鑫 AI Lab 开发，旨在为主机提供高质量、稳定的音频数据。

AirKiss

  中文：AirKiss

  AirKiss 是微信设备平台为 Wi-Fi 设备提供的快速配网技术，用于配置网络连接。

AMR

  中文：AMR

  Adaptive Multi-Rate 的缩写，一种针对语音编码优化的音频压缩格式。

AMR-NB

  中文：AMR-NB

  Adaptive Multi-Rate Narrowband 的缩写，一种基于 Adaptive Multi-Rate 编码开发的窄带语音音频编码标准。

AMR-WB

  中文：AMR-WB

  Adaptive Multi-Rate Wideband 的缩写，一种基于 Adaptive Multi-Rate 编码开发的宽带语音音频编码标准。

analog-to-digital converter

  中文：模拟数字转换器

  ADC 的全称。

ADC

  中文：ADC

  analog-to-digital converter 的缩写。

audio codec

  中文：音频编码解码器

audio forge

  中文：音频塑造

  多种音频后端处理技术的组合，包括重采样（resample）、向下混叠（downmix）、自动电平控制（ALC）、均衡器（equalizer）和变声（sonic）。用户可根据需要启用或禁用特定技术。

audio gate

  中文：音频网关

  AG 的全称。

AG

  中文：AG

  audio gate 的缩写。

audio front end

  中文：声学前端

  AFE 的全称。

audio passthru

  中文：音频透传

  亦称 pipeline passthru。这是一种音频技术，允许音频文件未经修改地通过管道传输。

audio pipeline

  中文：音频管道

  常简称为 “pipeline”。它是一组按特定顺序排列的音频处理元素链，每个元素的输出作为下一个元素的输入。

Audio Video Remote Control Profile

  中文：音视频远程控制规范

  AVRCP 的全称。

AVRCP

  中文：AVRCP

  Audio Video Remote Control Profile 的缩写。

automatic gain control

  中文：自动增益控制

  AGC 的全称。

AGC

  中文：AGC

  automatic gain control 的缩写。

automatic level control

  中文：自动电平控制

  ALC 的全称。

ALC

  中文：ALC

  automatic level control 的缩写。

automatic speech recognition

  中文：自动语音识别

  ASR 的全称。

aux cable

  中文：aux 音频线

  亦称 auxiliary cable。

ASR

  中文：ASR

  automatic speech recognition 的缩写。

bandwidth

  中文：带宽

Bass Frequency

  中文：低频

BCLK

  中文：BCLK

  bit clock 的缩写，即位时钟。

BluFi

  中文：BluFi

  通过蓝牙通道进行 Wi-Fi 网络配置的功能。更多信息请参阅 ESP-IDF 编程指南。

cavity

  中文：腔体

command word

  中文：命令词

core dump

  中文：核心转储

cutoff frequency

  中文：截止频率

decoder

  中文：解码器

digital media renderer

  中文：数字媒体渲染器

  DMR 的全称。

digital signal processor

  中文：数字信号处理器

  DSP 的全称。

DSP

  中文：DSP

  digital signal processor 或 digital signal processing 的缩写。

digital-to-analog converter

  中文：数字模拟转换器

  DAC 的全称。

dispatcher

  中文：调度器

distortion

  中文：失真

DAC

  中文：DAC

  digital-to-analog converter 的缩写。

Digital Living Network Alliance

  中文：数字生活网络联盟

  DLNA 的全称。

DLNA

  中文：DLNA

  Digital Living Network Alliance 的缩写。

DMR

  中文：DMR

  digital media renderer 的缩写。

downmix

  中文：向下混叠

  一种音频处理技术，将多个音频流混合为较少的输出音频流。

DuerOS

  中文：DuerOS

  DuerOS 是百度开发的对话式 AI 系统。

echo

  中文：回声

  声波在直达声之后延迟到达听者的反射。

echo reference signal

  中文：回声参考信号

electret condenser microphone

  中文：驻极体麦克风

  ECM 的全称。

ECM

  中文：ECM

  electret condenser microphone 的缩写。

element

  中文：处理单元

  GMF 处理链上的处理单元。旧版 ADF 称音频元素（audio element）。

encoder

  中文：编码器

equalizer

  中文：均衡器

ESP VoIP

  中文：ESP VoIP

  ESP VoIP 是基于标准 SIP 协议的电话客户端，可用于部分 P2P 或音频会议场景。

fast Fourier transform

  中文：快速傅里叶变换

  FFT 的全称。

FFT

  中文：FFT

  fast Fourier transform 的缩写。

FatFs

  中文：FatFs

FatFs stream

  中文：FatFs 流

FLAC

  中文：FLAC

  Free Lossless Audio Codec 的缩写，一种用于数字音频无损压缩的音频编码格式。

flexible pipeline

  中文：灵活管道

FPS

  中文：FPS

  frames per second 的缩写。

frames per second

  中文：每秒传输帧数

  FPS 的全称。

frequency response

  中文：频率响应

full band

  中文：全频带

  FB 的全称。

FB

  中文：FB

  full band 的缩写。

Hands-Free

  中文：免提

  HF 的全称。

HF

  中文：HF

  Hands-Free 的缩写。

Hands-Free Audio Gateway

  中文：免提音频网关

  HFP-AG 的全称。

Hands-Free Profile

  中文：免提规范

Hands-Free Unit

  中文：免提组件

HFP

  中文：HFP

  Hands-Free Profile 的缩写。

hardware abstraction layer

  中文：硬件抽象层

  HAL 的全称。

HAL

  中文：HAL

  hardware abstraction layer 的缩写。

headset

  中文：耳机

HFP-AG

  中文：HFP-AG

  Hands-Free Audio Gateway 的缩写。

Hi-Fi speaker

  中文：高保真音箱

  亦称 high-fidelity speaker。

High Frequency

  中文：高频

high-fidelity microphone

  中文：高保真麦克风

HLS

  中文：HLS

  HTTP Live Streaming 的缩写。

HTTP stream

  中文：HTTP 流

HTTP Live Streaming

  中文：HTTP 直播流

  HLS 的全称。

I2S stream

  中文：I2S 流

insertion loss

  中文：插入损失

Internet radio

  中文：网络电台

Internet of Things

  中文：物联网

IoT

  中文：IoT

  Internet of Things 的缩写。

JPEG

  中文：JPEG

  一种常用的数字图像有损压缩方法，与 JPG 相同。

JPG

  中文：JPG

  一种常用的数字图像有损压缩方法，与 JPEG 相同。

Light and Versatile Graphics Library

  中文：轻量级多功能图形库

  LVGL 的全称。

low-pass filter

  中文：低通滤波器

LVGL

  中文：LVGL

  Light and Versatile Graphics Library 的缩写。

M3U8

  中文：M3U8

  M3U 的 Unicode 版本为 M3U8，使用 UTF-8 编码字符。

M4A

  中文：M4A

  一种用于数字音频无损压缩的音频编码格式。

mass production

  中文：量产

maximum output power

  中文：最大输出功率

MCLK

  中文：MCLK

  master clock 的缩写。

mel-frequency cepstral coefficients

  中文：梅尔频率倒谱系数

  MFCC 的全称。

MFCC

  中文：MFCC

  mel-frequency cepstral coefficients 的缩写。

microphone

  中文：麦克风

mic

  中文：麦克风

  microphone 的非正式简称。

micro-electro-mechanical systems microphone

  中文：微型机型系统麦克风

  MEMS mic 的全称。

MEMS mic

  中文：MEMS 麦克风

  micro-electro-mechanical systems microphone 的缩写。

microphone gain

  中文：麦克风增益

microphone hole

  中文：麦克孔

microSD card

  中文：microSD 卡

MP3

  中文：MP3

MP4

  中文：MP4

MultiNet

  中文：MultiNet

  MultiNet 是一种轻量级模型，基于 CRNN 和 CTC 专门设计，用于实现多命令识别。

multi-room

  中文：多房间

Multi-Room Music

  中文：Multi-Room Music

  ESP Multi-Room Music 是一种基于 Wi-Fi 的通信协议，可在多台互联音箱之间共享音乐。在此协议下，已连接的音箱组成一个 Group。它们可以同步播放音乐并统一控制，从而轻松实现影院级立体声环绕音响系统。

narrowband

  中文：窄带

  NB 的全称。

NB

  中文：NB

  narrowband 的缩写。

NimBLE

  中文：NimBLE

  开源 Bluetooth Low Energy 或 Bluetooth Smart 协议栈。

noise criteria curve

  中文：噪声标准曲线

  亦称 NC curve。

noise rating curve

  中文：噪声评价曲线

  亦称 NR curve。

noise floor

  中文：本底噪声

noise suppression

  中文：噪声抑制

  NS 的全称。

NS

  中文：NS

  noise suppression 的缩写。

non-volatile storage

  中文：非易失性存储

  NVS 的全称。

NVS

  中文：NVS

  non-volatile storage 的缩写。

OGG

  中文：OGG

  一种音频压缩格式。

OPUS

  中文：OPUS

  一种有损音频编码格式。

PCM

  中文：PCM

  pulse-code modulation 的缩写。

pixel

  中文：像素

playback

  中文：回放

  名词。动词形式为 “play back”。

programmable gain amplifier

  中文：可编程增益放大器

  PGA 的全称。

PGA

  中文：PGA

  programmable gain amplifier 的缩写。

protractor

  中文：量角尺

pulse-code modulation

  中文：脉冲编码调制

  PCM 的全称。

raw stream

  中文：原始流

resample

  中文：重采样

resample filter

  中文：重采样过滤器

resonant frequency

  中文：谐振频率

reverberation

  中文：混响

RGB

  中文：RGB

  RGB 色彩模型是一种加色模型，通过以不同方式混合红、绿、蓝三原色光来再现广泛的色彩。

ring buffer

  中文：环形缓冲区

SBC

  中文：SBC

  subband codec 的缩写。

SD card

  中文：SD 卡

Session Initiation Protocol

  中文：会话发起协议

  SIP 的全称。

signal-to-echo ratio

  中文：信回比

signal-to-noise ratio

  中文：信噪比

  SNR 的全称。

SIP

  中文：SIP

  Session Initiation Protocol 的缩写。

SNR

  中文：SNR

  signal-to-noise ratio 的缩写。

SmartConfig

  中文：SmartConfig

  SmartConfig TM 是 TI 开发的一种配网技术，用于将新的 Wi-Fi 设备连接到 Wi-Fi 网络。它使用移动应用在智能手机或平板电脑上广播网络凭据，供尚未配网的 Wi-Fi 设备接收。

sonic

  中文：变声

  一种修改声音频率和速度的音频处理技术。

sound card

  中文：声卡

  亦称 audio card。

sound level meter

  中文：分贝仪

  亦称 sound pressure level meter。

sound pickup hole

  中文：拾音孔

sound pickup tube

  中文：拾音管道

sound transmission loss

  中文：传声损失

  STL 的全称。

speech

  中文：语音

speech recognition

  中文：语音识别

  SR 的全称。

SR

  中文：SR

  speech recognition 的缩写。

SPI Flash File System

  中文：SPI 闪存文件系统

  SPIFFS 的全称。

SPIFFS

  中文：SPIFFS

  SPI Flash File System 的缩写。

SPIFFS stream

  中文：SPIFFS 流

subband codec

  中文：次频带编码

  SBC 的全称。

STL

  中文：STL

  sound transmission loss 的缩写。

super wide band

  中文：超宽频带

  SWB 的全称。

SWB

  中文：SWB

  super wide band 的缩写。

tape measure

  中文：卷尺

text-to-speech

  中文：语音合成

  TTS 的全称。

TTS

  中文：TTS

  text-to-speech 的缩写。

tolerance

  中文：公差

tone

  中文：提示音

total harmonic distortion

  中文：总谐波失真

  THD 的全称。

THD

  中文：THD

  total harmonic distortion 的缩写。

voice activity detection

  中文：语音活动检测

  VAD 的全称。

VAD

  中文：VAD

  voice activity detection 的缩写。

VoIP

  中文：VoIP

  Voice over Internet Protocol 的缩写。

wake word

  中文：唤醒词

wake word engine

  中文：唤醒词引擎

  WWE 的全称。

WakeNet

  中文：WakeNet

  WakeNet 是基于神经网络的唤醒词引擎，适用于低功耗嵌入式 MCU。

wake-up

  中文：唤醒

  名词。

wideband

  中文：宽带

  WB 的全称。

WB

  中文：WB

  wideband 的缩写。

WWE

  中文：WWE

  wake word engine 的缩写。

YUV

  中文：YUV

  一种通常用作彩色图像流水线组成部分的色彩模型。

提供有关此文档的反馈