# 语音对讲与网络电话

[English]

## 简介

语音对讲与网络电话方案在 ESP32 / ESP32-S3 上完成拾音、3A 处理与通话协议，无需外挂独立 DSP。链路可以是局域网或互联网上的 SIP/VoIP，也可以对接运营商号码完成真实来去电。支持单人全双工通话与多人群组会议；增加摄像头后可扩展为视频对话。

近场对讲对拾音距离要求不高，单麦克风外加一颗音频编解码芯片即可。会议或远场场景可选用 1 至 3 麦阵列。

            flowchart LR
        Mic["麦克风"]
        Afe["降噪与回声消除"]
        Sip["SIP 或 VoIP"]
        Spk["扬声器"]
        Mic --> Afe
        Afe --> Sip
        Sip --> Spk

## 应用场景

- 智能终端：音箱、家电或语音门锁内的免提通话

- 看护与求助：一键求助终端、看护报警器，接通看护端或指定号码

- 会议与作业：会议话机；骑行、配送等需要免提通话的终端

- 儿童看护：故事机或看护设备上的语音通话，可再叠加视频

## 功能特性

- SIP/VoIP 网络通话，以及对接运营商的真实号码拨打与接听

- 全双工通话，带降噪（NS）与回声消除（AEC）

- 单人通话或多人会议

- 近场单麦克风，或 1 至 3 麦阵列

- 可叠加语音助手或简单屏显（HMI）

## 硬件与软件

常用 ESP32-S3；需要经典蓝牙时选用 ESP32-S31。语音前端见 ESP-SR。SIP 等协议见 ESP Media Protocols。示例见 adf_examples/protocols/voip。

## 参考资料

- ESP-SR 声学前端

- ESP Media Protocols

- VoIP 示例

提供有关此文档的反馈