# ESP32-S3-Korvo-2-LCD V1.0

[English]

本指南将帮助您快速上手 ESP32-S3-Korvo-2-LCD 扩展板，并提供该款扩展板的详细信息。

本扩展板需与其他的 ESP32-S3-Korvo-2 V3.0 配件 一同购买，无法单独购买。

ESP32-S3-Korvo-2-LCD 增配 LCD 图形显示器和电容式触摸屏，扩展了 ESP32-S3-Korvo-2 V3.0（以下简称“主板”）的功能。

ESP32-S3-Korvo-2-LCD V1.0

本指南包括如下内容：

- 入门指南：简要介绍了开发板和硬件、软件设置指南。

- 硬件概况：详细介绍了开发板的硬件。

- 相关文档：列出了相关文档的链接。

- 免责声明和版权公告：链接到免责声明和版权公告。

## 入门指南

ESP32-S3-Korvo-2-LCD 搭载 320x240 分辨率的 2.4 英寸 LCD 图形显示器和 10 点电容式触摸屏。该显示器通过 SPI 总线连接到 ESP32-S3。

### 组件介绍

ESP32-S3-Korvo-2-LCD V1.0 - 正面

ESP32-S3-Korvo-2-LCD V1.0 - 背面

以下按照顺时针的顺序依次介绍开发板上的主要组件。保留 表示该功能可用，但当前版本并未启用该功能。

主要组件 | 介绍
--- | ---
LCD 显示器 (LCD Display) | 2.4 英寸 320x240 SPI LCD 显示模块，显示驱动器/控制器是 Ilitek ILI934。
Home 键 (Home Key) | （保留）返回首页或上一页。
信号连接器 (Signal Connector) | 借助 FPC 排线连接扩展板和主板之间的电源线、地线和信号线。
LCD 连接器 (LCD Connector) | 将 LCD 显示器连接到扩展板的驱动电路。
TP 连接器 (TP Connector) | 将 LCD 显示器连接到扩展板的触摸电路。

### 开始开发应用

通电前，请确保开发板完好无损。

#### 必备硬件

- 主板：ESP32-S3-Korvo-2 V3.0

- 扩展板：ESP32-S3-Korvo-2-LCD V1.0

- 两根 USB 2.0 数据线（标准 A 型转 Micro-B 型）

- 安装螺栓和螺丝（用于稳定安装）

- FPC 排线（用于连接主板和扩展板）

- 电脑（Windows、Linux 或 macOS）

#### 硬件设置

按照以下步骤将 ESP32-S3-Korvo-2-LCD 安装到 ESP32-S3-Korvo-2 上：

1. 使用 FPC 线连接两块开发板。

2. 安装螺栓和螺丝，保证安装稳定。

#### 软件设置

请参考主板的用户指南的 软件设置 章节。

## 硬件概况

### 功能框图

ESP32-S3-Korvo-2-LCD 的主要组件和连接方式如下图所示。

ESP32-S3-Korvo-2-LCD

## 硬件版本

无历史版本。

## 相关文档

- ESP32-S3-Korvo-2 V3.0 用户指南

- ESP32-S3-Korvo-2-LCD 原理图 (PDF)

- ESP32-S3-Korvo-2-LCD PCB 布局图 (PDF)

有关本开发板的更多设计文档，请联系我们的商务部门 sales@espressif.com。

## 免责声明和版权公告

请参阅 免责声明和版权公告。

提供有关此文档的反馈