# ESP32-LyraT-Mini V1.2 入门指南

[English]

本文档为用户提供 ESP32-LyraT-Mini v1.2 音频开发板的功能描述、配置选项以及如何快速入门使用 ESP32-LyraT 开发板。

ESP32-LyraT 是一个基于双核 ESP32 用于开发音频应用程序的硬件平台，例如 Wi-Fi音箱、蓝牙音箱、语音遥控器以及有一个或多个音频功能的智能家居应用等。

ESP32-LyraT-Mini 是单声道音频开发板，如需立体声音频开发板，请前往 ESP32-LyraT V4.3 入门指南。

## 准备工作

- ESP32-LyraT-Mini V1.2 开发板

- 扬声器或 3.5 mm 的耳机（若使用扬声器，建议功率不超过 3 瓦特，另外需要接口为 JST PH 2.0 毫米 2 针的插头，若没有此插头，开发过程中可替换为杜邦母跳线）

- 两个 Micro-USB 2.0 数据线（Type A 到 Micro B）

- PC（Windows、Linux 或 Mac OS）

可选组件

- Micro SD 卡

- 锂电池

如需立即使用此开发板，请直接前往 应用程序开发。

### 概述

ESP32-LyraT-Mini V1.2 是基于 乐鑫 ESP32 专为音频应用市场打造的音频开发板。其主要包括了音频编解码芯片，外置扩展 RAM 和双核 ESP32 芯片。 硬件具体包括：

- ESP32-WROVER-E 模组

- 音频编解码芯片

- ADC 芯片

- 麦克风

- 音频输出

- 1 x 3 瓦特扬声器 输出

- MicroSD 卡 槽（一线模式）

- 八个键

- 两个系统指示灯

- JTAG 和 UART 测试点

- 集成 USB-UART 桥接芯片

- 锂 电池充电管理

下图所示的是 ESP32-LyraT-Mini 的主要组件以及组件之间的连接方式。

ESP32-LyraT-Mini 框图

### 组件

本指南涉及到的 ESP32-LyraT-Mini 开发板的主要组件、接口及控制方式见下。详细技术文档请参阅 ESP32-LyraT-Mini V1.2 硬件参考 和 ESP32-LyraT-Mini V1.2 原理图 (PDF)。ESP32-LyraT-Mini 开发板各组件的详细描述见下表（从右上角起顺时针顺序）。

音频编解码芯片

  音频编解码芯片 ES8311 是一款低功耗单声道音频编解码器。它由单通道 ADC、单通道 DAC、低噪声前置放大器、耳机驱动程序、数字音效处理器、模拟混音器和增益函数组成。该芯片通过 I2S 和 I2C 总线与 ESP32-WROVER-E 模组 连接提供硬件音频处理功能。

音频输出

  音频输出插槽，可连接 3.5 mm 立体声耳机。（请注意，此开发板输出单声道信号）

扬声器输出

  音频输出插槽，采用 2.00 mm / 0.08” 排针间距，建议连接 4 欧姆 3 瓦特扬声器。

ESP32 LyraT-Mini V1.2 开发板布局概览

USB-UART 接口

  作为 PC 与 ESP32 之间的通信接口。

USB 电源端口

  可用作开发板的供电电源。

待机/充电指示灯

  绿色 待机 指示灯亮起表示电源已接入 USB 电源端口。红色 充电 指示灯亮起表示 电池座 上的电池正在充电。

电源开关

  电源开/关按钮：向上拨动按钮则开发板电源开启；向下拨动则电源关闭。

电源指示灯

  红色指示灯亮起表示 电源开关 已开启。

ESP32-WROVER-E 模组

  ESP32-WROVER-E 模组采用 ESP32 芯片，可实现 Wi-Fi/蓝牙连接和数据处理，同时集成 4 MB 外部 SPI flash 和 8 MB SPI PSRAM，可实现灵活的数据存储。

## 应用程序开发

ESP32-LyraT-Mini 上电之前，请首先确认开发板完好无损。

### 初始设置

设置开发板，运行首个示例应用程序：

1. 连接扬声器到 扬声器输出。也可选择连接耳机到 音频输出。

2. 使用 Micro-USB 数据线将 ESP32-LyraT-Mini 开发板的 两个 USB 端口 均与 PC 相连。

3. 此时，绿色 待机指示灯 应亮起。假设电池未连接，那么红色 充电指示灯 将每隔几秒闪烁一次。

4. 向上拨动 电源开关。

5. 此时，红色 电源指示灯 应亮起。

如果指示灯如上述显示，则此开发板基本完好，可用于下载应用程序。现在，请按下文介绍运行并配置 PC 上的开发工具。

### 正式开始开发

如果 ESP32 LyraT 的初始设置已检查完成，请准备开发工具。前往 快速入门 查看以下步骤：

- Step 1. 安装 ESP-IDF 提供了一套 ESP32 的 C 语言 PC 开发编译环境；

- Step 2. 获取 ESP-ADF 示例工程 获取开发音频应用程序的 API；

- Step 2. 获取 ESP-ADF 示例工程 使编译器找到音频应用 API；

- Step 3. 启动示例工程 提供 ESP32-LyraT-Mini 开发板的音频应用程序示例；

- Step 4. 连接开发板 准备加载应用程序；

- Step 7. 编译工程 最后运行应用程序并播放音乐。

## 修订历史

- 板上模组从 ESP32-WROVER-B 更新为 ESP32-WROVER-E。

## 其他 LyraT 系列开发板

- ESP32-LyraT V4.3 入门指南

- ESP32-LyraTD-MSC V2.2 入门指南

## 相关文档

- ESP32-LyraT-Mini V1.2 原理图 (PDF)

- ESP32-LyraT-Mini V1.2 尺寸图 (PDF)

- ESP32-LyraT-Mini V1.2 硬件参考

- ESP32 技术规格书 (PDF)

- ESP32-WROVER-E 技术规格书 (PDF)

## 免责声明和版权公告

请参阅 免责声明和版权公告。

提供有关此文档的反馈