# AI 陪伴对讲（喵伴）

[English]

## 简介

喵伴（ESP-VoCat-S31）是乐鑫发布的桌面 AI 萌宠 Demo，在同一台设备上集成语音交互、视觉感知与蓝牙音频，面向陪伴、对讲与多模态互动类产品。该版本由原 ESP-VoCat 升级而来：主板更换为 ESP32-S31-WROOM-1，并增加 DVP 摄像头，底座、麦克风板、圆形屏、扬声器、电池、触摸按键与外壳装配方式保持兼容。

            flowchart LR
        Mic["麦克风"]
        Cam["摄像头"]
        Soc["ESP32-S31"]
        Lcd["圆形屏"]
        Spk["扬声器"]
        Bt["蓝牙音频"]
        Mic --> Soc
        Cam --> Soc
        Soc --> Lcd
        Soc --> Spk
        Soc --> Bt

## 应用场景

- 桌面陪伴：圆形屏显示表情与画面，触摸按键交互，作为桌面语音助手或萌宠形态的交互终端

- 亲子对讲：本地或云端语音对话，结合摄像头完成简单的视频互动

- 蓝牙音箱：利用 ESP32-S31 的经典蓝牙与 BLE Audio，扩展为桌面音箱或广播音频演示

- 端侧视觉：拍照上传、画面分析、手势识别、颜色识别与物体识别，用于多模态交互演示

## 功能特性

- 麦克风采集与扬声器播放，可接入云端大模型对话或本地语音流程

- 圆形屏显示表情、预览画面；触摸按键与 IMU、SD 卡、旋转底座通信保留

- DVP 摄像头支持拍照、画面分析；端侧可运行离线手势识别、OpenCV 颜色识别与 YOLO11 物体识别

- 音频编解码芯片 ES8389 负责采集与播放；经典蓝牙音箱之外，可扩展 LE Audio / Auracast

- 硬件 JPEG 编解码与 PPA 图像加速配合更高 PSRAM 带宽，用于 Wi-Fi 6 视频推流与圆形屏高帧率显示

## 硬件与软件

主控为 ESP32-S31。音频链路使用 ES8389；视觉链路使用 SC101IOT DVP 摄像头。实时音视频通话可复用 ESP-WebRTC 音视频实时通信方案；语音对话接入可参考 ESP Coze。硬件设计资料已在立创开源平台发布，软件工程可按公开仓库与示例自行组合上述组件。

## 参考资料

- 硬件开源：ESP-VoCat-S31 喵伴

- 演示视频：喵伴升级实测

- 芯片资料：ESP32-S31 技术规格书

提供有关此文档的反馈