# ESP32-LyraT V4.3 入门指南

[English]

本指南旨在向用户介绍 ESP32-LyraT V4.3 音频开发板的功能、配置选项以及如何快速入门。如果您的开发板不是 4.3 版本，请前往 其他 LyraT 开发板版本。

ESP32-LyraT 开发板面向搭载 ESP32 双核芯片的音频应用领域，如 Wi-Fi 音箱、蓝牙音箱、语音遥控器以及所有需要音频功能的智能家居应用。

ESP32-LyraT 是一款立体声音频开发板，如需单声道音频开发板，请前往 ESP32-LyraT-Mini V1.2 入门指南。

## 准备工作

- 1 × ESP32 LyraT V4.3 开发板

- 2 x 扬声器或 3.5 mm 的耳机（若使用扬声器，建议功率不超过 3 瓦特，另外需要接口为 JST PH 2.0 毫米 2 针的插头，若没有此插头，开发过程中可替换为杜邦母跳线）

- 2 x Micro-USB 2.0 数据线（Type A 转 Micro B）

- 1 × PC（Windows、 Linux 或 Mac OS）

如需立即使用此开发板，请直接前往 正式开始开发。

### 概述

ESP32-LyraT V4.3 是一款基于 乐鑫 ESP32 的开发板，专为音频应用市场打造，除 ESP32 芯片原有的硬件外，还提供了可用于音频处理的硬件和扩展 RAM。具体包括以下硬件：

- ESP32-WROVER-E 模组

- 音频编解码芯片

- 板载双麦克风

- 耳机输出

- 2 个 3-watt 扬声器输出

- 双辅助输入

- MicroSD 卡槽（一线模式或四线模式）

- 6 个按键（2 个物理按键和 4 个触摸按键）

- JTAG 排针

- 集成 USB-UART 桥接芯片

- 锂电池充电管理

下图展示的是 ESP32-LyraT 的主要组件以及组件之间的连接方式。

ESP32-LyraT 开发板框图

### 组件

以下列表和图片仅涉及 ESP32-LyraT 的主要组件、接口和控制方式，仅展示目前所需的信息。

备注

欲访问详细的技术文档，请前往 ESP32-LyraT V4.3 硬件参考 和 ESP32-LyraT V4.3 原理图 (PDF)。

ESP32-WROVER-E 模组

  ESP32-WROVER-E 模组采用 ESP32 芯片，可实现 Wi-Fi/蓝牙连接和数据处理，同时集成 4 MB 外部 SPI flash 和 8 MB SPI PSRAM，可实现灵活的数据存储。

耳机输出

  输出插槽可连接 3.5 mm 立体声耳机。

  备注

  该插槽可接入移动电话耳机，只与 OMPT 标准耳机兼容，与 CTIA 耳机不兼容。更多耳机标准信息请访问维基百科 Phone connector (audio) 词条。

ESP32-LyraT V4.3 开发板布局示意图

左侧扬声器输出

  音频输出插槽，采用 2.00 mm / 0.08” 排针间距，建议连接 4 欧姆 3 瓦特扬声器。

右侧扬声器输出

  音频输出插槽，采用 2.00 mm / 0.08” 排针间距，建议连接 4 欧姆 3 瓦特扬声器。

启动/复位按键

  启动: 长按 Boot 键，然后按下 Reset 键进入烧写模式，此时可通过串行端口上传固件。复位：仅按下 Reset 键只能重置系统。

音频编解码芯片

  ES8388 音频编解码芯片是一款低功耗立体声编解码器，它由双通道 ADC、双通道 DAC、麦克风放大器、耳机放大器、数字音效处理器、模拟混音和增益控制功能组成。该芯片通过 I2S 和 I2C 总线与 ESP32-WROVER-E 模组 连接，可在芯片内独立完成音频处理，无需依赖音频应用软件。

USB-UART 接口

  作为 PC 和 ESP32-WROVER-E 模组之间的通信接口。

USB 供电接口

  为开发板供电。

待机/充电指示灯

  绿色 待机 指示灯亮起时，表示电源已接入 Micro USB 接口；红色 充电 指示灯亮起时，表示连接至 电池接口 上的电池正在充电。

电源开关

  电源开/关按钮：向左拨动按钮则开发板电源开启，向右拨动则电源关闭。

电源指示灯

  红色指示灯亮起表示 电源开关 已开启。

## 应用程序开发

ESP32-LyraT 上电之前，请首先确认开发板完好无损。

### 初始设置

设置开发板，运行首个示例应用程序：

1. 连接扬声器至 两个扬声器输出，或将耳机连接至 耳机输出。

2. 插入 Micro-USB 数据线，连接 PC 与 ESP32-LyraT 开发板的 两个 USB 端口。

3. 此时，绿色 待机指示灯 应亮起。若电池未连接，红色 充电指示灯 每隔几秒闪烁一次。

4. 向左拨动 电源开关。

5. 此时，红色 电源指示灯 应亮起。

如果指示灯如上述显示，则初始设置已经完成，开发板可用于下载应用程序。现在，请按下文介绍运行并配置 PC 上的开发工具。

### 正式开始开发

若已完成初始设置，请准备开发工具。请前往 Step 1. 安装 ESP-IDF 查看以下步骤：

- Step 1. 安装 ESP-IDF 提供一套 ESP32 和 ESP32-S2 芯片的 C 语言 PC 开发编译环境；

- Step 2. 获取 ESP-ADF 示例工程 获取开发音频应用程序的 API；

- Step 2. 获取 ESP-ADF 示例工程 使开发框架获取到音频应用 API；

- Step 3. 启动示例工程 为开发板提供音频应用程序示例；

- Step 4. 连接开发板 准备加载应用程序；

- Step 7. 编译工程 运行应用程序，播放音乐。

## 与 LyraT V4.2 相比的主要变化

- 板上模组从 ESP32-WROVER 更新为 ESP32-WROVER-E；

- 移除红色 LED 指示灯；

- 增添耳机插孔插入检测功能；

- 使用两枚独立芯片代替单个功率放大器；

- 更新一些电路的功率管理设计：电池充电、ESP32、MicroSD、编解码芯片以及功率放大器；

- 更新一些电路的电气实施设计：UART、编解码芯片、左右两侧麦克风、AUX 输入、耳机输出、MicroSD、按键以及自动上传。

## 其他 LyraT 开发板版本

- ESP32-LyraT V4.2 入门指南

- ESP32-LyraT V4 入门指南

## 其他 LyraT 系列开发板

- ESP32-LyraT-Mini V1.2 入门指南

- ESP32-LyraTD-MSC V2.2 入门指南

## 相关文档

- ESP32-LyraT V4.3 硬件参考

- ESP32-LyraT V4.3 原理图 (PDF)

- ESP32-LyraT V4.3 组件布局 (PDF)

- ESP32 技术规格书 (PDF)

- ESP32-WROVER-E 技术规格书 (PDF)

## 免责声明和版权公告

请参阅 免责声明和版权公告。

提供有关此文档的反馈