# ESP WebRTC

[English]

ESP WebRTC 将信令、对等连接与媒体系统组合在一起。配置音视频编解码后，启动与停止接口完成建连、采集发送与接收渲染。采集由 GMF 采集组件完成，渲染由音视频播放组件完成。仅需要建立对等连接时，见 ESP Peer。

信令接口屏蔽具体协议差异，仓库提供下列实现：

实现 | 简介 | 相关链接
--- | --- | ---
`apprtc_signal` | 提供 AppRTC 风格的 WebSocket 信令，用于门铃与视频通话等方案 | GitHub
`janus_signal` | 通过 Janus HTTP 信令发布到 VideoRoom | GitHub
`kvs_signaling` | 提供 Amazon Kinesis Video Streams 信令 | GitHub
`whip_signal` | 提供 WHIP 推流信令 | GitHub

相关链接：

- GitHub 仓库

- ESP-WebRTC 音视频实时通信方案

- 多媒体例程

提供有关此文档的反馈