#Diagram demonstrating how to build a command link for an I2C master to send n bytes to a slave


blockdiag i2c-command-link-master-write {
    # global properties
    span_width = 5;
    span_height = 5;
    node_height = 25;
    default_group_color = lightgrey;
    class spacer [shape=none, width=10];
    class cmdlink [colwidth=2, width=180];
    class cjoint [shape=none, width=40];

    # all the rows
    0 -- a0 --                         f0 [style=none];
    1 -- a1 -- b1 -- c1 -- d1 -- e1 -- f1 -- g1 -- h1 [style=none];
    2 -- a2 -- b2 -- c2 -- d2 -- e2 -- f2 -- g2 [style=none];
    3 -- a3 --             d3 --       f3 [style=none];
    4 -- a4 [style=none];
    5 -- a5 [style=none];
    6 -- a6 --       c6 [style=none];
    7 -- a7 --       c7 -- d7 [style=none];
    8 -- a8 --       c8 --              f8 [style=none];
    9 -- a9 --       c9 --                         h9 [style=none];
    10 -- a10 [style=none];
    11 -- a11 [style=none];

    # separator row
    3, a3, d3, f3 [shape=none, height=5];

    # tuning node properties and connections
    0 [class=spacer]; a0 [shape=none, colwidth=5]; f0 [shape=note, colwidth=2];
    1 [class=spacer]; a1 [shape=none]; b1; c1 [width=40]; e1 [shape=none, width=30]; g1 [shape=none, width=30]; h1 [width=40];
    2 [class=spacer]; a2 [shape=none]; b2; c2 [class=cjoint]; d2 [shape=none]; e2 [width=30]; f2 [shape=none]; g2 [width=30];
    3 [class=spacer]; a3 [shape=none, colwidth=3]; d3 [colwidth=2]; f3 [colwidth=2];
    4 [class=spacer]; a4 [class=cmdlink]
    5 [class=spacer]; a5 [class=cmdlink];
    6 [class=spacer]; a6 [class=cmdlink]; c6 [class=cjoint]; a6 -- c6 [style=solid]; c6 -- c2 -> c1 [folded];
    7 [class=spacer]; a7 [class=cmdlink]; c7 [class=cjoint]; d7 [shape=none, colwidth=2]; a7 -- c7 -- d7 [style=solid]; d7 -> d3 [folded];
    8 [class=spacer]; a8 [class=cmdlink]; c8 [class=cjoint, colwidth=3]; f8 [shape=none, colwidth=2]; a8 -- c8 -- f8 [style=solid]; f8 -> f3 [folded];
    9 [class=spacer]; a9 [class=cmdlink]; c9 [class=cjoint, colwidth=5]; h9 [shape=none, width=40]; a9 -- c9 -- h9 [style=solid]; h9 -> h1 [folded];
    10 [class=spacer]; a10 [class=cmdlink];
    11 [class=spacer]; a11 [class=cmdlink];

    # labels
    f0 [label="Data n times", shape=note, color=yellow];
    b1 [label=Master, shape=note, color=lightyellow]; c1 [label=START]; d1 [label="Slave Address"]; f1 [label=Data]; h1 [label=STOP];
    b2 [label=Slave, shape=note, color=lightyellow]; e2 [label=ACK]; g2 [label=ACK];
    a4 [shape=note, label=Commands, color=yellow];
    a5 [label="cmd = i2c_cmd_link_create()", numbered = 1];
    a6 [label="i2c_master_start(cmd)", numbered = 2];
    a7 [label="i2c_master_write_byte(cmd, Address, ACK)", numbered = 3];
    a8 [label="i2c_master_write(Data, n, ACK)", numbered = 4];
    a9 [label="i2c_master_stop(cmd)", numbered = 5];
    a10 [label="i2c_master_cmd_begin(I2c_port, cmd, wait)", numbered = 6];
    a11 [label="i2c_cmd_link_delete(cmd)", numbered = 7];

    # Slave Address
    group { d1; e1; }
    group { d2; e2; d3; }

    # Data x n times
    group { f1; g1;}
    group { f2; g2; f3; }
    }
