# 协议

[English]

## JSON

### 移除内置 JSON 组件

ESP-IDF 已移除内置的 `json` 组件。用户应迁移至使用 IDF 组件管理器 中的 `espressif/cjson` 组件。

#### 迁移步骤

1. 从 CMakeLists.txt 中移除 json

   在组件的 `CMakeLists.txt` 文件中，从 `REQUIRES` 或 `PRIV_REQUIRES` 列表中移除 `json`：

       # 迁移前
       idf_component_register(SRCS "main.c"
                              PRIV_REQUIRES json esp_http_server)

       # 迁移后
       idf_component_register(SRCS "main.c"
                              PRIV_REQUIRES esp_http_server)

2. 将 espressif/cjson 添加到 idf_component.yml

   将 `espressif/cjson` 依赖项添加到组件的 `idf_component.yml` 文件中。如果该文件不存在，请在组件目录中创建它（例如 `main/idf_component.yml`）：

       dependencies:
         espressif/cjson: "^1.7.19"

3. 无需更改代码

   API 保持不变。现有的使用 cJSON 函数的代码无需修改即可继续工作：

       #include "cJSON.h"

       // 现有代码无需更改
       cJSON *root = cJSON_Parse(json_string);
       cJSON *item = cJSON_GetObjectItem(root, "key");
       cJSON_Delete(root);

更多信息：

- espressif/cjson 组件

- cJSON GitHub

## ESP-TLS

已移除的废弃 API

已移除废弃函数 `esp_tls_conn_http_new()`。请使用以下替代函数：

- `esp_tls_conn_http_new_sync()` 用于阻塞连接

- `esp_tls_conn_http_new_async()` 用于非阻塞连接

新 API 需要您使用 `esp_tls_init()` 创建 `esp_tls_t` 结构，并提供对连接过程的更好控制。

## ESP-Modbus

乐鑫ESP-Modbus 库 (esp-modbus) 支持基于 RS485、Wi-Fi 和以太网接口网络的 Modbus 通信。

`esp-modbus v2 (v2.x.x)` 组件是当前支持的组件版本：

- GitHub 上的 ESP-Modbus 组件

### 文档

- ESP-MODBUS 稳定版文档 v2.x.x

- 旧版本 v1.x.x 文档

### 应用示例

自 ESP-IDF v6.0 版本起，已从 ESP-IDF 中移除已废弃的 `esp-modbus v1` 组件示例。

- 旧版 esp-modbus v1.x.x 示例 (esp-idf v5.5)

以下示例分别演示了串行和 TCP 端口的 ESP-Modbus 库在从站和主站实现中的应用。

- mb_serial_slave - 演示如何将 ESP32 用作 Modbus 串行从站设备，通过 esp-modbus 协议栈，使外部 Modbus 主机能够使用 Modbus 协议读写设备参数。

- mb_serial_master - 演示如何在 ESP32 上使用 esp-modbus 协议栈端口作为 Modbus 串行主站设备，能够读写 Modbus 段中从站设备的值。

- mb_tcp_slave - 演示 esp-modbus TCP 从站协议栈端口，允许外部 Modbus 主机通过 Modbus 协议读写设备参数。

- mb_tcp_master - 演示如何在 ESP32 上使用 esp-modbus 协议栈端口作为 Modbus TCP 主站设备，能够读写 Modbus 网络中从站设备的值。

有关详细信息，请参阅每个具体示例的 `README.md` 文档。

### 讨论

- v2 版本讨论

## ESP-MQTT

重大变更：ESP-MQTT 迁移为托管组件，并更新了示例集。

- ESP-MQTT 组件已从 ESP-IDF 中移除，现作为托管组件 `espressif/mqtt` 提供。

  - 要将该组件添加至应用，运行 `idf.py add-dependency espressif/mqtt`。

  - 头文件与 API 保持兼容（使用 `mqtt_client.h`），但需通过组件管理器获取该组件。

- ESP-IDF 示例变更：

  - 移除了 `examples/protocols/mqtt/ssl*` 路径下的旧版 MQTT TLS 示例。

  - 新增参考示例：

    - `examples/protocols/mqtt`：基于 TLS 的 MQTT。

    - `examples/protocols/mqtt5`：基于 TLS 的 MQTT v5.0。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。