# 经典蓝牙

[English]

## Bluedroid

> 以下 Bluedroid API 已被废弃并移除

> - /bt/host/bluedroid/api/include/api/esp_bt_device.h

>   > - 移除 `esp_err_t esp_bt_dev_set_device_name(const char *name)`

>   >   > - 设置设备名 API 已被替换为 `esp_err_t esp_bt_gap_set_device_name(const char *name)` or `esp_err_t esp_ble_gap_set_device_name(const char *name)`。

>   > - 移除 `esp_err_t esp_bt_dev_get_device_name(void)`

>   >   > - 获取设备名 API 已被替换为 `esp_err_t esp_bt_gap_get_device_name(void)` or `esp_err_t esp_ble_gap_get_device_name(void)`。

> - /bt/host/bluedroid/api/include/api/esp_spp_api.h

>   > - 移除 `esp_err_t esp_spp_init(esp_spp_mode_t mode)`

>   >   > - SPP 初始化 API 已被替代为 `esp_err_t esp_spp_enhanced_init(const esp_spp_cfg_t *cfg)`。

>   >   > - 新增配置结构体 `esp_spp_cfg_t` 作为 `esp_spp_enhanced_init` 的参数引入。

> - /bt/host/bluedroid/api/include/api/esp_hf_ag_api.h

>   > - 移除 `esp_err_t esp_hf_ag_devices_status_indchange(...)`

>   >   > - 向 HFP 客户端发送指标报告 API 已被替换为 `esp_hf_ag_ciev_report(...)`。

> - /bt/host/bluedroid/api/include/api/esp_gap_bt_api.h

>   > - 移除 `ESP_BT_GAP_RSSI_HIGH_THRLD` 和 `ESP_BT_GAP_RSSI_LOW_THRLD`

>   >   > - 表示接受信号强度阈值的宏 `ESP_BT_GAP_RSSI_HIGH_THRLD` 和 `ESP_BT_GAP_RSSI_LOW_THRLD` 已经被移除。

> 以下 Bluedroid API 发生变更

> - /bt/host/bluedroid/api/include/api/esp_sdp_api.h

>   > - 结构体 `esp_bluetooth_sdp_hdr_overlay_t` 中的字段 `user2_ptr_len` 和 `user2_ptr` 被移除，因为 SDP 的 API 或者事件中不会用到该字段。

> - /bt/host/bluedroid/api/include/api/esp_a2dp_api.h

>   > - 结构体 `esp_a2d_media_ctrl_t` 中的字段 `ESP_A2D_MEDIA_CTRL_STOP` 被移除，该字段被 `ESP_A2D_MEDIA_CTRL_SUSPEND` 替代。

>   > - 结构体 `esp_a2d_mcc_t` 中的字段 `sbc, m12, m24, atrac` 被移除并由字段 `bc_info, m12_info, m24_info , atrc_info` 替代。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。