警告

This document is not updated for ESP32H21 yet, so some of the content may not be correct.

This warning was automatically inserted due to the source file being in the add_warnings_pages list.

# Deep-sleep 唤醒存根

[English]

## 简介

与 Light-sleep 和 Modem-sleep 模式相比，Deep-sleep 模式的唤醒时间要长得多，因为在这种情况下 ROM 和 RAM 都被关闭，而 CPU 需要更多时间进行 SPI 引导。不过 ESP32-H21 支持在退出 Deep-sleep 模式时运行“Deep-sleep 唤醒存根”，此功能在芯片被唤醒后，在任何正常初始化、引导加载程序或 ESP-IDF 代码运行之前会立即运行。

具体来说，从 Deep-sleep 模式中唤醒后，ESP32-H21 开始部分初始化，然后使用 CRC 对 RTC 快速内存进行验证，如果验证通过，则执行唤醒存根代码。

由于 ESP32-H21 刚刚从 Deep-sleep 模式唤醒，大多数外设处于复位状态，SPI flash 也未被映射，因此，唤醒存根代码只能调用在 ROM 中实现或加载到 RTC 快速内存中的函数，后者在 Deep-sleep 期间保留内容。

综上所述，通过在应用程序中调用唤醒存根功能，可以在从 Deep-sleep 模式中唤醒时快速运行一些代码，而无需等待整个启动过程。但是，存根大小受 RTC 快速内存大小的限制。

ESP32-H21 仅支持 RTC 快速内存，唤醒存根代码及其使用的数据应加载到 RTC 快速内存中。

接下来介绍如何在应用程序中实现唤醒存根代码。

## 唤醒存根的实现

调用函数 `esp_wake_deep_sleep()` 可在 esp-idf 中实现唤醒存根。每当 SoC 从 Deep-sleep 中唤醒时，都会执行此函数。此函数与默认函数 `esp_default_wake_deep_sleep()` 弱链接，因此如果应用程序包含名为 `esp_wake_deep_sleep()` 的函数，则会覆盖 esp-idf 中的默认函数。

请注意，如果只想调用 Deep-sleep 功能，则不必在应用程序中实现 `esp_wake_deep_sleep()` 函数，只有当希望在 SoC 唤醒后立即做一些特殊行为时才需要用到该函数。

在开发自定义的唤醒存根时，首先应调用默认函数 `esp_default_wake_deep_sleep()`。

此外，如果想在运行时切换不同的唤醒存根，可以调用函数 `esp_set_deep_sleep_wake_stub()`。

参照以下步骤，可以在应用程序中实现唤醒存根函数：

- 将唤醒存根代码加载到 RTC 快速内存中

- 将数据加载到 RTC 快速内存中

### 将唤醒存根代码加载到 RTC 快速内存中

唤醒存根代码只能调用存放在 ROM 中或加载到 RTC 快速内存中的函数，其他所有 RAM 位置都未初始化，且包含随机数据。虽然唤醒存根代码可以使用其他 RAM 区域进行临时存储，但这些区域的内容在回到 Deep-sleep 模式或启动 esp-idf 时将被覆盖。

唤醒存根代码是主 esp-idf 应用程序的一部分。在 esp-idf 正常运行期间，函数可以像常规程序一样调用唤醒存根代码或访问 RTC 内存。

唤醒存根代码必须驻留在 RTC 快速内存中，这可以通过两种方式实现。

- 使用 `RTC_IRAM_ATTR` 属性将 `esp_wake_deep_sleep()` 函数放到 RTC 快速内存中：

    void RTC_IRAM_ATTR esp_wake_deep_sleep(void) {
        esp_default_wake_deep_sleep();
        // Add additional functionality here
    }

第一种方法适用于简短的代码段或包含“常规”代码和 "RTC" 代码的源文件。

- 将函数 `esp_wake_deep_sleep()` 放到任何名字以 `rtc_wake_stub` 开头的源文件中。以 `rtc_wake_stub*` 为名的文件中的内容会由链接器自动放入 RTC 快速内存中。

在 RTC 快速内存中编写较长的代码段时，建议使用第二种方法。

然而，以这种方式使用的任何字符串常量都必须被声明为数组，且使用 `RTC_RODATA_ATTR` 进行标记，如上文例子所示。

- 将数据放到任何名字以 `rtc_wake_stub` 开头的源文件中，如示例源文件 system/deep_sleep_wake_stub/main/rtc_wake_stub_example.c。

    if (s_count >= s_max_count) {
        // Reset s_count
        s_count = 0;

        // Set the default wake stub.
        // There is a default version of this function provided in esp-idf.
        esp_default_wake_deep_sleep();

        // Return from the wake stub function to continue
        // booting the firmware.
        return;
    }

在包含字符串或更复杂的代码段时，建议使用第二种方法。

启用 Kconfig 选项 CONFIG_BOOTLOADER_SKIP_VALIDATE_IN_DEEP_SLEEP 可以减少唤醒时间。更多信息请参阅 从 Deep-sleep 模式快速启动。

上述所有函数在 esp_hw_support/include/esp_sleep.h 中声明。

### 将唤醒存根数据加载到 RTC 快速内存中

唤醒存根代码使用的数据必须驻留在 RTC 快速内存中。

有两种方法可以指定此数据：

- 使用 `RTC_DATA_ATTR` 和 `RTC_RODATA_ATTR` 属性分别指定可写和只读数据。

    RTC_DATA_ATTR int wake_count;

    void RTC_IRAM_ATTR esp_wake_deep_sleep(void) {
        esp_default_wake_deep_sleep();
        static RTC_RODATA_ATTR const char fmt_str[] = "Wake count %d\n";
        esp_rom_printf(fmt_str, wake_count++);
    }

`RTC_FAST_ATTR` 和 `RTC_SLOW_ATTR` 属性可分别用于指定将被强制放入 RTC 快速内存和 RTC 慢速内存中的数据。但 ESP32-H21 仅支持 RTC 快速内存，因此上述两个属性都将映射到 RTC 快速内存中。

## 应用示例

- system/deep_sleep_wake_stub 演示如何使用 ESP32-H21 上的深度睡眠唤醒存根，以便在唤醒后立即执行一些任务（唤醒存根代码），然后再返回睡眠状态。

## 测量从 Deep-sleep 唤醒到唤醒存根执行的时间

在某些低功耗场景下，开发者可能希望测量 ESP32-H21 芯片从 Deep-sleep 唤醒到执行唤醒存根所需的时间。

本节介绍了两种测量该唤醒时长的方法。

### 方法一：使用 CPU 周期计数器估算

该方法利用 CPU 的内部周期计数器来估算唤醒时间。在存根函数（类型为 esp_deep_sleep_wake_stub_fn_t）的开头，读取当前的 CPU 周期计数，并根据运行的 CPU 频率将其转换为时间。

参考示例：system/deep_sleep_wake_stub。

运行示例后，你将看到类似如下的日志：

    Enabling timer wakeup, 10s
    Entering deep sleep
    ESP-ROM:esp32c3-api1-20210207
    Build:Feb  7 2021
    rst:0x5 (DSLEEP),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
    wake stub: wakeup count is 1, wakeup cause is 8, wakeup cost 12734 us
    wake stub: going to deep sleep
    ESP-ROM:esp32c3-api1-20210207
    Build:Feb  7 2021
    rst:0x5 (DSLEEP),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)

其中 `wakeup cost 12734 us` 表示从 Deep-sleep 唤醒到唤醒存根执行之间的时间。

方法一的优点：

- 不需要外部硬件。

- 实现简单。

方法一的局限性：

- 测量的时长可能包含部分初始化流程。

- 不适用于超高精度的时序分析。

### 方法二：使用 GPIO 管脚和逻辑分析仪

你可以使用一个 GPIO 管脚作为唤醒源，另一个 GPIO 管脚用于指示唤醒存根开始执行。通过在逻辑分析仪上观察这些 GPIO 的电平变化，可以准确测量从唤醒到存根执行的时间。

例如，在下图中，GPIO4 作为唤醒源，GPIO5 用于指示唤醒存根开始执行。GPIO4 和 GPIO5 的高电平之间的时长即为从唤醒到存根执行的时间。

从唤醒到存根执行的时间

其中 `2.657ms` 表示从 Deep-sleep 唤醒到唤醒存根执行之间的时间。

方法二的优点：

- 精度高。

- 适用于验证硬件时序行为。

方法二的局限性：

- 需要外部设备（逻辑分析仪或示波器）。

- 在定制板上可能需要测试引脚布线。

### 建议

- 对于快速估算或纯软件测试，方法一已足够。

- 对于精确验证和硬件级时序分析，推荐使用方法二。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。