# 蓝牙™ 低功耗音频

[English]

蓝牙低功耗音频是蓝牙核心规范 5.2 中引入的音频架构。阅读本系列文档前，应注意区分以下两个概念：

- 标准指蓝牙技术联盟 (Bluetooth SIG) 定义的规范 (Profile)、服务 (Service) 与角色 (Role) 体系，其核心为构建在 LE 等时传输之上的通用音频框架 (GAF)。它与平台无关，详见 蓝牙低功耗音频标准。

- 实现是在特定平台上实现该标准的软件。ESP-IDF 的实现详见 ESP-IDF 蓝牙低功耗音频架构。

在 ESP-IDF 中，该实现由两个组件提供：

- ESP-BLE-ISO 提供等时传输 —— 承载音频的连接式和广播式等时流 (CIS/BIS)。参见其 API 参考。

- ESP-BLE-AUDIO 提供通用音频框架 (GAF) 规范和服务，构建在 ESP-BLE-ISO 之上。参见其 API 参考。

这两个组件均可运行于 ESP-IDF 的两个蓝牙主机协议栈 Bluedroid 或 NimBLE 之上。在可行范围内，两者的 API 与行为保持一致；当行为差异不可避免时，将在架构文档中说明，并解释原因。

如需了解各项功能的支持状态，参见 功能支持状态。

- 蓝牙低功耗音频标准
- ESP-IDF 蓝牙低功耗音频架构
- 功能支持状态

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。