# 功能支持状态

[English]

本页跟踪 ESP-IDF 中蓝牙低功耗音频功能的支持状态 —— ESP-BLE-AUDIO 提供的通用音频框架 (GAF) 规范和服务，以及 ESP-BLE-ISO 提供的等时传输。

备注

下表中标为支持的蓝牙低功耗音频功能目前为预览版：其 API 和行为均为暂定，可能在未来版本中变化。

下表列出了 ESP-IDF 中当前支持的蓝牙低功耗音频规范和服务。

规范 / 服务 | 支持状态 | 说明
--- | --- | ---
LE 等时通道 (CIS / BIS) | 支持 | 通过 ESP-BLE-ISO 直接访问 ISO。
BAP | 支持 | 全部六个 BAP 角色：单播客户端、单播服务器、广播源、广播接收端、广播助手、扫描委托设备。
PACS | 支持 | 用于 BAP 单播服务器和广播接收端。
ASCS | 支持 | 用于 BAP 单播服务器。
BASS | 支持 | 用于 BAP 扫描委托设备和广播助手。
CAP | 支持 | 全部三个 CAP 角色：接受端、发起端、指挥端。
CAS | 支持 | 每个 CAP 接受端上的必选服务。
CSIP / CSIS | 支持 | 集成员和集协调器角色。
VCP / VCS | 支持 | 音量渲染器和音量控制器角色。
VOCS | 支持 | 每路输出的音量偏移控制；作为可选子服务包含在 VCS 中。
AICS | 支持 | 音频输入控制；作为可选子服务包含在 VCS 和 MICS 中。
MICP / MICS | 支持 | 麦克风设备和麦克风控制器角色。
MCP / MCS | 部分支持 | 媒体控制服务器和媒体控制客户端角色已支持。基于 OTP/OTS 的媒体对象传输暂不支持。
CCP / TBS | 支持 | 通话控制服务器和通话控制客户端角色，包括 GTBS 和 TBS。
HAP / HAS | 支持 | 助听器和助听器单播客户端角色，包括通过 HAS 进行预设读写。
TMAP / TMAS | 支持 | 全部六个 TMAP 角色：CG、CT、UMS、UMR、BMS、BMR。
GMAP / GMAS | 支持 | 全部四个 GMAP 角色：UGG、UGT、BGS、BGR。
PBP | 支持 | 公共广播源和公共广播接收端角色。
OTP / OTS | 不支持 | 对象传输规范/服务（MCP/MCS 用于媒体对象传输）暂不支持。

备注

规范和服务的定义参见 蓝牙低功耗音频标准。

通用蓝牙低功耗功能支持参见 主要功能支持状态。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。