警告

This document is not updated for ESP32H4 yet, so some of the content may not be correct.

This warning was automatically inserted due to the source file being in the add_warnings_pages list.

# 低功耗蓝牙®

[English]

低功耗蓝牙 提供适合物联网应用的低功耗无线通信，常用于可穿戴设备、传感器及智能家居等场景。本章节介绍 低功耗蓝牙 API 参考，涵盖用于设备发现、数据交换以及通过低功耗蓝牙进行 Wi-Fi 配网的 API。

如需了解使用概念和开发教程，请参阅 API 指南 中的 低功耗蓝牙 章节。

ESP-IDF 中的低功耗蓝牙 API 包括以下部分：

- Bluetooth Low Energy GAP

  用于设备广播、扫描、连接管理及安全操作

- Bluetooth Low Energy GATT Define

  定义 GATT 操作中使用的属性、特征、UUID 及相关常量和数据类型

- Bluetooth Low Energy GATT Server

  向远程客户端提供服务和特征（外围设备角色）

- Bluetooth Low Energy GATT Client

  发现并访问远程服务器的服务（中心设备角色）

每个部分通常包含 概述、应用示例 和 API 参考，涵盖用途、主要功能、示例用法及详细 API 文档。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。