关于本指南
===========

:link_to_translation:`en:[English]`

.. only:: esp32

    本指南为 `乐鑫 <https://espressif.com>`_ 公司 `{IDF_TARGET_NAME} <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32>`_ 官方应用开发框架 `ESP-IDF <https://github.com/espressif/esp-idf>`_ 的配套文档。

    {IDF_TARGET_NAME} 芯片是一款 2.4 GHz Wi-Fi 和蓝牙双模芯片，内置 1 或 2 个 Xtensa® 32 位 LX6 处理器，运算能力最高可达 600 DMIPS。


.. only:: esp32s2

    本指南为 {IDF_TARGET_NAME} 官方应用开发框架 `ESP-IDF <https://github.com/espressif/esp-idf>`_ 的配套文档。

    {IDF_TARGET_NAME} 是一款 2.4 GHz Wi-Fi 系统级芯片，搭载 Xtensa® 32 位 LX7 处理器。


.. only:: esp32s3

    本指南为 {IDF_TARGET_NAME} 官方应用开发框架 `ESP-IDF <https://github.com/espressif/esp-idf>`_ 的配套文档。

    {IDF_TARGET_NAME} 是一款支持 2.4 GHz Wi-Fi 和低功耗蓝牙的芯片，搭载 Xtensa® 32 位 LX7 处理器。


.. only:: esp32c3 or esp32c2

    本指南为 {IDF_TARGET_NAME} 官方应用开发框架 `ESP-IDF <https://github.com/espressif/esp-idf>`_ 的配套文档。

    {IDF_TARGET_NAME} 是一款支持 2.4 GHz Wi-Fi 和低功耗蓝牙的芯片，搭载 RISC-V RV32IMAC 32 位单核处理器。

.. only:: esp32c6

    本指南为 {IDF_TARGET_NAME} 官方应用开发框架 `ESP-IDF <https://github.com/espressif/esp-idf>`_ 的配套文档。

    {IDF_TARGET_NAME} 是一款支持 2.4 GHz Wi-Fi, 802.15.4 Thread/Zigbee 和低功耗蓝牙的芯片，搭载 RISC-V RV32IMAC 32 位单核处理器。

.. only:: esp32h2

    本指南为 {IDF_TARGET_NAME} 官方应用开发框架 `ESP-IDF <https://github.com/espressif/esp-idf>`_ 的配套文档。

    {IDF_TARGET_NAME} 是一款支持 802.15.4 Thread/Zigbee 和低功耗蓝牙的芯片，搭载 RISC-V RV32IMAC 32 位单核处理器。

.. only:: esp32p4

    本指南为 {IDF_TARGET_NAME} 官方应用开发框架 `ESP-IDF <https://github.com/espressif/esp-idf>`_ 的配套文档。

    {IDF_TARGET_NAME} 是一款高性能 MCU，支持超大片上内存，具有强大的图像和语音处理能力。该款 MCU 包含一个高性能 (HP) 系统和一个低功耗 (LP) 系统。HP 系统由 RISC-V 双核处理器驱动，主频高达 400 MHz，并包含丰富的外设；LP 系统由 RISC-V 单核处理器驱动，主频高达 40 MHz，其外设针对低功耗应用进行了优化。

.. figure:: ../_static/about-doc.png
    :align: center
    :alt: 乐鑫物联网综合开发框架
    :figclass: align-center

    乐鑫物联网综合开发框架

ESP-IDF 即乐鑫物联网开发框架，可为在 Windows、Linux 和 macOS 系统平台上开发 {IDF_TARGET_NAME} 应用程序提供工具链、API、组件和工作流程的支持。
