# 系统

[中文]

## 系统时间

- `ESP32-C3/rtc.h` 已弃用，应使用 `esp_rtc_time.h` 替代。

## 日志

Log V2 是 ESP-IDF v5.5 版本提供的增强型可选日志功能。它与 Log V1 完全兼容，项目无需修改即可继续使用 Log V1。开发者可以通过 Kconfig 选项 CONFIG_LOG_VERSION 启用 Log V2。未来的 ESP-IDF 版本可能默认使用 Log V2。

特性

- 集中化日志处理、可动态设置的格式参数和更高的灵活性。

- 消耗更多的栈和内存，但二进制文件体积更小（具体数据详见文档 日志库）。

- Log V2 的特定功能（如动态设置格式、执行上下文检测）不能向后兼容 Log V1。

如需使用 `esp_log_write` （或 `esp_log_writev`）函数，请替换为 `esp_log` （或 `esp_log_va`），以减少一层嵌套调用。

日志处理程序 (`esp_log`) 支持内部格式化，因此无需手动构建格式。可以通过 `ESP_LOG_LEVEL_LOCAL` 简化以下代码。

    #if ESP_LOG_VERSION == 2
        ESP_LOG_LEVEL_LOCAL(ESP_LOG_ERROR, OT_PLAT_LOG_TAG, format, args);
    #else
        if (LOG_LOCAL_LEVEL >= ESP_LOG_ERROR) {
            esp_log(ESP_LOG_CONFIG_INIT(ESP_LOG_ERROR), OT_PLAT_LOG_TAG, LOG_COLOR_E "E(%lu) %s:", esp_log_timestamp(), OT_PLAT_LOG_TAG);
            esp_log_va(ESP_LOG_CONFIG_INIT(ESP_LOG_ERROR), OT_PLAT_LOG_TAG, format, args);
            esp_log(ESP_LOG_CONFIG_INIT(ESP_LOG_ERROR), OT_PLAT_LOG_TAG, LOG_RESET_COLOR "\n");
        }
    #endif

## 预加密 OTA

`pre_encrypted_ota` 示例已移至 idf-extra-components 仓库。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。