# Wi-Fi

[English]

## Wi-Fi 扫描和连接

> 以下类型已被更改：

> - esp_wifi/include/esp_wifi_he_types.h

>   > - `esp_wifi_htc_omc_t` 中：

>   >   > - `uph_id`， `ul_pw_headroom`， `min_tx_pw_flag` 字段被弃用

> - esp_wifi/include/esp_wifi_types_generic.h

>   > - `wifi_ap_record_t` 中：

>   >   > - `bandwidth` 的类型从 `uint8_t` 更改为 `wifi_bandwidth_t`

### 重大更新

#### WPA3 企业版 Wi‑Fi 认证模式更改

在 ESP‑IDF v5.4 之前，支持 WPA3‑Enterprise‑Only 和 WPA3‑Enterprise‑Transition 的接入点 (AP) 的认证模式（`wifi_auth_mode_t`）均被识别为 `WIFI_AUTH_WPA2_ENTERPRISE`.

从 v5.4 开始，该行为已更新：

- 支持 WPA3‑Enterprise‑Only 模式的AP现在被检测时，其 `wifi_auth_mode_t` 设置为 `WIFI_AUTH_WPA3_ENTERPRISE`.

- 支持 WPA3‑Enterprise‑Transition 模式的AP被检测时，其 `wifi_auth_mode_t` 设置为 `WIFI_AUTH_WPA2_WPA3_ENTERPRISE`.

备注

对应用程序的影响

如果您的应用程序严格检查 `WIFI_AUTH_WPA2_ENTERPRISE` 或 `WIFI_AUTH_ENTERPRISE` 来识别企业级 AP，则无法识别以 WPA3‑Enterprise‑Only 或 WPA3‑Enterprise‑Transition 模式运行的 AP.

建议操作

为确保与这些模式兼容，请更新您的应用程序关于认证模式的检查逻辑，将新的 `WIFI_AUTH_WPA3_ENTERPRISE` 和 `WIFI_AUTH_WPA2_WPA3_ENTERPRISE` 模式包含进来.

这可能涉及更新条件判断语句或认证流程，以涵盖 `WIFI_AUTH_WPA3_ENTERPRISE` 和 `WIFI_AUTH_WPA2_WPA3_ENTERPRISE` 的情况.

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。