I2C 接口
========

:link_to_translation:`en:[English]`

简介
----

I2C 是一种串行同步半双工通信协议，总线上可以同时挂载多个主机和从机。I2C 使用两条双向开漏线：串行数据线 (SDA) 和串行时钟线 (SCL)，通过电阻上拉。

{IDF_TARGET_NAME} 有 {IDF_TARGET_SOC_HP_I2C_NUM} 个 I2C 控制器（也被称为端口），负责处理 I2C 总线上的通信。

.. only:: not esp32c2

    单个 I2C 控制器既可以是主机也可以是从机。

.. only:: esp32c2

    单个 I2C 控制器只能是主机。

.. only:: SOC_LP_I2C_SUPPORTED

    此外，{IDF_TARGET_NAME} 芯片还有 1 个低功耗 (LP) I2C 控制器，是常规 I2C 的简化版本。通常，LP I2C 控制器的 RAM 较小，仅支持基本的 I2C 功能，不支持从机模式。有关 HP I2C 和 LP I2C 的所有差异，请参阅 *{IDF_TARGET_NAME} 技术参考手册* > *I2C 控制器 (I2C)* > *特性* [`PDF <{IDF_TARGET_TRM_EN_URL}#i2c>`__]。

    当 HP I2C 不足以满足需求时，可以使用 LP I2C 外设。但请注意，LP I2C 不支持某些 HP I2C 功能，在使用 LP I2C 前，请阅读相关文档。

通常，I2C 从机设备具有 7 位地址或 10 位地址。{IDF_TARGET_NAME} 支持 I2C 标准模式 (Sm) 和快速模式 (Fm)，可分别达到 100 kHz 和 400 kHz。

.. warning::

    主机模式的 SCL 时钟频率不应大于 400 kHz。

.. note::

    SCL 的频率受上拉电阻及导线电容的影响。因此，强烈建议选择适当的上拉电阻，确保频率准确。推荐的上拉电阻值通常在 1 kΩ 到 10 kΩ 之间。

    请注意，SCL 的频率越高，上拉电阻应该越小（但不能小于 1 kΩ）。较大的电阻会降低电流，增加时钟切换时间并降低频率。通常推荐 2 kΩ 到 5 kΩ 左右的电阻，也可根据电流需求进行一定调整。

.. only:: esp32

    .. note::

        ESP32 的 I2C 控制器作为从机时不支持时钟拉伸（clock stretching）。因此除驱动配置外，应用层还需关注主从设备之间的速度匹配与同步：若主机处理速度过快、从机处理较慢，可能导致通信异常或数据丢失。建议使用应用层数据校验、gpio 信号同步等方式实现主从之间数据同步。使用前请根据使用场景确认 ESP32 的从机模式是否满足您的项目需求。

I2C 时钟配置
------------

.. list::

    - :cpp:enumerator:`i2c_clock_source_t::I2C_CLK_SRC_DEFAULT`：默认的 I2C 时钟源。
    :SOC_I2C_SUPPORT_XTAL: - :cpp:enumerator:`i2c_clock_source_t::I2C_CLK_SRC_XTAL`：以外部晶振作为 I2C 时钟源。
    :SOC_I2C_SUPPORT_RTC: - :cpp:enumerator:`i2c_clock_source_t::I2C_CLK_SRC_RC_FAST`：以内部 20 MHz RC 振荡器作为 I2C 时钟源。
    :SOC_I2C_SUPPORT_APB: - :cpp:enumerator:`i2c_clock_source_t::I2C_CLK_SRC_APB`：以 APB 时钟作为 I2C 时钟源。
    :SOC_I2C_SUPPORT_REF_TICK: - :cpp:enumerator:`i2c_clock_source_t::I2C_CLK_SRC_REF_TICK`：1 MHZ 时钟。

功能概述
--------

I2C 驱动程序提供以下服务：

- `资源分配 <#resource-allocation>`__ - 包括如何使用正确的配置来分配 I2C 总线，以及如何在完成工作后回收资源。
- `I2C 主机控制器 <#i2c-master-controller>`__ - 包括 I2C 主机控制器的行为，介绍了数据发送、数据接收和数据的双向传输。
- `I2C 从机控制器 <#i2c-slave-controller>`__ - 包括 I2C 从机控制器的行为，涉及数据发送和数据接收。
- `电源管理 <#power-management>`__ - 描述了不同时钟源对功耗的影响。
- `IRAM 安全 <#iram-safe>`__ - 描述了如何在 cache 被禁用时正常运行 I2C 中断。
- `线程安全 <#thread-safety>`__ - 列出了驱动程序中线程安全的 API。
- `Kconfig 选项 <#kconfig-options>`__ - 列出了支持的 Kconfig 选项，这些选项可以对驱动程序产生不同影响。

资源分配
^^^^^^^^

若系统支持 I2C 主机总线，由驱动程序中的 :cpp:type:`i2c_master_bus_handle_t` 来表示。资源池管理可用的端口，并在有请求时分配空闲端口。

安装 I2C 主机总线和设备
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I2C 主机总线是基于总线-设备模型设计的，因此需要分别使用 :cpp:type:`i2c_master_bus_config_t` 和 :cpp:type:`i2c_device_config_t` 来分配 I2C 主机总线实例和 I2C 设备实例。

.. figure:: ../../../_static/diagrams/i2c/i2c_master_module.png
    :align: center
    :alt: I2C 主机总线-设备模块

    I2C 主机总线-设备模块

I2C 主机总线需要 :cpp:type:`i2c_master_bus_config_t` 指定的配置：

- :cpp:member:`i2c_master_bus_config_t::i2c_port` 设置控制器使用的 I2C 端口。
- :cpp:member:`i2c_master_bus_config_t::sda_io_num` 设置串行数据总线 (SDA) 的 GPIO 编号。
- :cpp:member:`i2c_master_bus_config_t::scl_io_num` 设置串行时钟总线 (SCL) 的 GPIO 编号。
- :cpp:member:`i2c_master_bus_config_t::clk_source` 选择 I2C 总线的时钟源。可用时钟列表见 :cpp:type:`i2c_clock_source_t`。有关不同时钟源对功耗的影响，请参阅 `电源管理 <#power-management>`__ 部分。
- :cpp:member:`i2c_master_bus_config_t::glitch_ignore_cnt` 设置主机总线的毛刺周期。如果线上的毛刺周期小于设置的值（通常设为 7），则可以被滤除。
- :cpp:member:`i2c_master_bus_config_t::intr_priority` 设置中断的优先级。如果设置为 ``0``，则驱动程序将使用低或中优先级的中断（优先级可设为 1、2 或 3 中的一个），若未设置，则将使用 :cpp:member:`i2c_master_bus_config_t::intr_priority` 指示的优先级。请使用数字形式（1、2、3），不要用位掩码形式（(1<<1)、(1<<2)、(1<<3)）。
- :cpp:member:`i2c_master_bus_config_t::trans_queue_depth` 设置内部传输队列的深度，但仅在异步传输中有效。
- :cpp:member:`i2c_master_bus_config_t::enable_internal_pullup` 启用内部上拉电阻。注意：该设置无法在高速频率下拉高总线，此时建议使用合适的外部上拉电阻。
- :cpp:member:`i2c_master_bus_config_t::allow_pd` 配置驱动程序是否允许系统在睡眠模式下关闭外设电源。在进入睡眠之前，系统将备份 I2C 寄存器上下文，当系统退出睡眠模式时，这些上下文将被恢复。关闭外设可以节省更多功耗，但代价是消耗更多内存来保存寄存器上下文。你需要在功耗和内存消耗之间做权衡。此配置选项依赖于特定的硬件功能，如果在不支持的芯片上启用它，你将看到类似 ``not able to power down in light sleep`` 的错误消息。

如果在 :cpp:type:`i2c_master_bus_config_t` 中指定了配置，则可调用 :cpp:func:`i2c_new_master_bus` 来分配和初始化 I2C 主机总线。如果函数运行正确，则将返回一个 I2C 总线句柄。若没有可用的 I2C 端口，此函数将返回 :c:macro:`ESP_ERR_NOT_FOUND` 错误。

I2C 主机设备需要 :cpp:type:`i2c_device_config_t` 指定的配置：

- :cpp:member:`i2c_device_config_t::dev_addr_length` 配置从机设备的地址位长度，可从枚举 :cpp:enumerator:`I2C_ADDR_BIT_LEN_7` 或 :cpp:enumerator:`I2C_ADDR_BIT_LEN_10` （如果支持）中进行选择。
- :cpp:member:`i2c_device_config_t::device_address` 设置 I2C 设备原始地址，请直接将设备地址解析到此成员。例如，若设备地址为 0x28，则将 0x28 解析到 :cpp:member:`i2c_device_config_t::device_address`，不要带写入或读取位。
- :cpp:member:`i2c_device_config_t::scl_speed_hz` 设置此设备的 SCL 线频率。
- :cpp:member:`i2c_device_config_t::scl_wait_us` 设置 SCL 等待时间（以微秒为单位）。通常此值较大，因为从机延伸时间会很长（甚至可能延伸到 12 ms）。设置为 ``0`` 表示使用默认的寄存器值。


一旦填充好 :cpp:type:`i2c_device_config_t` 结构体的必要参数，就可调用 :cpp:func:`i2c_master_bus_add_device` 来分配 I2C 设备实例，并将设备挂载到主机总线上。如果函数运行正确，则将返回一个 I2C 设备句柄。若未正确初始化 I2C 总线，此函数将返回 :c:macro:`ESP_ERR_INVALID_ARG` 错误。

.. code:: c

    #include "driver/i2c_master.h"

    i2c_master_bus_config_t i2c_mst_config = {
        .clk_source = I2C_CLK_SRC_DEFAULT,
        .i2c_port = TEST_I2C_PORT,
        .scl_io_num = I2C_MASTER_SCL_IO,
        .sda_io_num = I2C_MASTER_SDA_IO,
        .glitch_ignore_cnt = 7,
        .flags.enable_internal_pullup = true,
    };

    i2c_master_bus_handle_t bus_handle;
    ESP_ERROR_CHECK(i2c_new_master_bus(&i2c_mst_config, &bus_handle));

    i2c_device_config_t dev_cfg = {
        .dev_addr_length = I2C_ADDR_BIT_LEN_7,
        .device_address = 0x58,
        .scl_speed_hz = 100000,
    };

    i2c_master_dev_handle_t dev_handle;
    ESP_ERROR_CHECK(i2c_master_bus_add_device(bus_handle, &dev_cfg, &dev_handle));

通过端口获取 I2C 主控句柄
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

当在某个模块（例如音频模块）中已经初始化了 I2C 主控句柄，但在另一个模块（例如视频模块）中不方便获取该句柄。使用辅助函数 :cpp:func:`i2c_master_get_bus_handle` 可通过端口获取已初始化的句柄。但请确保句柄已经提前初始化，否则可能会报错。

.. code:: c

    // 源文件 1
    #include "driver/i2c_master.h"
    i2c_master_bus_handle_t bus_handle;
    i2c_master_bus_config_t i2c_mst_config = {
        ... // 与其他相同
    };
    ESP_ERROR_CHECK(i2c_new_master_bus(&i2c_mst_config, &bus_handle));

    // 源文件 2
    #include "driver/i2c_master.h"
    i2c_master_bus_handle_t handle;
    ESP_ERROR_CHECK(i2c_master_get_bus_handle(0, &handle));

.. only:: SOC_LP_I2C_SUPPORTED

    使用 LP I2C 外设来安装 I2C 主机总线
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    使用 LP I2C 外设来安装 I2C 主机总线的流程与安装 HP I2C 外设几乎相同，但仍有一些区别，包括 IO、时钟源及 I2C 端口编号等。以下代码展示了如何使用 LP_I2C 来安装 I2C 主机总线。

    .. code:: c

        #include "driver/i2c_master.h"

        i2c_master_bus_config_t i2c_mst_config = {
            .clk_source = LP_I2C_SCLK_DEFAULT,    // LP I2C 的时钟源，可能与 HP I2C 不同
            .i2c_port = LP_I2C_NUM_0,             // 分配给 LP I2C 端口
            .scl_io_num = 7,                      // SCL IO 编号。请参阅技术参考手册
            .sda_io_num = 6,                      // SDA IO 编号号。请参阅技术参考手册
            .glitch_ignore_cnt = 7,
            .flags.enable_internal_pullup = true,
        };

        i2c_master_bus_handle_t bus_handle;
        ESP_ERROR_CHECK(i2c_new_master_bus(&i2c_mst_config, &bus_handle));

        i2c_device_config_t dev_cfg = {
            .dev_addr_length = I2C_ADDR_BIT_LEN_7,
            .device_address = 0x58,
            .scl_speed_hz = 100000,
        };

        i2c_master_dev_handle_t dev_handle;
        ESP_ERROR_CHECK(i2c_master_bus_add_device(bus_handle, &dev_cfg, &dev_handle));

卸载 I2C 主机总线和设备
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

如果不再需要之前安装的 I2C 总线或设备，建议调用 :cpp:func:`i2c_master_bus_rm_device` 或 :cpp:func:`i2c_del_master_bus` 来回收资源，以释放底层硬件。

请注意在删除 I2C master 总线之前应当删除该总线上所有的设备。

安装 I2C 从机设备
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I2C 从机设备需要 :cpp:type:`i2c_slave_config_t` 指定的配置：

.. list::

    - :cpp:member:`i2c_slave_config_t::i2c_port` 设置控制器使用的 I2C 端口。
    - :cpp:member:`i2c_slave_config_t::sda_io_num` 设置串行数据总线 (SDA) 的 GPIO 编号。
    - :cpp:member:`i2c_slave_config_t::scl_io_num` 设置串行时钟总线 (SCL) 的 GPIO 编号。
    - :cpp:member:`i2c_slave_config_t::clk_source` 选择 I2C 总线的时钟源。可用时钟列表见 :cpp:type:`i2c_clock_source_t`。有关不同时钟源对功耗的影响，请参阅 `电源管理 <#power-management>`__。
    - :cpp:member:`i2c_slave_config_t::send_buf_depth` 设置发送软件 buffer 的长度。
    - :cpp:member:`i2c_slave_config_t::slave_addr` 设置从机地址。
    - :cpp:member:`i2c_slave_config_t::intr_priority` 设置中断的优先级。如果设置为 ``0`` ，则驱动程序将使用低或中优先级的中断（优先级可设为 1、2 或 3 中的一个），若未设置，则将使用 :cpp:member:`i2c_slave_config_t::intr_priority` 指示的优先级。请使用数字形式（1、2、3），不要用位掩码形式（(1<<1)、(1<<2)、(1<<3)）。请注意，中断优先级一旦设置完成，在调用 :cpp:func:`i2c_del_slave_device` 之前都无法更改。
    - :cpp:member:`i2c_slave_config_t::addr_bit_len` 如果需要从机设备具有 10 位地址，则将该成员变量设为 ``I2C_ADDR_BIT_LEN_10``。
    - :cpp:member:`i2c_slave_config_t::allow_pd` 配置驱动程序是否允许系统在睡眠模式下关闭外设电源。在进入睡眠之前，系统将备份 I2C 寄存器上下文，当系统退出睡眠模式时，这些上下文将被恢复。关闭外设可以节省更多功耗，但代价是消耗更多内存来保存寄存器上下文。你需要在功耗和内存消耗之间做权衡。此配置选项依赖于特定的硬件功能，如果在不支持的芯片上启用它，你将看到类似 ``not able to power down in light sleep`` 的错误消息。
    :SOC_I2C_SLAVE_SUPPORT_BROADCAST: - :cpp:member:`i2c_slave_config_t::broadcast_en` 如果要启用从机广播，请将该成员变量设为 true。当从机设备接收到来自主机设备的通用调用地址 0x00，且后面的读写位为 0 时，无论从机设备自身地址如何，都会响应主机设备。
    - :cpp:member:`i2c_slave_config_t::enable_internal_pullup` 置 true 使能内部上拉。尽管如此，强烈建议使用外部上拉电阻。

一旦填充好 :cpp:type:`i2c_slave_config_t` 结构体的必要参数，就可调用 :cpp:func:`i2c_new_slave_device` 来分配和初始化 I2C 主机总线。如果函数运行正确，则将返回一个 I2C 总线句柄。若没有可用的 I2C 端口，此函数将返回 :c:macro:`ESP_ERR_NOT_FOUND` 错误。

.. code:: c

    i2c_slave_config_t i2c_slv_config = {
        .i2c_port = I2C_SLAVE_NUM,
        .clk_source = I2C_CLK_SRC_DEFAULT,
        .scl_io_num = I2C_SLAVE_SCL_IO,
        .sda_io_num = I2C_SLAVE_SDA_IO,
        .slave_addr = ESP_SLAVE_ADDR,
        .send_buf_depth = 100,
        .receive_buf_depth = 100,
    };

    i2c_slave_dev_handle_t slave_handle;
    ESP_ERROR_CHECK(i2c_new_slave_device(&i2c_slv_config, &slave_handle));

卸载 I2C 从机设备
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

如果不再需要之前安装的 I2C 总线，建议调用 :cpp:func:`i2c_del_slave_device` 来回收资源，以释放底层硬件。


I2C 主机控制器
^^^^^^^^^^^^^^

通过调用 :cpp:func:`i2c_new_master_bus` 安装好 I2C 主机控制器驱动程序后，{IDF_TARGET_NAME} 就可以与其他 I2C 设备进行通信了。I2C API 允许标准事务，如下图所示：

.. wavedrom:: /../_static/diagrams/i2c/i2c_trans_wave.json

I2C 主机写入
~~~~~~~~~~~~

在成功安装 I2C 主机总线之后，可以通过调用 :cpp:func:`i2c_master_transmit` 来向从机设备写入数据。下图解释了该函数的原理。

简单来说，驱动程序用一系列命令填充了一个命令链，并将该命令链传递给 I2C 控制器执行。

.. figure:: ../../../_static/diagrams/i2c/i2c_master_write_slave.png
    :align: center
    :alt: I2C 主机向从机设备写入数据

    I2C 主机向从机设备写入数据

将数据写入从机设备的简单示例：

.. code:: c

    #define DATA_LENGTH 100
    i2c_master_bus_config_t i2c_mst_config = {
        .clk_source = I2C_CLK_SRC_DEFAULT,
        .i2c_port = I2C_PORT_NUM_0,
        .scl_io_num = I2C_MASTER_SCL_IO,
        .sda_io_num = I2C_MASTER_SDA_IO,
        .glitch_ignore_cnt = 7,
    };
    i2c_master_bus_handle_t bus_handle;

    ESP_ERROR_CHECK(i2c_new_master_bus(&i2c_mst_config, &bus_handle));

    i2c_device_config_t dev_cfg = {
        .dev_addr_length = I2C_ADDR_BIT_LEN_7,
        .device_address = 0x58,
        .scl_speed_hz = 100000,
    };

    i2c_master_dev_handle_t dev_handle;
    ESP_ERROR_CHECK(i2c_master_bus_add_device(bus_handle, &dev_cfg, &dev_handle));

    ESP_ERROR_CHECK(i2c_master_transmit(dev_handle, data_wr, DATA_LENGTH, -1));


I2C 主机写入操作还支持在单次传输事务中传输多个 buffer。如下所示：

.. code:: c

    uint8_t control_phase_byte = 0;
    size_t control_phase_size = 0;
    if (/*condition*/) {
        control_phase_byte = 1;
        control_phase_size = 1;
    }

    uint8_t *cmd_buffer = NULL;
    size_t cmd_buffer_size = 0;
    if (/*condition*/) {
        uint8_t cmds[4] = {BYTESHIFT(lcd_cmd, 3), BYTESHIFT(lcd_cmd, 2), BYTESHIFT(lcd_cmd, 1), BYTESHIFT(lcd_cmd, 0)};
        cmd_buffer = cmds;
        cmd_buffer_size = 4;
    }

    uint8_t *lcd_buffer = NULL;
    size_t lcd_buffer_size = 0;
    if (buffer) {
        lcd_buffer = (uint8_t*)buffer;
        lcd_buffer_size = buffer_size;
    }

    i2c_master_transmit_multi_buffer_info_t lcd_i2c_buffer[3] = {
        {.write_buffer = &control_phase_byte, .buffer_size = control_phase_size},
        {.write_buffer = cmd_buffer, .buffer_size = cmd_buffer_size},
        {.write_buffer = lcd_buffer, .buffer_size = lcd_buffer_size},
    };

    i2c_master_multi_buffer_transmit(handle, lcd_i2c_buffer, sizeof(lcd_i2c_buffer) / sizeof(i2c_master_transmit_multi_buffer_info_t), -1);


I2C 主机读取
~~~~~~~~~~~~~~

在成功安装 I2C 主机总线后，可以通过调用 :cpp:func:`i2c_master_receive` 从从机设备读取数据。下图解释了该函数的原理。

.. figure:: ../../../_static/diagrams/i2c/i2c_master_read_slave.png
    :align: center
    :alt: I2C 主机从从机设备读取数据

    I2C 主机从从机设备读取数据

从从机设备读取数据的简单示例：

.. code:: c

    #define DATA_LENGTH 100
    i2c_master_bus_config_t i2c_mst_config = {
        .clk_source = I2C_CLK_SRC_DEFAULT,
        .i2c_port = I2C_PORT_NUM_0,
        .scl_io_num = I2C_MASTER_SCL_IO,
        .sda_io_num = I2C_MASTER_SDA_IO,
        .glitch_ignore_cnt = 7,
    };
    i2c_master_bus_handle_t bus_handle;

    ESP_ERROR_CHECK(i2c_new_master_bus(&i2c_mst_config, &bus_handle));

    i2c_device_config_t dev_cfg = {
        .dev_addr_length = I2C_ADDR_BIT_LEN_7,
        .device_address = 0x58,
        .scl_speed_hz = 100000,
    };

    i2c_master_dev_handle_t dev_handle;
    ESP_ERROR_CHECK(i2c_master_bus_add_device(bus_handle, &dev_cfg, &dev_handle));

    i2c_master_receive(dev_handle, data_rd, DATA_LENGTH, -1);

I2C 主机写入后读取
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

从一些 I2C 设备中读取数据之前需要进行写入配置，可通过 :cpp:func:`i2c_master_transmit_receive` 接口进行配置。下图解释了该函数的原理。

.. figure:: ../../../_static/diagrams/i2c/i2c_master_write_read_slave.png
    :align: center
    :alt: I2C 主机向从机设备写入并从从机设备读取数据

    I2C 主机向从机设备写入并从从机设备读取数据

请注意，在写入操作和读取操作之间没有插入 STOP 条件位，因此该功能适用于从 I2C 设备读取寄存器。以下是向从机设备写入数据并从从机设备读取数据的简单示例：

.. code:: c

    i2c_device_config_t dev_cfg = {
        .dev_addr_length = I2C_ADDR_BIT_LEN_7,
        .device_address = 0x58,
        .scl_speed_hz = 100000,
    };

    i2c_master_dev_handle_t dev_handle;
    ESP_ERROR_CHECK(i2c_master_bus_add_device(bus_handle, &dev_cfg, &dev_handle));
    uint8_t buf[20] = {0x20};
    uint8_t buffer[2];
    ESP_ERROR_CHECK(i2c_master_transmit_receive(dev_handle, buf, sizeof(buf), buffer, 2, -1));

I2C 主机探测
~~~~~~~~~~~~

I2C 驱动程序可以使用 :cpp:func:`i2c_master_probe` 来检测设备是否已经连接到 I2C 总线上。如果该函数返回 ``ESP_OK``，则表示该设备已经被检测到。

.. important::

    在调用该函数时，必须将上拉电阻连接到 SCL 和 SDA 管脚。如果在正确解析 `xfer_timeout_ms` 时收到 `ESP_ERR_TIMEOUT`，则应检查上拉电阻。若暂无合适的电阻，也可将 `flags.enable_internal_pullup` 设为 true。

.. figure:: ../../../_static/diagrams/i2c/i2c_master_probe.png
    :align: center
    :alt: I2C 主机探测

    I2C 主机探测

探测 I2C 设备的简单示例：

.. code:: c

    i2c_master_bus_config_t i2c_mst_config_1 = {
        .clk_source = I2C_CLK_SRC_DEFAULT,
        .i2c_port = TEST_I2C_PORT,
        .scl_io_num = I2C_MASTER_SCL_IO,
        .sda_io_num = I2C_MASTER_SDA_IO,
        .glitch_ignore_cnt = 7,
        .flags.enable_internal_pullup = true,
    };
    i2c_master_bus_handle_t bus_handle;

    ESP_ERROR_CHECK(i2c_new_master_bus(&i2c_mst_config_1, &bus_handle));
    ESP_ERROR_CHECK(i2c_master_probe(bus_handle, 0x22, -1));
    ESP_ERROR_CHECK(i2c_del_master_bus(bus_handle));


I2C 主机执行自定义事务
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

并非所有 I2C 设备都严格遵循标准的 I2C 协议，不同制造商可能会对协议进行自定义修改。例如，某些设备可能要求地址移位，还有一些设备要求对特定操作进行应答 (ACK) 检查等。为此，开发者可以调用 :cpp:func:`i2c_master_execute_defined_operations` 函数灵活自定义和执行 I2C 事务，根据设备的特定要求来定制事务顺序、地址和应答行为，确保能与非标准设备流畅通讯。

.. note::

    若想在 :cpp:type:`i2c_operation_job_t` 中定义设备地址，请将 :cpp:member:`i2c_device_config_t::device_address` 设置为 ``I2C_DEVICE_ADDRESS_NOT_USED``，跳过驱动程序中的内部地址配置。

假设设备地址为 ``0x20``，使用自定义事务进行地址配置时，会出现以下两种情况：

.. code:: c

    i2c_device_config_t i2c_device = {
        .device_address = I2C_DEVICE_ADDRESS_NOT_USED,
        .scl_speed_hz = 100 * 1000,
        .scl_wait_us = 20000,
    };

    i2c_master_dev_handle_t dev_handle;

    i2c_master_bus_add_device(bus_handle, &i2c_device, &dev_handle);

    // 情况一：设备不要求地址移位
    uint8_t address1 = 0x20;
    i2c_operation_job_t i2c_ops1[] = {
        { .command = I2C_MASTER_CMD_START },
        { .command = I2C_MASTER_CMD_WRITE, .write = { .ack_check = false, .data = (uint8_t *) &address1, .total_bytes = 1 } },
        { .command = I2C_MASTER_CMD_STOP },
    };

    // 情况二：设备要求地址左移一位，以包含读位或写位（符合官方协议）
    uint8_t address2 = (0x20 << 1 | 0); // (0x20 << 1 | 1)
    i2c_operation_job_t i2c_ops2[] = {
        { .command = I2C_MASTER_CMD_START },
        { .command = I2C_MASTER_CMD_WRITE, .write = { .ack_check = false, .data = (uint8_t *) &address2, .total_bytes = 1 } },
        { .command = I2C_MASTER_CMD_STOP },
    };

某些设备不需要地址即可进行数据传输，如下所示：

.. code:: c

    uint8_t data[8] = {0x11, 0x22, 0x33, 0x44, 0x55, 0x66, 0x77, 0x88};

    i2c_operation_job_t i2c_ops[] = {
        { .command = I2C_MASTER_CMD_START },
        { .command = I2C_MASTER_CMD_WRITE, .write = { .ack_check = false, .data = (uint8_t *)data, .total_bytes = 8 } },
        { .command = I2C_MASTER_CMD_STOP },
    };

    i2c_master_execute_defined_operations(dev_handle, i2c_ops, sizeof(i2c_ops) / sizeof(i2c_operation_job_t), -1);

读取操作的原理与写入操作相同。需要注意的是，在发送停止 (STOP) 命令之前，主机读取的最后一个字节必须是 ``NACK``。示例如下：

.. code:: c

    uint8_t address = (0x20 << 1 | 1);
    uint8_t rcv_data[10] = {};

    i2c_operation_job_t i2c_ops[] = {
        { .command = I2C_MASTER_CMD_START },
        { .command = I2C_MASTER_CMD_WRITE, .write = { .ack_check = false, .data = (uint8_t *) &address, .total_bytes = 1 } },
        { .command = I2C_MASTER_CMD_READ, .read = { .ack_value = I2C_ACK_VAL, .data = (uint8_t *)rcv_data, .total_bytes = 9 } },
        { .command = I2C_MASTER_CMD_READ, .read = { .ack_value = I2C_NACK_VAL, .data = (uint8_t *)(rcv_data + 9), .total_bytes = 1 } }, // 此处必须为 NACK
        { .command = I2C_MASTER_CMD_STOP },
    };

    i2c_master_execute_defined_operations(dev_handle, i2c_ops, sizeof(i2c_ops) / sizeof(i2c_operation_job_t), -1);

I2C 从机控制器
^^^^^^^^^^^^^^

调用 :cpp:func:`i2c_new_slave_device` 函数安装 I2C 从机设备驱动程序后, {IDF_TARGET_NAME} 即可作为 I2C 从机设备与其他 I2C 主机设备进行通信。

与 I2C 主机设备相比，I2C 从机设备的行为更加被动。I2C 主机设备可以自主决定何时发送或接收数据，而 I2C 从机设备通常处于被动响应状态，数据的发送和接收主要依赖于主机设备的操作。因此，驱动程序中提供了两个回调函数，分别用于处理来自 I2C 主机设备的读取请求和写入请求。

I2C 从机写入
~~~~~~~~~~~~

通过注册 :cpp:member:`i2c_slave_event_callbacks_t::on_request` 回调函数，可以获取 I2C 从机写入事件。在触发请求事件的任务中可以调用 ``i2c_slave_write`` 函数来发送数据。

传输数据的简单示例：

.. code:: c

    // 准备回调函数
    static bool i2c_slave_request_cb(i2c_slave_dev_handle_t i2c_slave, const i2c_slave_request_event_data_t *evt_data, void *arg)
    {
        i2c_slave_event_t evt = I2C_SLAVE_EVT_TX;
        BaseType_t xTaskWoken = 0;
        xQueueSendFromISR(context->event_queue, &evt, &xTaskWoken);
        return xTaskWoken;
    }

    // 在任务中注册回调函数
    i2c_slave_event_callbacks_t cbs = {
        .on_request = i2c_slave_request_cb,
    };
    ESP_ERROR_CHECK(i2c_slave_register_event_callbacks(context.handle, &cbs, &context));

    // 等待请求事件并在任务中发送数据
    static void i2c_slave_task(void *arg)
    {
        uint8_t buffer_size = 64;
        uint32_t write_len;
        uint8_t *data_buffer;

        while (true) {
            i2c_slave_event_t evt;
            if (xQueueReceive(context->event_queue, &evt, 10) == pdTRUE) {
                ESP_ERROR_CHECK(i2c_slave_write(handle, data_buffer, buffer_size, &write_len, 1000));
            }
        }
        vTaskDelete(NULL);
    }

.. only:: not esp32

    I2C 从机重置 TX FIFO
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    在某些情况下，从机准备的数据可能未完全被主机读取。例如，从机准备了 16 字节数据，但主机只读取了 8 字节，剩余的 8 字节将保留在 TX FIFO 中。为了为下一次事务准备新的数据，可以使用 :cpp:func:`i2c_slave_reset_tx_fifo` 来清空 TX FIFO。

    .. note::

        建议在主机完成读取事务后再调用此函数，以确保数据完整性。

    简单示例：

    .. code:: c

        // 第一次写入，数据可能未完全被主机读取
        ESP_ERROR_CHECK(i2c_slave_write(handle, data_buffer_1, buffer_size_1, &write_len_1, 1000));

        // 等待下一次主机读取事务，简单起见使用延时代替
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));

        // 清空 TX FIFO 中的剩余数据
        ESP_ERROR_CHECK(i2c_slave_reset_tx_fifo(handle));

        // 第二次写入，新数据会正常发送
        ESP_ERROR_CHECK(i2c_slave_write(handle, data_buffer_2, buffer_size_2, &write_len_2, 1000));

I2C 从机读取
~~~~~~~~~~~~

与写入事件一样，你也可以通过注册 :cpp:member:`i2c_slave_event_callbacks_t::on_receive` 回调函数来获取 I2C 从机读取事件。在触发请求事件的任务中，你可以保存数据并执行后续操作。

以下是接收数据的简单示例：

.. code:: c

    // 准备回调函数
    static bool i2c_slave_receive_cb(i2c_slave_dev_handle_t i2c_slave, const i2c_slave_rx_done_event_data_t *evt_data, void *arg)
    {
        i2c_slave_event_t evt = I2C_SLAVE_EVT_RX;
        BaseType_t xTaskWoken = 0;
        // 通过 i2c_slave_rx_done_event_data_t 来获取数据及其长度
        xQueueSendFromISR(context->event_queue, &evt, &xTaskWoken);
        return xTaskWoken;
    }

    // 在任务中注册回调函数
    i2c_slave_event_callbacks_t cbs = {
        .on_receive = i2c_slave_receive_cb,
    };
    ESP_ERROR_CHECK(i2c_slave_register_event_callbacks(context.handle, &cbs, &context));

注册事件回调函数
^^^^^^^^^^^^^^^^

I2C 主机回调
~~~~~~~~~~~~

当 I2C 主机总线触发中断时，将生成特定事件并通知 CPU。如果需要在发生这些事件时调用某些函数，可通过 :cpp:func:`i2c_master_register_event_callbacks` 将这些函数挂接到中断服务程序 (ISR) 上。由于注册的回调函数是在中断上下文中被调用的，所以应确保这些函数不会阻塞（例如，确保仅从函数内部调用带有 ``ISR`` 后缀的 FreeRTOS API）。回调函数需要返回一个布尔值，告诉 ISR 是否唤醒了高优先级任务。

I2C 主机事件回调函数列表见 :cpp:type:`i2c_master_event_callbacks_t`。

虽然 I2C 是一种同步通信协议，但也支持通过注册上述回调函数来实现异步行为，此时 I2C API 将成为非阻塞接口。但请注意，在同一总线上只有一个设备可以采用异步操作。

.. important::

    I2C 主机异步传输仍然是一个实验性功能（问题在于当异步传输量过大时，会导致内存异常。）

- :cpp:member:`i2c_master_event_callbacks_t::on_recv_done` 可设置用于主机“传输完成”事件的回调函数。该函数原型在 :cpp:type:`i2c_master_callback_t` 中声明。

I2C 从机回调
~~~~~~~~~~~~

当 I2C 从机总线触发中断时，将生成特定事件并通知 CPU。如果需要在发生这些事件时调用某些函数，可通过 :cpp:func:`i2c_slave_register_event_callbacks` 将这些函数挂接到中断服务程序 (ISR) 上。由于注册的回调函数是在中断上下文中被调用的，所以应确保这些函数不会导致延迟（例如，确保仅从函数中调用带有 ``ISR`` 后缀的 FreeRTOS API）。回调函数需要返回一个布尔值，告诉调用者是否唤醒了高优先级任务。

I2C 从机事件回调函数列表见 :cpp:type:`i2c_slave_event_callbacks_t`。

.. list::

    - :cpp:member:`i2c_slave_event_callbacks_t::on_request` 为请求事件设置回调函数。
    - :cpp:member:`i2c_slave_event_callbacks_t::on_receive` 为 receive 事件设置回调函数。函数原型在 :cpp:type:`i2c_slave_received_callback_t` 中声明。

电源管理
^^^^^^^^

.. only:: SOC_I2C_SUPPORT_APB

    启用电源管理（即打开 :ref:`CONFIG_PM_ENABLE`），系统会在进入 Light-sleep 模式前调整或暂停 I2C FIFO 的时钟源，这可能会导致 I2C 信号改变，传输或接收到无效数据。

    但驱动程序可以通过获取 :cpp:enumerator:`ESP_PM_APB_FREQ_MAX` 类型的电源管理锁来防止系统改变 APB 频率。每当用户创建一个以 :cpp:enumerator:`I2C_CLK_SRC_APB` 为时钟源的 I2C 总线，驱动程序将在开始 I2C 操作时获取电源管理锁，并在结束 I2C 操作时自动释放锁。

.. only:: SOC_I2C_SUPPORT_REF_TICK

    如果控制器以 :cpp:enumerator:`I2C_CLK_SRC_REF_TICK` 为时钟源，则驱动程序不会为其安装电源管理锁，因为对于低功耗应用，只要时钟源能够提供足够的精度即可。

.. only:: SOC_I2C_SUPPORT_XTAL

    如果控制器以 :cpp:enumerator:`I2C_CLK_SRC_XTAL` 为时钟源，则驱动程序不会为其安装电源管理锁，因为对于低功耗应用，只要时钟源能够提供足够的分辨率即可。

IRAM 安全
^^^^^^^^^

默认情况下，若 cache 因写入或擦除 flash 等原因而被禁用时，将推迟 I2C 中断。此时事件回调函数将无法按时执行，会影响实时应用的系统响应。

Kconfig 选项 :ref:`CONFIG_I2C_ISR_IRAM_SAFE` 能够做到以下几点：

1. 即使 cache 被禁用，I2C 中断依旧正常运行。
2. 将 ISR 使用的所有函数放入 IRAM 中。
3. 将驱动程序对象放入 DRAM 中（以防它被意外映射到 PSRAM 中）。

启用以上选项，即使 cache 被禁用，I2C 中断依旧正常运行，但会增加 IRAM 的消耗。

线程安全
^^^^^^^^

工厂函数 :cpp:func:`i2c_new_master_bus` 和 :cpp:func:`i2c_new_slave_device` 由驱动程序保证线程安全，这意味着可以从不同的 RTOS 任务调用这些函数，而无需额外的锁保护。

I2C 主机操作函数也通过总线操作信号保证线程安全。

- :cpp:func:`i2c_master_transmit`.
- :cpp:func:`i2c_master_multi_buffer_transmit`.
- :cpp:func:`i2c_master_transmit_receive`.
- :cpp:func:`i2c_master_receive`.
- :cpp:func:`i2c_master_probe`.

I2C 从机操作函数也通过总线操作信号保证线程安全。

- :cpp:func:`i2c_slave_write`.

其他函数不保证线程安全。因此，应避免在没有互斥保护的不同任务中调用这些函数。

Kconfig 选项
^^^^^^^^^^^^

- :ref:`CONFIG_I2C_ISR_IRAM_SAFE` 将在 cache 被禁用时控制默认的 ISR 处理程序正常工作，详情请参阅 `IRAM 安全 <#iram-safe>`__。
- :ref:`CONFIG_I2C_ENABLE_DEBUG_LOG` 可启用调试日志，但会增加固件二进制文件大小。

应用示例
--------

- :example:`peripherals/i2c/i2c_basic` 演示了初始化 I2C 主机驱动程序并从 MPU9250 传感器读取数据的基本步骤。

- :example:`peripherals/i2c/i2c_eeprom` 演示了如何使用 I2C 主机模式从连接的 EEPROM 读取和写入数据。

- :example:`peripherals/i2c/i2c_tools` 演示了如何使用 I2C 工具开发 I2C 相关的应用程序，提供了用于配置 I2C 总线、扫描设备、读取、设置和检查寄存器的命令行工具。

- :example:`peripherals/i2c/i2c_slave_network_sensor` 演示如何使用 I2C 从机开发 I2C 相关应用程序，提供 I2C 从机如何充当网络传感器，以及如何使用事件回调接收和发送数据。

- :example:`peripherals/i2c/i2c_u8g2` 演示了如何使用 I2C 主机模式与 U8G2 库对接，以控制 OLED 显示器。

API 参考
--------

.. include-build-file:: inc/i2c_master.inc

.. only:: SOC_I2C_SUPPORT_SLAVE

    .. include-build-file:: inc/i2c_slave.inc

.. include-build-file:: inc/components/esp_driver_i2c/include/driver/i2c_types.inc
.. include-build-file:: inc/components/esp_hal_i2c/include/hal/i2c_types.inc
