# 概述

[English]

此文档概述了 ESP-IDF 中经典蓝牙协议栈的架构，并提供了一些相关文档和应用示例的快速链接。

ESP32 支持双模蓝牙 4.2，并且已经获得双模蓝牙 4.2 认证。

ESP-IDF 中的经典蓝牙协议栈是一个分层架构，可在 ESP32 系列芯片上实现经典蓝牙功能，详见下图。

ESP32 经典蓝牙协议栈架构

以下各节简要介绍了每个层，并提供了相关文档和应用示例的快速链接。

## ESP 蓝牙控制器

底层为 ESP 蓝牙控制器，包含 PHY、基带、链路控制器、链路管理器、设备管理器和 HCI 等各种模块。该层管理硬件接口和链路，以库的形式提供功能，并通过 API 访问，且直接与硬件和低级别蓝牙协议交互。

- API 参考

- 应用示例

## ESP 蓝牙主机

IDF 中的 ESP-Bluedroid 主机支持经典蓝牙。

### ESP-Bluedroid

ESP-Bluedroid 是原生 Android 蓝牙协议栈 Bluedroid 的修改版，由两层组成：蓝牙上层 (BTU) 和蓝牙传输控制器层 (BTC)。BTU 层负责处理 L2CAP 等底层蓝牙协议以及其他配置文件，提供以 "bta" 为前缀的接口。BTC 层主要负责向应用层提供以 "esp" 为前缀的支持接口，并处理其他任务。所有的 API 都位于 ESP_API 层，开发者应使用以 "esp" 为前缀的经典蓝牙 API。

- API 参考

  - 蓝牙® 通用 API

  - 经典蓝牙

- 应用程序示例

## 应用

最上层是应用层。利用上述 API 和蓝牙规范，可以在 ESP-Bluedroid 协议栈之上创建特定用例的经典蓝牙应用程序。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。