# 外设

[English]

## DAC

DAC 驱动程序已经过重新设计（参考 DAC API 参考），以统一接口并扩展 DAC 外设的使用。建议使用更新后的驱动 API，但用户仍然可以通过包含路径 `driver/dac.h` 使用原有驱动。然而默认情况下，在文件中包含 `driver/dac.h` 会引发构建警告，例如 `The legacy DAC driver is deprecated, please use 'driver/dac_oneshot.h', 'driver/dac_cosine.h' or 'driver/dac_continuous.h' instead`。可通过 Kconfig 选项 `CONFIG_DAC_SUPPRESS_DEPRECATE_WARN` 关闭该警告。

主要概念和使用方法上的更新如下所示：

### 主要概念更新

- 用于识别硬件通道的 `dac_channel_t` 已从用户空间被删除，更新后通道索引起始为 `0`，请使用 DAC_CHAN_0 和 DAC_CHAN_1 代替原来的索引。在新驱动中可通过 `dac_channel_mask_t` 删除 DAC 通道。这些通道可以被分配到同一个通道组中，由 `dac_channels_handle_t` 表示。

- `dac_cw_scale_t` 更新为 `dac_cosine_atten_t`，以区分原有驱动程序和新驱动程序。

- `dac_cw_phase_t` 更新为 `dac_cosine_phase_t`，更新后，枚举值即为相位角。

- `dac_cw_config_t` 更新为 `dac_cosine_config_t`，但删除了 `en_ch` 字段，因为该字段应在分配通道组时被指定。

### 主要使用方法更新

- `dac_pad_get_io_num` 已被删除。

- `dac_output_voltage` 更新为 `dac_oneshot_output_voltage()`。

- `dac_output_enable` 已被删除，单次采样模式下在分配通道后启用。

- `dac_output_disable` 已被删除，单次采样模式下在删除通道前被禁用。

- `dac_cw_generator_enable` 更新为 `dac_cosine_start()`。

- `dac_cw_generator_disable` 更新为 `dac_cosine_stop()`。

- `dac_cw_generator_config` 更新为 `dac_cosine_new_channel()`。

- `dac_i2s_enable` 更新为 `dac_continuous_enable()`，但首先需要通过 `dac_continuous_new_channels()` 分配连续 DAC 通道。

- `dac_i2s_disable` 更新为 `dac_continuous_disable()`。

## GPSPI

不再支持以下函数。从 ESP-IDF v5.1 版本起，GPSPI 时钟源可配置。

- `spi_get_actual_clock` 已废弃，更新为 `spi_device_get_actual_freq()`。

## LEDC

- `soc_periph_ledc_clk_src_legacy_t::LEDC_USE_RTC8M_CLK` 已废弃，更新为 `LEDC_USE_RC_FAST_CLK`。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。