数模转换器 (DAC)
=================

:link_to_translation:`en:[English]`

{IDF_TARGET_DAC_CH_1: default = "Not Updated!", esp32 = "GPIO25", esp32s2 = "GPIO17"}
{IDF_TARGET_DAC_CH_2: default = "Not Updated!", esp32 = "GPIO26", esp32s2 = "GPIO18"}
{IDF_TARGET_DAC_REF_PIN: default = "Not Updated!", esp32 = "VDD3P3_RTC", esp32s2 = "VDD3P3_RTC_IO"}

概况
----

{IDF_TARGET_NAME} 有两个 8 位数模转换器 (DAC) 通道，分别连接到 {IDF_TARGET_DAC_CH_1}（通道 1）和 {IDF_TARGET_DAC_CH_2}（通道 2）。每个 DAC 通道可以将数字值 0 ~ 255 转换成模拟电压 0 ~ Vref（此处的 Vref 为 {IDF_TARGET_DAC_REF_PIN} 引脚输入的参考电压，一般来说其输入的电压值应等于电源电压 VDD）。输出电压可按以下方式计算::

    out_voltage = Vref * digi_val / 255

DAC 外设支持以下列方式输出模拟信号：

1. 直接输出电压。DAC 通道持续输出某一指定电压。
2. 通过 DMA 输出连续模拟信号。DAC 以某一特定频率转换缓冲器中的数据。
3. 通过余弦波发生器输出余弦波。DAC 通道可以输出特定频率和振幅的余弦波。

其他模拟输出选项可参考 :doc:`Sigma-Delta 调制 <sdm>` 和 :doc:`LED PWM 控制器 <ledc>`。这两个模块均输出高频的 PWM/PDM 信号，也可借助硬件低通滤波输出较低频率的模拟信号。

功能概览
--------

资源管理
^^^^^^^^

{IDF_TARGET_NAME} 有两个 DAC 通道。通道的软件资源互相独立，用户可以根据具体情况调用 :cpp:type:`dac_oneshot_handle_t`、 :cpp:type:`dac_cosine_handle_t` 或 :cpp:type:`dac_continuous_handle_t` 来管理不同通道，但不支持在同一个通道上注册不同模式。

电压直接输出（单次/直接模式）
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

在这种模式下，DAC 通道每次调用 :cpp:func:`dac_oneshot_output_voltage` （可在 ISR 中调用）时都可以将一个 8 位数字转换为模拟值。直至下一次转换开始前，DAC 通道上都将维持该模拟电压。开始转换电压前，需要首先调用 :cpp:func:`dac_oneshot_new_channel` 来启用该 DAC 通道。

连续波输出（连续/DMA 模式）
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

DAC 通道可以通过 DMA 连续转换数字信号，这种模式下有三种写入 DAC 数据的方法：

    1. 常规写入（同步）：一次性传输所有数据并在所有数据均已载入 DMA 缓冲区前保持阻塞状态。如果不再继续输入数据，电压将维持在最后的转换值。该模式通常用于传输音频等长信号。要连续转换数据，需要调用 :cpp:func:`dac_continuous_new_channels` 来分配连续通道句柄，调用 :cpp:func:`dac_continuous_enable` 来启用 DMA 转换，然后调用 :cpp:func:`dac_continuous_write` 来同步写入数据。示例可参考 :example:`peripherals/dac/dac_continuous/dac_audio`。
    2. 循环写入：在数据载入 DMA 缓冲区后，缓冲区中的数据将以非阻塞的方式被循环转换。但要注意，输入的缓冲区大小受 DMA 描述符数量和 DMA 缓冲区大小的限制。该模式通常用于传输如正弦波等需要重复的短信号。为了启用循环写入，需要在启用 DAC 连续模式后调用 :cpp:func:`dac_continuous_write_cyclically`。示例可参考 :example:`peripherals/dac/dac_continuous/signal_generator`。
    3. 异步写入。可根据事件回调异步传输数据。需要调用 :cpp:member:`dac_event_callbacks_t::on_convert_done` 以启用异步模式。用户在回调中可得到 :cpp:type:`dac_event_data_t`，其中包含 DMA 缓冲区的地址和长度，即允许用户直接将数据载入 DMA 缓冲区。启用异步写入前需要调用 :cpp:func:`dac_continuous_register_event_callback`、 :cpp:member:`dac_event_callbacks_t::on_convert_done` 和 :cpp:func:`dac_continuous_start_async_writing`。注意，异步写入一旦开始，回调函数将被持续触发。调用 :cpp:func:`dac_continuous_write_asynchronously` 可以在某个单独任务中或直接在回调函数中载入数据。示例可参考 :example:`peripherals/dac/dac_continuous/dac_audio`。

下图展示了连续模式驱动的生命周期，以及各 API 对应的状态转移：

.. mermaid::

    flowchart TD
        NC([空闲（初始状态）]) -->|"new_channels()"| REG[已注册]
        REG -->|"del_channels()"| NC
        REG -->|"enable()"| EN[已启用]
        EN -->|"disable()"| REG

        EN -->|"start_async_writing()"| ASYNC[异步写入]
        ASYNC -->|"stop_async_writing()"| EN

        EN -->|"write_cyclically()"| CYCLIC[循环写入]
        CYCLIC -->|"stop_cyclically()"| EN

        EN -->|"write()"| SYNC[同步写入]
        SYNC -->|"write()"| SYNC
        SYNC -->|"传输完成后"| EN

        subgraph REG_APIS [已注册状态可用 API]
            REGCB["register_event_callbacks()"]
        end

        subgraph ASYNC_APIS [异步写入可用 API]
            AWRITE["write_asynchronously()"]
        end

        REG -. 可调用 .-> REGCB
        ASYNC -. 收到回调通知后调用 .-> AWRITE

.. note::

    - 为了简洁，图中省略了各函数名的前缀 ``dac_continuous_``。
    - 为了向后兼容，循环写入的退出函数 :cpp:func:`dac_continuous_stop_cyclically` 是可选的，所有从已启用状态出发的函数会自动检查并停止任何正在进行的循环写入。推荐显式调用 :cpp:func:`dac_continuous_stop_cyclically` 来停止循环写入。
    - 同步写入无需显式退出，所有从已启用状态出发的函数会自动立即停止任何正在进行的同步写入（尚未转换的数据将被丢弃）。

.. only:: esp32

    在 ESP32 上，DAC 的数字控制器可以在内部连接到 I2S0，并借用其 DMA 进行连续转换。虽然 DAC 转换仅需 8 位数据，但它必须是左移的 8 位（即 16 位中的高 8 位），以满足 I2S 通信格式。默认状态下驱动程序将自动扩充数据至 16 位，如需手动扩充，请在 menuconfig 中禁用 :ref:`CONFIG_DAC_DMA_AUTO_16BIT_ALIGN`。

    DAC 的数字控制器的时钟也来自 I2S0，有以下两种时钟源可选：

    - :cpp:enumerator:`dac_continuous_digi_clk_src_t::DAC_DIGI_CLK_SRC_PLL_D2` 支持 19.6 KHz 到若干 MHz 之间的频率。该时钟源为默认时钟源，也可通过选择 :cpp:enumerator:`dac_continuous_digi_clk_src_t::DAC_DIGI_CLK_SRC_DEFAULT` 来启用该时钟源。
    - :cpp:enumerator:`dac_continuous_digi_clk_src_t::DAC_DIGI_CLK_SRC_APLL` 支持 648 Hz 到若干 MHz 之间的频率。该时钟源可能会被其他外设占用而导致频率无法更改，此时除非 APLL 仍能准确分频得到 DAC DMA 的目标频率，否则将无法使用该时钟源。

.. only:: esp32s2

    在 ESP32-S2 上，DAC 的数字控制器可以在内部连接到 SPI3，并借用其 DMA 进行连续转换。

    DAC 的数字控制器的时钟源包括：

    - :cpp:enumerator:`dac_continuous_digi_clk_src_t::DAC_DIGI_CLK_SRC_APB` 支持 77 Hz 到若干 MHz 之间的频率。该时钟源为默认时钟源，也可通过选择 :cpp:enumerator:`dac_continuous_digi_clk_src_t::DAC_DIGI_CLK_SRC_DEFAULT` 来启用该时钟源。
    - :cpp:enumerator:`dac_continuous_digi_clk_src_t::DAC_DIGI_CLK_SRC_APLL` 支持 6 Hz 到若干 MHz 之间的频率。该时钟源可能会被其他外设占用，导致无法提供所需频率。该时钟源可能会被其他外设占用而导致频率无法更改，此时除非 APLL 仍能准确分频得到 DAC DMA 的目标频率，否则将无法使用该时钟源。


余弦波输出（余弦模式）
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

DAC 外设中包含一个余弦波发生器，可以在通道上产生余弦波。用户可以配置余弦波的频率、振幅和相位。启用该模式需要先调用 :cpp:func:`dac_cosine_new_channel` 将 DAC 转换成余弦模式，然后调用 :cpp:func:`dac_cosine_start` 启动余弦波发生器。

目前，余弦波发生器仅有 ``RTC_FAST`` 一个时钟源，可通过选择 :cpp:enumerator:`dac_cosine_clk_src_t::DAC_COSINE_CLK_SRC_RTC_FAST` 来启用该时钟源。该时钟源为默认时钟源，与 :cpp:enumerator:`dac_cosine_clk_src_t::DAC_COSINE_CLK_SRC_RTC_DEFAULT` 相同。

电源管理
^^^^^^^^

启用电源管理时（即开启 :ref:`CONFIG_PM_ENABLE`），系统会在进入 Light-sleep 模式前调整或停止 DAC 时钟源，这可能会影响 DAC 信号，从而导致数据无法正确转换。

在连续模式下使用 DAC 驱动时，可以通过获取电源管理锁来防止系统在 DMA 或余弦波模式下改变或停止时钟源。时钟源为 APB 时，锁的类型将被设置为 :cpp:enumerator:`esp_pm_lock_type_t::ESP_PM_APB_FREQ_MAX`。时钟源为 APLL 时（仅在 DMA 模式下），锁的类型将被设置为 :cpp:enumerator:`esp_pm_lock_type_t::ESP_PM_NO_LIGHT_SLEEP`。在进行 DAC 转换时（即 DMA 或余弦波发生器运行时），驱动程序会保证在调用 :cpp:func:`dac_continuous_enable` 后获取电源管理锁。同样地，在调用 :cpp:func:`dac_continuous_disable` 时，驱动程序会释放锁。

IRAM 安全
^^^^^^^^^

默认情况下，由于写入或擦除 flash 等原因导致 cache 被禁用时，DAC 的 DMA 中断将产生延迟，无法及时执行 DMA EOF 中断。

在实时应用中，可通过启用 Kconfig 选项 :ref:`CONFIG_DAC_ISR_IRAM_SAFE` 来避免此种情况发生，启用后：

1. 即使在 cache 被禁用的情况下，也可以启用中断服务。

2. 驱动对象会被放入 DRAM（以防其被意外链接到 PSRAM）。

此时在 cache 被禁用时仍可以运行中断，但会增加 IRAM 内存消耗。

.. _dac-iram-safe:

线程安全
^^^^^^^^

驱动程序可保证所有公共 DAC API 的线程安全，用户可以从不同的 RTOS 任务中调用这些 API，而不需要额外的锁来保护。注意，DAC 驱动使用 mutex 锁来保证线程安全，因此不允许在 ISR 中使用除了 :cpp:func:`dac_oneshot_output_voltage` 之外的 API。

Kconfig 选项
^^^^^^^^^^^^^

- :ref:`CONFIG_DAC_ISR_IRAM_SAFE` 控制默认 ISR 处理程序在 cache 被禁用时能否继续运行。更多信息可参考 :ref:`dac-iram-safe`。
- :ref:`CONFIG_DAC_ENABLE_DEBUG_LOG` 用于启用调试日志输出。启用该选项将增加固件的二进制文件大小。

.. only:: esp32

    - :ref:`CONFIG_DAC_DMA_AUTO_16BIT_ALIGN` 会在驱动中自动将 8 位数据扩展为 16 位数据，以满足 I2S DMA 格式。

应用示例
--------

- :example:`peripherals/dac/dac_continuous/signal_generator` 演示了在 {IDF_TARGET_NAME} 上使用 DAC 驱动程序输出连续电压的两种方式：通过 DMA 传输、以及通过定时器中断。两种方式可以生成不同的波形，如正弦波、三角波、锯齿波和方波。
- :example:`peripherals/dac/dac_continuous/dac_audio` 演示了如何在 {IDF_TARGET_NAME} 上使用 DAC 驱动程序播放存储在 buffer 中的音频，每秒钟通过扬声器或耳机播放一次。
- :example:`peripherals/dac/dac_cosine_wave` 演示了如何在 {IDF_TARGET_NAME} 开发板上使用 DAC 驱动程序在两个通道上输出余弦波，并且可以通过示波器或内部的 ADC 通道进行监控。
- :example:`peripherals/dac/dac_oneshot` 演示了如何在 {IDF_TARGET_NAME} 上使用 DAC 驱动程序输出每 500 毫秒阶跃增加一次的电压，并且会定期复位为 0。输出的电压可通过 ADC 或可选的示波器进行监测。

API 参考
--------

.. include-build-file:: inc/dac_oneshot.inc
.. include-build-file:: inc/dac_cosine.inc
.. include-build-file:: inc/dac_continuous.inc
.. include-build-file:: inc/components/esp_driver_dac/include/driver/dac_types.inc
.. include-build-file:: inc/components/esp_hal_ana_conv/include/hal/dac_types.inc
