# 经典蓝牙

[English]

## Bluedroid

> - bt/host/bluedroid/api/include/api/esp_hf_defs.h

>   > - 在 `esp_hf_cme_err_t` 中

>   >   > - `ESP_HF_CME_MEMEORY_FULL` 改名为 `ESP_HF_CME_MEMORY_FULL`

>   >   > - `ESP_HF_CME_MEMEORY_FAILURE` 改名为 `ESP_HF_CME_MEMORY_FAILURE`

> - bt/host/bluedroid/api/include/api/esp_hf_ag_api.h

>   > - `esp_bt_hf_init(esp_bd_addr_t remote_addr)` 改为 `esp_hf_ag_init(void)`

>   > - `esp_bt_hf_deinit(esp_bd_addr_t remote_addr)` 改为 `esp_hf_ag_deinit(void)`

>   >   > 除此之外，bt_bdaddr_t init 和 bt_bdaddr_t deinit 已经从 union btc_arg_t 中移除。

>   > - `esp_bt_hf_register_callback` 改为 `esp_hf_ag_register_callback`

>   > - `esp_bt_hf_connect` 改为 `esp_hf_ag_slc_connect`

>   > - `esp_bt_hf_disconnect` 改为 `esp_hf_ag_slc_disconnect`

>   > - `esp_bt_hf_connect_audio` 改为 `esp_hf_ag_audio_connect`

>   > - `esp_bt_hf_disconnect_audio` 改为 `esp_hf_ag_audio_disconnect`

>   > - `esp_bt_hf_vra` 改为 `esp_hf_ag_vra_control`

>   > - `esp_bt_hf_volume_control` 改为 `esp_hf_ag_volume_control`

>   > - `esp_hf_unat_response` 改为 `esp_hf_ag_unknown_at_send`

>   > - `esp_bt_hf_cmee_response` 改为 `esp_hf_ag_cmee_send`

>   > - `esp_bt_hf_indchange_notification` 改为 `esp_hf_ag_devices_status_indchange`

>   > - `esp_bt_hf_cind_response` 改为 `esp_hf_ag_cind_response`

>   > - `esp_bt_hf_cops_response` 改为 `esp_hf_ag_cops_response`

>   > - `esp_bt_hf_clcc_response` 改为 `esp_hf_ag_clcc_response`

>   > - `esp_bt_hf_cnum_response` 改为 `esp_hf_ag_cnum_response`

>   > - `esp_bt_hf_bsir` 改为 `esp_hf_ag_bsir`

>   > - `esp_bt_hf_answer_call` 改为 `esp_hf_ag_answer_call`

>   > - `esp_bt_hf_reject_call` 改为 `esp_hf_ag_reject_call`

>   > - `esp_bt_hf_out_call` 改为 `esp_hf_ag_out_call`

>   > - `esp_bt_hf_end_call` 改为 `esp_hf_ag_end_call`

>   > - `esp_bt_hf_register_data_callback` 改为 `esp_hf_ag_register_data_callback`

>   > - `esp_hf_outgoing_data_ready` 改为 `esp_hf_ag_outgoing_data_ready`

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。