协议
====

:link_to_translation:`en:[English]`

JSON
----

移除内置 JSON 组件
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ESP-IDF 已移除内置的 ``json`` 组件。用户应迁移至使用 `IDF 组件管理器 <https://components.espressif.com/>`_ 中的 ``espressif/cjson`` 组件。

迁移步骤
^^^^^^^^

1. **从 CMakeLists.txt 中移除 json**

   在组件的 ``CMakeLists.txt`` 文件中，从 ``REQUIRES`` 或 ``PRIV_REQUIRES`` 列表中移除 ``json``：

   .. code-block:: cmake

       # 迁移前
       idf_component_register(SRCS "main.c"
                              PRIV_REQUIRES json esp_http_server)

       # 迁移后
       idf_component_register(SRCS "main.c"
                              PRIV_REQUIRES esp_http_server)

2. **将 espressif/cjson 添加到 idf_component.yml**

   将 ``espressif/cjson`` 依赖项添加到组件的 ``idf_component.yml`` 文件中。如果该文件不存在，请在组件目录中创建它（例如 ``main/idf_component.yml``）：

   .. code-block:: yaml

       dependencies:
         espressif/cjson: "^1.7.19"

3. **无需更改代码**

   API 保持不变。现有的使用 cJSON 函数的代码无需修改即可继续工作：

   .. code-block:: c

       #include "cJSON.h"

       // 现有代码无需更改
       cJSON *root = cJSON_Parse(json_string);
       cJSON *item = cJSON_GetObjectItem(root, "key");
       cJSON_Delete(root);

更多信息：

- `espressif/cjson 组件 <https://components.espressif.com/components/espressif/cjson>`_
- `cJSON GitHub <https://github.com/espressif/idf-extra-components/tree/master/cjson>`_

ESP-TLS
-------

移除 wolfSSL 支持
~~~~~~~~~~~~~~~~~

ESP-TLS 已移除内置的 wolfSSL TLS 协议栈支持。使用 wolfSSL 的用户应迁移至以下两个方案之一：

1. **mbedTLS（推荐）**：默认 TLS 协议栈，完全集成并在 ESP-IDF 中维护。
2. **自定义 TLS 协议栈**：使用自定义协议栈 API（见下文方案 B）注册自己的 TLS 实现。

**已移除的 Kconfig 选项**

以下 Kconfig 选项已被移除：

- ``CONFIG_ESP_TLS_USING_WOLFSSL`` - 请改用 ``CONFIG_ESP_TLS_USING_MBEDTLS`` 或 ``CONFIG_ESP_TLS_CUSTOM_STACK``
- ``CONFIG_ESP_DEBUG_WOLFSSL`` - 进行 mbedTLS 调试，请使用 ``CONFIG_MBEDTLS_DEBUG``
- ``CONFIG_ESP_TLS_OCSP_CHECKALL`` - OCSP 功能应由所选 TLS 协议栈处理

**wolfSSL 用户迁移步骤**

如果你的项目通过 ESP-TLS 使用 wolfSSL：

1. **方案 A - 切换到 mbedTLS**

   - 从 sdkconfig 中移除 ``CONFIG_ESP_TLS_USING_WOLFSSL=y``
   - 将自动使用默认的 ``CONFIG_ESP_TLS_USING_MBEDTLS``
   - 使用标准 TLS 操作，无需更改代码

2. **方案 B - 使用自定义协议栈 API**

   如需要继续使用 wolfSSL 或其他 TLS 库，可以将其注册为自定义协议栈：

   - 在 menuconfig 中启用 ``CONFIG_ESP_TLS_CUSTOM_STACK``
   - 为你的 TLS 库实现 :cpp:type:`esp_tls_stack_ops_t` 接口
   - 在创建任何 TLS 连接之前调用 :cpp:func:`esp_tls_register_stack`

   有关实现自定义 TLS 协议栈的详细文档，请参阅 :ref:`esp_tls_custom_stack`。

已移除的废弃 API
~~~~~~~~~~~~~~~~

已移除废弃函数 :cpp:func:`esp_tls_conn_http_new`。请使用以下替代函数：

- :cpp:func:`esp_tls_conn_http_new_sync` 用于阻塞连接
- :cpp:func:`esp_tls_conn_http_new_async` 用于非阻塞连接

新 API 需要您使用 :cpp:func:`esp_tls_init` 创建 :cpp:type:`esp_tls_t` 结构，并提供对连接过程的更好控制。

统一私钥接口
~~~~~~~~~~~~~

:cpp:type:`esp_tls_cfg`、:cpp:type:`esp_tls_cfg_server` 和 :cpp:type:`httpd_ssl_config` 中的 ``use_secure_element`` 字段已被弃用且不再起作用：将其设置为 ``true`` 会使连接（或服务器启动）失败并返回 ``ESP_ERR_NOT_SUPPORTED``。保留该字段仅是为了源代码兼容性，它将在下一个主版本中被移除。ATECC608A 安全元件和所有其他硬件支持的密钥源（DS 外设、ECDSA 外设、密钥管理器）现在通过统一的 :cpp:type:`esp_key_config_t` 接口和 PSA Crypto 密钥 ID 来访问。

**迁移步骤**

1. 将 ``use_secure_element = true`` 替换为使用 ``ESP_KEY_SOURCE_PSA`` 的新 :cpp:type:`esp_key_config_t`，以及通过 ``psa_import_key()`` 获取的 PSA 密钥 ID。

2. ``atcab_init()`` 调用不再由 ESP-TLS 内部执行。使用 ATECC608A 的应用程序必须确保在使用前在应用层初始化安全元件。详情请参阅 `esp-cryptoauthlib 文档 <https://github.com/espressif/esp-cryptoauthlib>`_。

3. ``tcp_transport`` 中的 ``esp_transport_ssl_use_secure_element()`` 函数已被弃用且不再起作用（连接将失败并返回 ``ESP_ERR_NOT_SUPPORTED``）。请改用 ``esp_transport_ssl_set_client_key_config()``。

4. 安全元件驱动的 Kconfig 选项已从 ``CONFIG_MBEDTLS_ATCA_HW_ECDSA_SIGN`` / ``CONFIG_MBEDTLS_ATCA_HW_ECDSA_VERIFY`` 合并为 ``CONFIG_MBEDTLS_SECURE_ELEMENT_DRIVER_ENABLED``。旧名称通过 ``sdkconfig.rename`` 自动映射。

详细使用示例请参阅 :ref:`atecc608a-with-esp-tls`。

ESP HTTP 服务器
---------------

握手期间不再调用 WebSocket 处理器
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

自 v6.0.1 起，已注册的 URI 处理程序在 WebSocket 握手期间，针对 WebSocket 端点的回调 **不再被调用**。

在此更改之前，处理程序会在握手完成后立即以 ``req->method == HTTP_GET`` 的状态被调用，常用于应用程序的连接初始化：

.. code-block:: c

    /* v6.0.1 之前的模式 — 自 v6.0.1 起不再生效 */
    static esp_err_t ws_handler(httpd_req_t *req)
    {
        if (req->method == HTTP_GET) {
            ESP_LOGI(TAG, "New WebSocket connection established");
            return ESP_OK;
        }
        /* 处理 WebSocket 帧 */
    }

自 v6.0.1 起，仅会针对后续的 WebSocket 数据帧调用该处理器，因此，帧处理程序中不再需要进行 ``HTTP_GET`` 检查。

迁移选项
^^^^^^^^^^^^^^^^^

**选项 1（推荐）** — 将连接阶段的逻辑移动到一个专用的握手后回调中：

1. 在 menuconfig 中启用 :ref:`CONFIG_HTTPD_WS_POST_HANDSHAKE_CB_SUPPORT`。
2. 在 ``httpd_uri_t`` 结构体中注册 ``ws_post_handshake_cb`` 回调，使帧处理程序保持简洁，无需再进行 `HTTP_GET` 状态检查。

.. code-block:: c

    static esp_err_t ws_on_connect(httpd_req_t *req)
    {
        ESP_LOGI(TAG, "New WebSocket connection established");
        return ESP_OK;
    }

    static esp_err_t ws_handler(httpd_req_t *req)
    {
        /* 仅处理 WebSocket 帧 */
    }

    static const httpd_uri_t ws_uri = {
        .uri                  = "/ws",
        .method               = HTTP_GET,
        .handler              = ws_handler,
        .is_websocket         = true,
        .ws_post_handshake_cb = ws_on_connect,
    };

**选项 2（改动最少）** — 将 ``.ws_post_handshake_cb`` 设置为与 ``.handler`` 相同的函数：

1. 在 menuconfig 中启用 :ref:`CONFIG_HTTPD_WS_POST_HANDSHAKE_CB_SUPPORT`。
2. 在 URI 注册中设置 ``.ws_post_handshake_cb = ws_handler``。现有的 ``if (req->method == HTTP_GET)`` 检查在处理程序内部仍然有效，无需额外修改代码。

.. code-block:: c

    static const httpd_uri_t ws_uri = {
        .uri                  = "/ws",
        .method               = HTTP_GET,
        .handler              = ws_handler,
        .is_websocket         = true,
        .ws_post_handshake_cb = ws_handler,   /* 同一个函数可恢复原有行为 */
    };

ESP-Modbus
----------

乐鑫ESP-Modbus 库 (esp-modbus) 支持基于 RS485、Wi-Fi 和以太网接口网络的 Modbus 通信。

``esp-modbus v2 (v2.x.x)`` 组件是当前支持的组件版本：

* `GitHub 上的 ESP-Modbus 组件 <https://github.com/espressif/esp-modbus/tree/main>`__

文档
~~~~

* `ESP-MODBUS 稳定版文档 v2.x.x <https://docs.espressif.com/projects/esp-modbus/en/stable>`__
* `旧版本 v1.x.x 文档 <https://docs.espressif.com/projects/esp-modbus/en/v1>`__

应用示例
~~~~~~~~

自 ESP-IDF v6.0 版本起，已从 ESP-IDF 中移除已废弃的 ``esp-modbus v1`` 组件示例。

- `旧版 esp-modbus v1.x.x 示例 (esp-idf v5.5) <https://github.com/espressif/esp-idf/tree/release/v5.5/examples/protocols/modbus>`__

以下示例分别演示了串行和 TCP 端口的 ESP-Modbus 库在从站和主站实现中的应用。

- `mb_serial_slave <https://github.com/espressif/esp-modbus/tree/main/examples/serial/mb_serial_slave>`__ - 演示如何将 {IDF_TARGET_NAME} 用作 Modbus 串行从站设备，通过 esp-modbus 协议栈，使外部 Modbus 主机能够使用 Modbus 协议读写设备参数。

- `mb_serial_master <https://github.com/espressif/esp-modbus/tree/main/examples/serial/mb_serial_master>`__ - 演示如何在 {IDF_TARGET_NAME} 上使用 esp-modbus 协议栈端口作为 Modbus 串行主站设备，能够读写 Modbus 段中从站设备的值。

- `mb_tcp_slave <https://github.com/espressif/esp-modbus/tree/main/examples/tcp/mb_tcp_slave>`__ - 演示 esp-modbus TCP 从站协议栈端口，允许外部 Modbus 主机通过 Modbus 协议读写设备参数。

- `mb_tcp_master <https://github.com/espressif/esp-modbus/tree/main/examples/tcp/mb_tcp_master>`__ - 演示如何在 {IDF_TARGET_NAME} 上使用 esp-modbus 协议栈端口作为 Modbus TCP 主站设备，能够读写 Modbus 网络中从站设备的值。

有关详细信息，请参阅每个具体示例的 ``README.md`` 文档。

讨论
~~~~

* `v2 版本讨论 <https://github.com/espressif/esp-modbus/discussions>`__

ESP-MQTT
--------

重大变更：ESP-MQTT 迁移为托管组件，并更新了示例集。

- ESP-MQTT 组件已从 ESP-IDF 中移除，现作为托管组件 ``espressif/mqtt`` 提供。

  - 要将该组件添加至应用，运行 ``idf.py add-dependency espressif/mqtt``。
  - 头文件与 API 保持兼容（使用 ``mqtt_client.h``），但需通过组件管理器获取该组件。

- ESP-IDF 示例变更：

  - 移除了 ``examples/protocols/mqtt/ssl*`` 路径下的旧版 MQTT TLS 示例。
  - 新增参考示例：

    - :example:`protocols/mqtt`：基于 TLS 的 MQTT。
    - :example:`protocols/mqtt5`：基于 TLS 的 MQTT v5.0。
