# 低功耗蓝牙®

[English]

低功耗蓝牙 提供适合物联网应用的低功耗无线通信，常用于可穿戴设备、传感器及智能家居等场景。本章节介绍 低功耗蓝牙 API 参考，涵盖用于设备发现、数据交换以及通过低功耗蓝牙进行 Wi-Fi 配网的 API。

如需了解使用概念和开发教程，请参阅 API 指南 中的 低功耗蓝牙 章节。

ESP-IDF 中的低功耗蓝牙 API 包括以下部分：

- Bluetooth Low Energy GAP

  用于设备广播、扫描、连接管理及安全操作

- Bluetooth Low Energy GATT Define

  定义 GATT 操作中使用的属性、特征、UUID 及相关常量和数据类型

- Bluetooth Low Energy GATT Server

  向远程客户端提供服务和特征（外围设备角色）

- Bluetooth Low Energy GATT Client

  发现并访问远程服务器的服务（中心设备角色）

- Bluetooth Low Energy BluFi

  通过低功耗蓝牙实现 Wi-Fi 配网和配置

每个部分通常包含 概述、应用示例 和 API 参考，涵盖用途、主要功能、示例用法及详细 API 文档。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。