# Wi-Fi

[English]

## Wi-Fi 企业级安全

在 esp_wpa2.h 中定义的 API 已弃用，请使用来自 esp_eap_client.h 的新 API。

## Wi-Fi 断开连接原因代码

对于事件 WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED，原有的断开原因代码 WIFI_REASON_NO_AP_FOUND 已细分为以下几种情况：

- REASON_NO_AP_FOUND（原始原因码，仍在某些场景中使用）

- REASON_NO_AP_FOUND_IN_RSSI_THRESHOLD（在 RSSI 门限范围内未找到 AP）

- REASON_NO_AP_FOUND_IN_AUTHMODE_THRESHOLD（在认证模式门限范围内未找到 AP）

- REASON_NO_AP_FOUND_W_COMPATIBLE_SECURITY（未找到具有兼容安全性的 AP）

详情请参阅 Wi-Fi 原因代码.

## Wi-Fi 多天线

Wi-Fi 多天线相关的 API 将要被弃用，请使用来自 esp_phy.h 的新 API。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。