# Wi-Fi AwareTM (NAN)

[English]

Wi-Fi AwareTM，也可称为 NAN (Neighbor Awareness Networking) 协议，其支持 Wi-Fi 设备发现附近的其他服务。通常情况下，基于位置的服务需通过服务器查询环境信息，并通过 GPS 或其他位置推算技术获取定位。不过，NAN 无需与服务器、GPS 或其他地理位置服务保持实时连接，即可支持设备之间通过 Wi-Fi 直接连接来交换信息。NAN 能够在 Wi-Fi 密集的环境中高效扩展，并通过提供附近人员和服务的信息来完善 Wi-Fi 连接性。

多个邻近的 NAN 设备组成一个 NAN 集群，集群中的设备能够相互通信。NAN 设备还可通过 NAN 服务发现协议，通过发布或订阅功能，在所处集群内提供或查找服务。通过服务名称可以完成服务匹配，一旦找到匹配，设备就可以发送信息，或与匹配到的设备间建立 IPv6 数据路径。

ESP32-C5 支持独立模式下的 Wi-Fi Aware，同时支持服务发现协议和数据路径。Wi-Fi Aware 协议仍在改进中，如需了解更多信息，请前往 Wi-Fi Alliance 官网的 Wi-Fi Aware 页面。大多数 Android 8 及更高版本的 Android 智能手机都支持 Wi-Fi Aware。如需了解更多信息，请参阅 Android 的开发者指南 Wi-Fi Aware。

## 应用示例

- wifi/wifi_aware/nan_console 演示如何使用 NAN 协议发现附近的服务、建立数据路径，并在设备之间进行通信，无需互联网或 AP 连接。它提供了配置 NAN 服务、发布或订阅服务、发送消息以及启动或终止数据路径的控制台命令。

- wifi/wifi_aware/nan_publisher 演示如何使用 NAN 协议发布服务，将服务广播给附近的其他设备，以及如何响应订阅该服务的设备。

- wifi/wifi_aware/nan_subscriber 演示如何使用 NAN 协议发现附近发布所需服务的其他设备，并通过发送消息或启动数据路径与它们进行通信。

- wifi/wifi_aware/usd_publisher 演示了如何使用轻量级 NAN 非同步服务发现 (NAN-USD) 协议向附近设备发布服务而无需形成 NAN 集群。示例讲解了如何启动 USD、发布服务、通过后续消息响应订阅者，以及在发现完成后返回空闲状态。

- wifi/wifi_aware/usd_subscriber 演示了如何使用轻量级 NAN 非同步服务发现 (NAN-USD) 协议发现附近设备发布的服务并与之交互。示例讲解了如何启用 USD 发现、订阅服务、处理后续消息交换，以及在会话结束后终止发现。

## API 参考

### Header File

- components/esp_wifi/wifi_apps/nan_app/include/esp_nan.h

- This header file can be included with:

  >     #include "esp_nan.h"

- This header file is a part of the API provided by the `esp_wifi` component. To declare that your component depends on `esp_wifi`, add the following to your CMakeLists.txt:

  >     REQUIRES esp_wifi

  > or

  >     PRIV_REQUIRES esp_wifi

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。