# 介绍

[English]

此文档概述了 ESP-IDF 中低功耗蓝牙协议栈的架构，并提供了一些相关文档和应用示例的快速链接。

ESP32-C61 支持蓝牙 5.0 (LE)，并且已经通过低功耗蓝牙 5.3 认证。

ESP-IDF 中的低功耗蓝牙协议栈是一个分层架构，可在 ESP32-C61 系列芯片上实现低功耗蓝牙功能，详见下图。

ESP32-C61 蓝牙协议栈架构

参考下表可知特定芯片是否支持低功耗蓝牙模块。

芯片系列 | 控制器 | ESP-Bluedroid | ESP-NimBLE | ESP-BLE-MESH | BluFi
--- | --- | --- | --- | --- | ---
ESP32 | Y | Y | Y | Y | Y
ESP32-S2 | – | – | – | – | –
ESP32-S3 | Y | Y | Y | Y | Y
ESP32-C2 | Y | Y | Y | – | Y
ESP32-C3 | Y | Y | Y | Y | Y
ESP32-C6 | Y | Y | Y | Y | Y
ESP32-H2 | Y | Y | Y | Y | –

以下各节简要介绍了每个层，并提供了相关文档和应用示例的快速链接。

## ESP 蓝牙控制器

底层为 ESP 蓝牙控制器，包含 PHY、基带、链路控制器、链路管理器、设备管理器和 HCI 等各种模块。该层管理硬件接口和链路，以库的形式提供功能，并通过 API 访问，且直接与硬件和低级别蓝牙协议交互。

- API 参考

- 应用示例

## ESP 蓝牙主机

有 ESP-Bluedroid 和 ESP-NimBLE 两个主机，其主要区别如下：

- 虽然两者都支持低功耗蓝牙，但 ESP-NimBLE 需要的堆和 flash 空间更少。

### ESP-Bluedroid

ESP-Bluedroid 是原生 Android 蓝牙协议栈 Bluedroid 的修改版，由两层组成：蓝牙上层 (BTU) 和蓝牙传输控制器层 (BTC)。BTU 层负责处理 L2CAP、GATT/ATT、SMP、GAP 等底层蓝牙协议以及其他配置文件，提供以 "bta" 为前缀的接口。BTC 层主要负责向应用层提供以 "esp" 为前缀的支持接口，并处理基于 GATT 的配置文件以及其他任务。所有的 API 都位于 ESP_API 层，开发者应使用以 "esp" 为前缀的低功耗蓝牙 API。

ESP32-C61 的 ESP-Bluedroid 仅支持低功耗蓝牙，不支持经典蓝牙。

- API 参考

  - Bluetooth® Common

  - 低功耗蓝牙

- 低功耗蓝牙 4.2 应用程序示例

- 低功耗蓝牙 5.0 应用程序示例

### ESP-NimBLE

ESP-NimBLE 是建立在 Apache Mynewt 开发的 NimBLE 主机协议栈之上的主机协议栈，已经为 ESP32-C61 系列芯片和 FreeRTOS 进行了移植。通过维持现有 NimBLE API，并添加一个单独的 ESP-NimBLE API 进行初始化，使端口层保持简洁，也便于开发者操作。

ESP-NimBLE 仅支持低功耗蓝牙，不支持经典蓝牙。

- Apache Mynewt NimBLE 用户指南

- API 参考

  - NimBLE API 参考

  - ESP-NimBLE 初始化 API 参考 initialization

- 应用程序示例

## 蓝牙规范

主机协议层之上是 Espressif 的蓝牙规范和一些常见的蓝牙规范。根据具体配置，这些规范可以在 ESP-Bluedroid 或 ESP-NimBLE 上运行。

### BluFi

ESP32-C61 的 BluFi 是通过蓝牙信道进行的 Wi-Fi 网络配置功能。BluFi 提供了将 Wi-Fi 配置和凭据传递给 ESP32-C61 的安全协议，从而使 ESP32-C61 连接到 AP 或搭建软 AP。

- BluFi 文档

- 应用示例

## 应用

最上层是应用层。利用上述 API 和蓝牙规范，可以在 ESP-Bluedroid 和 ESP-NimBLE 协议栈之上创建特定用例的低功耗蓝牙应用程序。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。