# ESP-IDF pytest 指南

[English]

ESP-IDF 有多种类型的测试需在 ESP 芯片上执行（即 目标测试）。目标测试通常作为 IDF 测试项目（即 测试应用程序）的一部分进行编译，在这个过程中，测试应用程序和其他标准 IDF 项目遵循同样的构建、烧录和监控流程。

通常，目标测试需要连接一台主机（如个人电脑），负责触发特定的测试用例、提供测试数据、检查测试结果。

ESP-IDF 在主机端使用 pytest 框架（以及一些 pytest 插件）来自动进行目标测试。本文档介绍 ESP-IDF 中的 pytest，并介绍以下内容：

1. ESP-IDF 目标测试的常见概念。

2. 将 pytest 框架应用于 Python 测试脚本，进行自动化目标测试。

3. ESP-IDF CI (Continuous Integration) 板载测试流程。

4. 使用 pytest 在本地执行目标测试。

5. pytest 的使用技巧。

备注

ESP-IDF 默认使用以下插件：

- pytest-embedded 和默认服务 `esp,idf`

- pytest-rerunfailures

- pytest-ignore-test-results

本文档介绍的所有概念和用法都基于 ESP-IDF 的默认配置，并非都适用于原生 pytest。

重要

本指南专门面向 ESP-IDF 贡献者。一些概念（如自定义标记）可能不直接适用于使用 ESP-IDF SDK 的个人项目。要在个人项目中运行 pytest-embedded，请参阅 pytest-embedded 文档 和 提供的示例。

## 安装

基础依赖项可以通过执行 ESP-IDF 安装脚本 `--enable-ci` 进行安装：

    $ install.sh --enable-ci

额外的测试脚本依赖项可以通过执行 ESP-IDF 安装脚本 `--enable-test-specific` 进行安装：

    $ install.sh --enable-test-specific

上面的脚本已预先实现了一些机制，以确保所有安装过程顺利进行。如果您在安装过程中遇到任何问题，请在 GitHub Issue 版块 上提交问题说明。

## 常见概念

测试应用程序 是一组二进制文件，从一个 IDF 项目构建，用于测试项目的特定功能。测试应用程序通常位于 `${IDF_PATH}/examples`，`${IDF_PATH}/tools/test_apps`，和 `${IDF_PATH}/components/<COMPONENT_NAME>/test_apps`。

测试设备 (DUT) 是指一组连接到主机（例如 PC）的 ESP 芯片。主机负责将应用程序烧录到 DUT 上，触发测试用例，并检查测试结果。

一个包含 pytest 脚本的典型 ESP-IDF 项目通常具有以下结构：

    .
    └── my_app/
        ├── main/
        │   └── ...
        ├── CMakeLists.txt
        └── pytest_foo.py

有时，对于一些多 DUT 测试，一个测试用例需要多个测试应用程序。在这种情况下，测试应用程序的文件夹结构如下所示：

    .
    ├── my_app_foo/
    │   ├── main/
    │   │   └── ...
    │   └── CMakeLists.txt
    ├── my_app_bar/
    │   ├── main/
    │   │   └── ...
    │   └── CMakeLists.txt
    └── pytest_foo_bar.py

## 在 ESP-IDF 中使用 pytest

### 单个 DUT 测试用例

#### 入门教程

    @pytest.mark.parametrize('target', [
        'esp32',
        'esp32s2',
    ], indirect=True)
    @pytest.mark.generic
    def test_hello_world(dut) -> None:
        dut.expect('Hello world!')

这是一个简单的测试脚本，可以与入门示例 get-started/hello_world 一起运行。

在这个测试脚本中，使用了 `@pytest.mark.parametrize` 装饰器来参数化测试用例。`target` 参数是一个特殊参数，用于指示目标板类型。`indirect=True` 参数表示此参数在其他 fixture 之前被预先计算。

紧接着是环境标记。`@pytest.mark.generic` 标记表示此测试用例应在 generic 板类型上运行。

备注

有关环境标记的详细解释，请参阅 env_markers 定义 。

关于测试函数，使用了一个 `dut` fixture。在单一 DUT 测试用例中，`dut` fixture 是 `IdfDut` 类的一个实例，对于多个 DUT 测试用例，它是 `IdfDut` 实例的一个元组。有关 `IdfDut` 类的更多详细信息，请参阅 pytest-embedded IdfDut API 参考。

#### 使用不同的 sdkconfig 文件运行相同的应用程序

某些测试用例可能需要使用不同的 sdkconfig 文件运行相同的应用程序。与 sdkconfig 相关概念的详细文档，请参阅 idf-build-apps 文档。

以下是一个简单的示例，演示了如何使用不同的 sdkconfig 文件运行相同的应用程序。假设我们有以下文件夹结构：

    .
    └── my_app/
        ├── main/
        │   └── ...
        ├── CMakeLists.txt
        ├── sdkconfig.ci.foo
        ├── sdkconfig.ci.bar
        └── pytest_foo.py

如果测试用例需要使用这两个 sdkconfig 文件运行所有支持的目标芯片，您可以使用以下代码：

    @pytest.mark.parametrize('target', [
        'esp32',                            # <-- run with esp32 target
        'esp32s2',                          # <-- run with esp32s2 target
    ], indirect=True)
    @pytest.mark.parametrize('config', [    # <-- parameterize the sdkconfig file
        'foo',                              # <-- run with sdkconfig.ci.foo
        'bar',                              # <-- run with sdkconfig.ci.bar
    ], indirect=True)                       # <-- `indirect=True` is required, indicates this param is pre-calculated before other fixtures
    def test_foo_bar(dut, config) -> None:
        if config == 'foo':
          dut.expect('This is from sdkconfig.ci.foo')
        elif config == 'bar':
          dut.expect('This is from sdkconfig.ci.bar')

所有标记将一并影响测试用例。总体而言，此测试函数将被复制为 4 个测试用例：

- `test_foo_bar` 使用 esp32 目标芯片，将 sdkconfig.ci.foo 作为 sdkconfig 文件

- `test_foo_bar` 使用 esp32 目标芯片，将 sdkconfig.ci.bar 作为 sdkconfig 文件

- `test_foo_bar` 使用 esp32s2 目标芯片，将 sdkconfig.ci.foo 作为 sdkconfig 文件

- `test_foo_bar` 使用 esp32s2 目标芯片，将 sdkconfig.ci.bar 作为 sdkconfig 文件

有时在测试脚本或日志文件中，可能会看到以下格式：

- `esp32.foo.test_foo_bar`

- `esp32.bar.test_foo_bar`

- `esp32s2.foo.test_foo_bar`

- `esp32s2.bar.test_foo_bar`

这种格式为 测试用例 ID。测试用例 ID 应被视为测试用例的唯一标识符。它由以下部分组成：

- `esp32`：目标名称

- `foo`：配置名称

- `test_foo_bar`：测试函数名称

测试用例 ID 用于在 JUnit 报告中标识测试用例。

备注

几乎所有 pytest-embedded 的 CLI 选项都支持参数化。要查看所有支持的 CLI 选项，您可以运行 `pytest --help` 命令，并检查 `embedded-...` 部分以查看普通 pytest-embedded 选项，以及 `idf` 部分以查看 ESP-IDF 特定选项。

#### 使用不同的 sdkconfig 文件运行相同的应用程序，支持不同的目标芯片

对于某些测试用例，可能需要使用不同的 sdkconfig 文件运行相同的应用程序。这些 sdkconfig 文件支持不同的目标芯片。可以使用 `pytest.param` 来实现。使用与上文相同的文件夹结构。

    @pytest.mark.parametrize('config, target', [
        pytest.param('foo', 'esp32'),
        pytest.param('bar', 'esp32s2'),
    ], indirect=True)

此时，这个测试函数将被复制为 2 个测试用例（测试用例 ID）：

- `esp32.foo.test_foo_bar`

- `esp32s2.bar.test_foo_bar`

#### 测试串行输出

为确保测试在目标芯片上顺利执行，测试脚本可使用 `dut.expect()` 函数来测试目标芯片上的串行输出：

    def test_hello_world(dut) -> None:
        dut.expect('\d+')  # <-- `expect`ing from a regex
        dut.expect_exact('Hello world!')  # <-- `expect_exact`ly the string

在执行 `dut.expect(...)` 时，首先会将预期字符串编译成正则表达式用于搜索串行输出结果，直到找到与该编译后的正则表达式匹配的结果或运行超时。

如果预期字符串中包含正则表达式关键字（如括号或方括号），则需格外注意。或者，也可以使用 `dut.expect_exact(...)`，它会尝试直接匹配字符串，而不将其转换为正则表达式。

如需了解关于 `expect` 函数类型的更多信息，请参考 pytest-embedded 辅助文档。

### 多个 DUT 的测试用例

#### 用同一应用程序进行多个 DUT 测试

有时，一个测试可能涉及多个目标芯片运行同一测试程序。在这种情况下，可以使用 `count` 将想要进行测试的 DUT 数量参数化。

    @pytest.mark.parametrize('count', [
        2,
    ], indirect=True)
    @pytest.mark.parametrize('target', [
      'esp32|esp32s2',
      'esp32s3',
    ], indirect=True)
    def test_hello_world(dut) -> None:
        dut[0].expect('Hello world!')
        dut[1].expect('Hello world!')

所有参数化项中的 `|` 符号用于分隔每个 DUT 的设置。在这个例子中，以下芯片将用于测试：

- esp32, esp32s2

- esp32s3, esp32s3

将参数 `count` 设置为 2 后，所有 fixture 都会改为元组。

重要

`count` 对于多个 DUT 测试是必需的。

备注

有关详细的多个 DUT 参数化文档，请参阅 pytest-embedded Multi-DUT 文档。

#### 用不同应用程序和目标芯片进行多目标测试

在某些情况下，一个测试可能涉及多个目标芯片运行不同的测试应用程序（例如，将不同的目标用作主节点和从节点）。通常在 ESP-IDF 中，文件夹结构会是这样的：

    .
    ├── master/
    │   ├── main/
    │   │   └── ...
    │   └── CMakeLists.txt
    ├── slave/
    │   ├── main/
    │   │   └── ...
    │   └── CMakeLists.txt
    └── pytest_master_slave.py

在这种情况下，可以将测试应用程序的路径 `app_path` 作为参数提供给测试用例。

    @pytest.mark.multi_dut_generic
    @pytest.mark.parametrize('count', [
        2,
    ], indirect=True)
    @pytest.mark.parametrize('app_path, target', [
        (f'{os.path.join(os.path.dirname(__file__), "master")}|{os.path.join(os.path.dirname(__file__), "slave")}', 'esp32|esp32s2'),
        (f'{os.path.join(os.path.dirname(__file__), "master")}|{os.path.join(os.path.dirname(__file__), "slave")}', 'esp32s2|esp32'),
    ], indirect=True)
    def test_master_slave(dut) -> None:
        master = dut[0]
        slave = dut[1]

        master.write('Hello world!')
        slave.expect_exact('Hello world!')

备注

当两个项作为参数时，比如 `app_path, target` 项，应确保将一个元组列表传递给 `parametrize` 装饰器。每个元组应包含每个项的值。

此测试用例会被复制为 2 个测试用例：

- dut-0, ESP32 运行 `master` 应用程序, dut-1, ESP32-S2 运行 `slave` 应用程序

- dut-0, ESP32-S2 运行 `master` 应用程序, dut-1, ESP32运行 `slave` 应用程序

### 运行 Unity 测试用例

使用 Unity 测试框架 进行单元测试。共有三种测试用例（ Unity 测试框架）：

- 普通测试用例（单个 DUT）

- 多阶段测试用例（单个 DUT）

- 多设备测试用例（多个 DUT）

以下代码即可执行所有的单个 DUT 测试用例，包括普通测试用例和多阶段测试用例：

    def test_unity_single_dut(dut: IdfDut):
        dut.run_all_single_board_cases()

此代码将跳过所有 tag 为 `[ignore]` 的测试用例。

如需按组执行测试用例，可运行：

    def test_unity_single_dut(dut: IdfDut):
        dut.run_all_single_board_cases(group='psram')

此代码会触发模块包含 `[psram]` tag 的所有测试用例。

如需除了某个特定组之外执行测试用例，可运行：

    def test_unity_single_dut(dut: IdfDut):
        dut.run_all_single_board_cases(group='!psram')

此代码会触发模块包含 `[psram]` tag 以外的所有测试用例。

如需按特定属性执行测试用例，可运行：

    def test_rtc_xtal32k(dut: Dut) -> None:
        dut.run_all_single_board_cases(attributes={'test_env': 'xtal32k'})

这此代码会触发模块包含具有属性 `test_env` 等于 `xtal32k` 的测试用例。

如需按特定名称执行测试用例，可运行：

    def test_dut_run_all_single_board_cases(dut):
        dut.run_all_single_board_cases(name=["normal_case1", "multiple_stages_test"])

这此代码会触发模块包含具有 `normal_case1` 和 `multiple_stages_test` 名称的测试用例。

我们的 `case_tester` 夹具让执行各种测试用例更加简便。例如：

    def test_unity_single_dut(case_tester):
        case_tester.run_all_normal_cases()       # to run all normal test cases
        case_tester.run_all_multi_dev_cases()    # to run all multi-device test cases
        case_tester.run_all_multi_stage_cases()  # to run all multi-stage test cases

有关可用函数的完整列表，请参阅 pytest-embedded case_tester API 参考。

## 在 CI 中执行板载测试

CI 的工作流程如下所示：

目标测试子流水线工作流程

所有编译和目标测试都是由我们的 CI 脚本 tools/ci/dynamic_pipelines 自动生成。

### 编译

在 CI 中，所有位于 `components`、`examples` 和 `tools/test_apps` 下的 ESP-IDF 项目都会使用所有支持的目标芯片和 sdkconfig 文件进行编译。二进制文件将编译在 `build_<target>_<config>` 下。例如：

    .
    ├── build_esp32_history/
    │   └── ...
    ├── build_esp32_nohistory/
    │   └── ...
    ├── build_esp32s2_history/
    │   └── ...
    ├── ...
    ├── main/
    ├── CMakeLists.txt
    ├── sdkconfig.ci.history
    ├── sdkconfig.ci.nohistory
    └── ...

有两种类型的编译任务，`build_test_related_apps` 和 `build_non_test_related_apps`。

对于 `build_test_related_apps`，所有编译的二进制文件将上传到内部 MinIO 服务器。下载链接可以在内部 MR 中发布的编译报告中获取。

对于 `build_non_test_related_apps`，在编译完成后，所有编译的二进制文件将被删除。只有编译日志文件将上传到内部 MinIO 服务器。下载链接可以在内部 MR 中发布的编译报告中获取。

### 板载测试任务

在CI中，所有板载测试任务都以 "<targets> - <env_markers>" 格式命名。例如，单个 DUT 测试任务 `esp32 - generic` 或多个 DUT 测试任务 `esp32,esp32 - multi_dut_generic`。

板载测试任务中的二进制文件是从内部 MinIO 服务器下载的。对于大多数测试用例，仅下载烧录所需的文件（如 .bin 文件、flash_args 文件等）。对于某些测试用例，如 jtag 测试用例，还会下载 .elf 文件。

## 本地测试

### 安装

首先，你需为 ESP-IDF 安装 Python 依赖：

    $ cd $IDF_PATH
    $ bash install.sh --enable-ci
    $ . ./export.sh

### 编译目录

默认情况下，pytest 脚本会按照以下顺序查找编译目录：

- 由 `--build-dir` 命令行参数设置的目录（当指定时）。

- `build_<target>_<sdkconfig>`

- `build_<target>`

- `build_<sdkconfig>`

- `build`

上述目录中如有任一个存在，测试用例就会使用该目录来烧录二进制文件。如果都不存在，测试用例将因错误而失败。

### 测试脚本

#### 包含 `sdkconfig.defaults` 的单个 DUT 测试用例

这是最简单的用例。以 examples/get-started/hello_world 为例。假设使用 ESP32 板进行测试。

    $ cd $IDF_PATH/examples/get-started/hello_world
    $ idf.py set-target esp32 build
    $ pytest --target esp32

#### 包含 `sdkconfig.ci.xxx` 的单个 DUT 测试用例

一些测试用例可能需要运行不同的 sdkconfig 文件。以 examples/system/console/basic 为例。假设使用 ESP32 板进行测试，并使用 `sdkconfig.ci.history` 进行测试。

    $ cd $IDF_PATH/examples/system/console/basic
    $ idf.py -DSDKCONFIG_DEFAULTS='sdkconfig.defaults;sdkconfig.ci.history' -B build_esp32_history set-target esp32 build
    $ pytest --target esp32 -k "not nohistory"

备注

在这里，如果使用 `pytest --target esp32 -k history`，两个测试用例都会被选中，因为 `pytest -k` 会使用字符串匹配来过滤测试用例。

如果你想同时编译测试所有 sdkconfig 文件，则需运行我们的 CI 脚本作为辅助脚本：

    $ cd $IDF_PATH/examples/system/console/basic
    $ idf-ci build run --target esp32 --only-test-related
    $ pytest --target esp32

包含 `sdkconfig.ci.history` 配置的应用程序会编译到 `build_esp32_history` 中，而包含 `sdkconfig.ci.nohistory` 配置的应用程序会编译到 `build_esp32_nohistory` 中。 `pytest --target esp32` 命令会在这两个应用程序上运行测试。

#### 多个 DUT 测试用例

一些测试用例可能需要运行多个 DUT。以 examples/openthread 为例，测试用例函数如下所示：

    @pytest.mark.parametrize(
        'config, count, app_path, target', [
            ('rcp|cli_h2|br', 3,
             f'{os.path.join(os.path.dirname(__file__), "ot_rcp")}'
             f'|{os.path.join(os.path.dirname(__file__), "ot_cli")}'
             f'|{os.path.join(os.path.dirname(__file__), "ot_br")}',
             'esp32c6|esp32h2|esp32s3'),
        ],
        indirect=True,
    )
    def test_thread_connect(dut:Tuple[IdfDut, IdfDut, IdfDut]) -> None:
        ...

测试用例将使用以下芯片运行：

- 使用 `ot_rcp` 烧录的 ESP32-C6

- 使用 `ot_cli` 烧录的 ESP32-H2

- 使用 `ot_br` 烧录的 ESP32-S3

当然，我们可以手动编译所需的二进制文件，或者使用我们的 CI 脚本作为辅助脚本：

    $ cd $IDF_PATH/examples/openthread
    $ idf-ci build run --only-test-related -k test_thread_connect
    $ pytest -k test_thread_connect

重要

多个 DUT 的测试用例，必须列出所有目标芯片。否则，测试用例将因错误而失败。

### 调试 CI 测试用例

有时无法在本地重现 CI 测试用例的失败。在这种情况下，可能需要借助 CI 中编译后的文件来调试测试用例。

运行带有 `--pipeline-id <pipeline_id>` 的 pytest，命令 pytest 从 CI 下载二进制文件。例如：

    $ cd $IDF_PATH/examples/get-started/hello_world
    $ pytest --target esp32 --pipeline-id 123456

即使你在本地有 `build_esp32_default` 或 `build` 目录，pytest 仍会从流水线 123456 下载二进制文件，并将这些二进制文件放置在 `build_esp32_default` 目录中，然后使用该二进制文件运行测试用例。

备注

<pipeline_id> 应该是父流水线 ID。你可以在你的 MR 页面上复制它。

## Pytest 使用技巧

### 自定义类

通常，可能会在下列情况下编写自定义类：

1. 向一定数量的 DUT 添加更多可复用功能。

2. 为不同阶段添加自定义的前置和后置函数。

以下代码示例来自 panic/conftest.py 。

    class PanicTestDut(IdfDut):
        ...

    @pytest.fixture(scope='module')
    def monkeypatch_module(request: FixtureRequest) -> MonkeyPatch:
        mp = MonkeyPatch()
        request.addfinalizer(mp.undo)
        return mp

    @pytest.fixture(scope='module', autouse=True)
    def replace_dut_class(monkeypatch_module: MonkeyPatch) -> None:
        monkeypatch_module.setattr('pytest_embedded_idf.dut.IdfDut', PanicTestDut)

`monkeypatch_module` 提供了一个 基于模块 的 monkeypatch fixture。

`replace_dut_class` 是一个 基于模块 的 自动执行 fixture。 该函数会用你的自定义类替换 `IdfDut` 类。

### 标记不稳定测试

某些测试用例基于以太网或 Wi-Fi。然而由于网络问题，测试可能会不稳定。此时，可以将某个测试用例标记为不稳定的测试用例。

以下代码示例来自 pytest_esp_eth.py 。

    @pytest.mark.flaky(reruns=3, reruns_delay=5)
    def test_esp_eth_ip101(dut: IdfDut) -> None:
        ...

这一 marker 表示，如果该测试函数失败，其测试用例会每隔 5 秒钟再运行一次，最多运行三次。

### 标记已知失败

有时，测试会因以下原因而持续失败：

- 测试的功能（或测试本身）存在错误。

- 测试环境不稳定（例如网络问题），导致失败率较高。

可使用 xfail marker 来标记此测试用例，并写出原因。

以下代码来自 pytest_panic.py 。

    @pytest.mark.xfail('config.getvalue("target") == "esp32s2"', reason='raised IllegalInstruction instead')
    def test_cache_error(dut: PanicTestDut, config: str, test_func_name: str) -> None:

这一 marker 表示该测试在 ESP32-S2 上是一个已知失败。

### 标记夜间运行的测试用例

在缺少 runner 时，一些测试用例仅在夜间运行的管道中触发。

    @pytest.mark.nightly_run

这一 marker 表示，此测试用例仅在环境变量为 `NIGHTLY_RUN` 或 `INCLUDE_NIGHTLY_RUN` 时运行。

### 标记在 CI 中暂时禁用的测试用例

在缺少 runner 时，可以在 CI 中禁用一些本地能够通过测试的测试用例。

    @pytest.mark.temp_skip_ci(targets=['esp32', 'esp32s2'], reason='lack of runners')

这一 marker 表明，此测试用例仍可以在本地用 `pytest --target esp32` 执行，但不会在 CI 中执行。

### 添加新 marker

我们目前使用两种自定义 marker。target marker 是指测试用例支持此目标芯片，env marker 是指测试用例应分配到 CI 中具有相应 tag 的 runner 上。

你可以通过在 pytest.ini 文件中添加一行来添加新的 marker。如果该 marker 指定了一类测试环境，应将其添加到 `env_markers` 部分。否则，应将其添加到 `markers` 部分。语法应为：`<marker_name>: <marker_description>`。

### 跳过自动烧录二进制文件

调试测试脚本时最好跳过自动烧录二进制文件。

调用 pytest 执行 `--skip-autoflash y` 即可实现。

### 记录数据

在执行测试时，你有时需要记录一些数据，例如性能测试数据。

在测试脚本中使用 record_xml_attribute fixture，数据就会记录在 JUnit 报告的属性中。

### 日志系统

在执行测试用例时，你有时可能需要添加一些额外的日志行。

这可通过使用 Python 日志模块 实现。

以下是其他日志函数（作为 fixture）

#### `log_performance`

    def test_hello_world(
        dut: IdfDut,
        log_performance: Callable[[str, object], None],
    ) -> None:
        log_performance('test', 1)

以上示例可实现用预定义格式 `[performance][test]: 1` 记录性能数据，并在指定 `--junitxml <filepath>` 的情况下将其记录在 JUnit 报告的 `properties` tag 下。相应的 JUnit 测试用例节点如下所示：

    <testcase classname="examples.get-started.hello_world.pytest_hello_world" file="examples/get-started/hello_world/pytest_hello_world.py" line="13" name="esp32.default.test_hello_world" time="8.389">
        <properties>
            <property name="test" value="1"/>
        </properties>
    </testcase>

#### `check_performance`

我们提供了 `TEST_PERFORMANCE_LESS_THAN` 和 `TEST_PERFORMANCE_GREATER_THAN` 宏来记录性能项，并检测性能项的数值是否在有效范围内。有时 C 宏无法检测一些性能项的值，为此，我们提供了 Python 函数实现相同的目的。注意，由于该 Python 函数不能很好地识别不同的 ifdef 块下同一性能项的阈值，请尽量使用 C 宏。

    def test_hello_world(
        dut: IdfDut,
        check_performance: Callable[[str, float, str], None],
    ) -> None:
        check_performance('RSA_2048KEY_PUBLIC_OP', 123, 'esp32')
        check_performance('RSA_2048KEY_PUBLIC_OP', 19001, 'esp32')

以上示例会首先从 components/idf_test/include/idf_performance.h 和指定目标芯片的 components/idf_test/include/esp32/idf_performance_target.h 头文件中获取性能项 `RSA_2048KEY_PUBLIC_OP` 的阈值，然后检查该值是否达到了最小值或超过了最大值。

例如，假设 `IDF_PERFORMANCE_MAX_RSA_2048KEY_PUBLIC_OP` 的值为 19000，则上例中第一行 `check_performance` 会通过测试，第二行会失败并警告：`[Performance] RSA_2048KEY_PUBLIC_OP value is 19001, doesn\'t meet pass standard 19000.0`。

## 扩展阅读

- pytest 文档

- pytest-embedded 文档

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。