# 并行 IO TX 驱动程序

[English]

本文介绍了 ESP-IDF 中的并行 IO TX 驱动程序的功能，章节目录如下：

## 简介

并行 IO TX 单元属于通用的并行接口的一部分，以下简称为 TX 单元。支持通过 GDMA 在并行总线上实现外部设备和内部存储器之间的数据通信，鉴于 IO 数据的灵活性，TX 单元可用作通用接口，连接多种外围设备。该驱动的主要应用场景包括：

- 用于驱动 LCD、LED 显示屏

- 与其他设备进行高速并行通信

- 当其他外设数量不够时，使用 TX 单元来模拟该外设的时序。

## 快速入门

本节将带你快速了解如何使用 TX 单元驱动。通过简单的示例模拟 QPI (Quad Peripheral Interface) 发送时序，展示如何使用创建 TX 单元并启动它，如何发起传输事务，以及如何注册事件回调函数。一般的使用流程如下：

### 创建和使能 TX 单元

首先，我们需要创建一个 TX 单元实例。以下代码展示了如何创建一个用于模拟 QPI 的 TX 单元实例：

    parlio_tx_unit_handle_t tx_unit = NULL;
    parlio_tx_unit_config_t config = {
        .clk_src = PARLIO_CLK_SRC_DEFAULT,      // 选择默认的时钟源
        .data_width = 4,                        // 数据宽度为 4 位
        .clk_in_gpio_num = -1,                  // 不使用外部时钟源
        .valid_gpio_num = EXAMPLE_PIN_CS,       // 使用有效信号作为片选
        .clk_out_gpio_num = EXAMPLE_PIN_CLK,
        .data_gpio_nums = {
            EXAMPLE_PIN_DATA0,
            EXAMPLE_PIN_DATA1,
            EXAMPLE_PIN_DATA2,
            EXAMPLE_PIN_DATA3,
        },
        .output_clk_freq_hz = 10 * 1000 * 1000, // 输出时钟频率为 10 MHz
        .trans_queue_depth = 32,                // 待处理事务队列深度为 32
        .max_transfer_size = 256,               // 一次传输的最大传输大小为 256 字节
        .sample_edge = PARLIO_SAMPLE_EDGE_NEG,  // 在时钟下降沿采样数据
        .flags = {
            .invert_valid_out = true, // 有效信号默认高电平有效，通过反转，我们用来模拟 QPI 的时序中的片选信号 CS
        }
    };
    // 创建 TX 单元实例
    ESP_ERROR_CHECK(parlio_new_tx_unit(&config, &tx_unit));
    // 使能 TX 单元
    ESP_ERROR_CHECK(parlio_tx_unit_enable(tx_unit));

当创建 TX 单元实例时，我们需要通过 `parlio_tx_unit_config_t` 配置时钟源、数据宽度和输出时钟频率等参数。然后调用 `parlio_new_tx_unit()` 函数创建一个新的 TX 单元实例，该函数将返回一个指向新实例的句柄。实例句柄实际上是一个指向 TX 单元内存对象的指针，类型为 `parlio_tx_unit_handle_t`。

以下是 `parlio_tx_unit_config_t` 结构体的配置参数及其解释：

- `parlio_tx_unit_config_t::clk_src` 设置 TX 单元的时钟源。可用时钟源列在 `parlio_clock_source_t` 中，只能选择其中一个。不同的时钟源会在分辨率，精度和功耗上有所不同。

- `parlio_tx_unit_config_t::clk_in_gpio_num` 使用外部时钟作为时钟源，设置相应的时钟输入的 GPIO 编号。否则，设置为 -1，驱动程序将使用内部 `parlio_tx_unit_config_t::clk_src` 作为时钟源。该选项的优先级高于 `parlio_tx_unit_config_t::clk_src`。

- `parlio_tx_unit_config_t::input_clk_src_freq_hz` 外部输入时钟源的频率，仅当 `parlio_tx_unit_config_t::clk_in_gpio_num` 不为 -1 时有效。

- `parlio_tx_unit_config_t::output_clk_freq_hz` 设定输出时钟的频率，由内部时钟源或外部时钟源分频得到。注意，并非所有频率都可以得到，当无法得到设置的频率时，驱动会自动调整至接近的频率。

- `parlio_tx_unit_config_t::clk_out_gpio_num` 输出时钟信号的 GPIO 编号。

- `parlio_tx_unit_config_t::data_width` TX 单元数据总线宽度，必须为 2 的幂次方，且不能大于 8。

- `parlio_tx_unit_config_t::data_gpio_nums` TX 数据 GPIO 编号，未使用的 GPIO 设置为 -1。

- `parlio_tx_unit_config_t::valid_gpio_num` 有效信号的 GPIO 编号，未使用则设置为 -1。有效信号会在 TX 传输数据时保持高电平。注意，在部分芯片上启用有效信号会占用 MSB 数据位，导致 TX 单元的最大数据宽度减少 1 位，此时数据总线宽度的最大可配置为 `SOC_PARLIO_TX_UNIT_MAX_DATA_WIDTH` / 2， 因此请检查 `parlio_new_tx_unit()` 的返回值。

- `parlio_tx_unit_config_t::valid_start_delay` 有效信号将在数据发送之前保持“有效”状态的时钟周期。此配置选项依赖于特定的硬件功能，如果在不支持的芯片上启用它，或配置了无效的值，你将看到类似 `invalid valid delay` 的错误消息。

- `parlio_tx_unit_config_t::valid_stop_delay` 有效信号将在数据发送完成之后保持“有效”状态的时钟周期。此配置选项依赖于特定的硬件功能，如果在不支持的芯片上启用它，或配置了无效的值，你将看到类似 `invalid valid delay` 的错误消息。

- `parlio_tx_unit_config_t::trans_queue_depth` 内部事务队列深度。队列越深，在待处理队列中可以准备的事务越多。

- `parlio_tx_unit_config_t::max_transfer_size` 一次传输的最大传输大小（以字节为单位）。

- `parlio_tx_unit_config_t::dma_burst_size` DMA 突发传输大小（以字节为单位），必须为 2 的幂次方。

- `parlio_tx_unit_config_t::sample_edge` TX 单元的数据采样边缘。

- `parlio_tx_unit_config_t::bit_pack_order` 设置字节内数据位出现的顺序（仅当数据宽度 < 8 时有效）。

- `parlio_tx_unit_config_t::flags` 通常用来微调驱动的一些行为，包括以下选项

- `parlio_tx_unit_config_t::flags::invert_valid_out` 决定是否在将 TX 单元有效信号发送到 GPIO 管脚前反转信号。

- `parlio_tx_unit_config_t::flags::clk_gate_en` 启用 TX 单元时钟门控，输出时钟默认由数据总线的 MSB 位控制，即通过向 `parlio_tx_unit_config_t::data_gpio_nums` [`SOC_PARLIO_TX_UNIT_MAX_DATA_WIDTH` - 1] 写入高电平使能时钟输出，低电平禁用，此时需要配置数据总线宽度为 `SOC_PARLIO_TX_UNIT_MAX_DATA_WIDTH`。注意，若有效信号输出和时钟门控同时启用，时钟门控则来自有效信号，对数据总线宽度没有额外要求（部分芯片上有效信号会占用 MSB 数据位，总线宽度的最大可配置为 `SOC_PARLIO_TX_UNIT_MAX_DATA_WIDTH` / 2）。

- `parlio_tx_unit_config_t::flags::allow_pd` 配置驱动程序是否允许系统在睡眠模式下关闭外设电源。在进入睡眠之前，系统将备份 TX 单元寄存器上下文，当系统退出睡眠模式时，这些上下文将被恢复。关闭外设可以节省更多功耗，但代价是消耗更多内存来保存寄存器上下文。你需要在功耗和内存消耗之间做权衡。此配置选项依赖于特定的硬件功能，如果在不支持的芯片上启用它，你将看到类似 `register back up is not supported` 的错误消息。

备注

如果当前芯片中所有的 TX 单元都已经被申请使用，那么 `parlio_new_tx_unit()` 函数会返回 `ESP_ERR_NOT_FOUND` 错误。

TX 单元在使用前必须要先使能，使能函数 `parlio_tx_unit_enable()` 可以将驱动的内部状态机切换到激活状态，这里面还会包括一些系统性服务的申请/注册等工作，如申请电源管理锁。与使能函数相对应的是禁用函数 `parlio_tx_unit_disable()`，它会释放所有的系统性服务。

备注

调用 `parlio_tx_unit_enable()` 和 `parlio_tx_unit_disable()` 函数时，需要成对使用。这意味着，你不能连续调用两次 `parlio_tx_unit_enable()` 或 `parlio_tx_unit_disable()` 函数。这种成对调用的原则确保了资源的正确管理和释放。

备注

请注意，TX 单元使能后会检查当前的作业队列，一旦队列中存在尚未开始的传输事务，驱动将立即发起一次传输。

### 发起 TX 传输事务

使能 TX 单元后，我们就可以配置传输的一些参数，并调用 `parlio_tx_unit_transmit()` 启动 TX 事务。以下代码展示了如何发起 TX 单元传输事务：

    #define PAYLOAD_SIZE 128

    // 配置 TX 单元传输参数
    parlio_transmit_config_t transmit_config = {
        .idle_value = 0x00, // 空闲状态下所有数据线均为低电平
    };

    // 准备需要发送的数据
    uint8_t payload[PAYLOAD_SIZE] = {0};
    for (int i = 0; i < PAYLOAD_SIZE; i++) {
        payload[i] = i;
    }

    // 第一次调用 parlio_tx_unit_transmit 时，没有传输事务正在执行，立即开始本次传输事务
    ESP_ERROR_CHECK(parlio_tx_unit_transmit(tx_unit, payload, PAYLOAD_SIZE * sizeof(uint8_t) * 8, &transmit_config));
    // 第二次调用 parlio_tx_unit_transmit 时，前一个事务可能还没有完成，驱动将第二个事务发送到作业队列中，并在前一个事务完成后的 ISR 上下文中进行调度
    ESP_ERROR_CHECK(parlio_tx_unit_transmit(tx_unit, payload, PAYLOAD_SIZE * sizeof(uint8_t) * 8, &transmit_config));
    // （可选）等待 TX 单元完成所有事务
    ESP_ERROR_CHECK(parlio_tx_unit_wait_all_done(tx_unit, -1));

TX 单元以比特为单位进行传输，且传输的比特长度必须配置为对应总线宽度的倍数。调用 `parlio_tx_unit_transmit()` 启动 TX 事务，该函数需要接收传输相关的参数，如单元句柄、payload buffer以及 payload 大小（以 bit 为单位）。此外，还需要在 `parlio_transmit_config_t` 中提供专用于该次传输特定的配置。

以下是 `parlio_transmit_config_t` 结构体的配置参数及其解释：

- `parlio_transmit_config_t::idle_value` 设置 TX 单元发送完毕后空闲状态时数据线上的值。该值在调用 `parlio_tx_unit_disable()` 禁用 TX 单元后依然会保持。

- `parlio_transmit_config_t::flags` 通常用来微调传输的一些行为，包括以下选项

- `parlio_transmit_config_t::flags::queue_nonblocking` 设置当传输队列满的时候该函数是否需要等待。如果该值设置为 `true` 那么当遇到队列满的时候，该函数会立即返回错误代码 `ESP_ERR_INVALID_STATE`。否则，函数会阻塞当前线程，直到传输队列有空档。

- `parlio_transmit_config_t::flags::loop_transmission` 设置为 `true`，会启用无限循环发送机制。此时，除非手动调用 `parlio_tx_unit_disable()`，否则发送不会停止，也不会生成“完成发送”事件。由于循环由 DMA 控制， TX 单元可以在几乎不需要 CPU 干预的情况下，生成周期性序列。

`parlio_tx_unit_transmit()` 会在内部构建一个事务描述符，并将其发送到作业队列中，该队列通常会在 ISR 上下文中被调度。因此，在 `parlio_tx_unit_transmit()` 返回时，该事务可能尚未启动。注意，你不能在事务结束前就去回收或者修改 payload 中的内容。通过 `parlio_tx_unit_register_event_callbacks()` 来注册事件回调，可以在事务完成的时候被通知。为确保完成所有挂起的事务，你还可以调用 `parlio_tx_unit_wait_all_done()`，这样你就得到了一个带阻塞的发送功能。

经过简单的配置，我们就可以以 QPI 的格式发送数据，如下图波形所示：

### 注册事件回调

由于 `parlio_tx_unit_transmit()` 是一个异步接口，我们可能会想知道传输事务什么时候完成。以下代码展示了如何注册传输事务完成的事件回调：

    static bool test_parlio_tx_done_callback(parlio_tx_unit_handle_t tx_unit, const parlio_tx_done_event_data_t *edata, void *user_ctx)
    {
        // 处理事件回调的一般流程：
        // 1. 从 user_ctx 中拿到用户上下文数据（需事先从 test_parlio_tx_done_callback 中传入）
        // 2. 执行用户自定义操作
        // 3. 返回上述操作期间是否有高优先级的任务被唤醒了，以便通知调度器做切换任务

        BaseType_t high_task_wakeup = pdFalse;
        // 将 FreeRTOS 任务句柄作为用户上下文
        QTaskHandle_t task = (TaskHandle_t)user_ctx;
        // 在传输完成时，我们向指定任务发送任务通知
        vTaskNotifyGiveFromISR(task, &high_task_wakeup);
        // 返回高优先级任务是否已被该函数唤醒
        return (high_task_wakeup == pdTRUE);
    }

    parlio_tx_event_callbacks_t cbs = {
        // 将 test_parlio_tx_done_callback 作为传输事务完成的事件回调函数
        .on_trans_done = test_parlio_tx_done_callback,
    };
    ESP_ERROR_CHECK(parlio_tx_unit_register_event_callbacks(tx_unit, &cbs, xTaskGetCurrentTaskHandle()));

当 TX 单元生成发送完成等事件时，会通过中断告知 CPU。如果需要在发生特定事件时调用函数，可以调用 `parlio_tx_unit_register_event_callbacks()` 向 TX 单元驱动程序的中断服务程序 (ISR) 注册事件回调。由于回调函数是在 ISR 中调用的，因此在回调函数中应该避免执行复杂的操作（包括任何可能导致阻塞的操作），以免影响系统的实时性。`parlio_tx_unit_register_event_callbacks()` 还允许用户传递一个上下文指针，以便在回调函数中访问用户定义的数据。

有关 TX 单元支持的事件回调，请参阅 `parlio_tx_event_callbacks_t`：

- `parlio_tx_event_callbacks_t::on_trans_done` 为“发送完成”的事件设置回调函数，函数原型声明为 `parlio_tx_done_callback_t`。

- `parlio_tx_event_callbacks_t::on_buffer_switched` 为“缓冲区切换”的事件设置回调函数，函数原型声明为 `parlio_tx_buffer_switched_callback_t`。

### 资源回收

当不再需要使用 TX 单元时，应该调用 `parlio_del_tx_unit()` 函数来释放软硬件资源。删除前请确保 TX 单元已经处于禁用状态。

    ESP_ERROR_CHECK(parlio_tx_unit_disable(tx_unit));
    ESP_ERROR_CHECK(parlio_del_tx_unit(tx_unit));

## 进阶功能

在了解了基本用法后，我们可以进一步探索 tx 单元驱动的更多高级玩法。

### 使用外部时钟作为 TX 单元的时钟源

TX 单元可以选择各种不同的时钟源，其中外部时钟源较为特殊。我们通过配置 `parlio_tx_unit_config_t::clk_src` ， `parlio_tx_unit_config_t::clk_in_gpio_num` 以及 `parlio_tx_unit_config_t::input_clk_src_freq_hz` 来启用外部时钟源输入：

     parlio_tx_unit_handle_t tx_unit = NULL;
     parlio_tx_unit_config_t config = {
         .clk_src = PARLIO_CLK_SRC_EXTERNAL,         // 选择外部时钟源
         .data_width = 4,                            // 数据宽度为 4 位
         .clk_in_gpio_num = EXAMPLE_PIN_CLK_IN,      // 设置外部时钟源输入引脚
         .input_clk_src_freq_hz = 10 * 1000 * 1000,  // 外部时钟源频率为 10 MHz
         .valid_gpio_num = -1,                       // 不使用有效信号
         .clk_out_gpio_num = EXAMPLE_PIN_CLK_OUT,
         .data_gpio_nums = {
             EXAMPLE_PIN_DATA0,
             EXAMPLE_PIN_DATA1,
             EXAMPLE_PIN_DATA2,
             EXAMPLE_PIN_DATA3,
         },
         .output_clk_freq_hz = 5 * 1000 * 1000, // 输出时钟频率为 5 MHz。注意，不能超过输入时钟频率
         .trans_queue_depth = 32,
         .max_transfer_size = 256,
         .sample_edge = PARLIO_SAMPLE_EDGE_NEG,  // 在时钟下降沿采样数据
     };
     // 创建 TX 单元实例
     ESP_ERROR_CHECK(parlio_new_tx_unit(&config, &tx_unit));
     // 使能 TX 单元
     ESP_ERROR_CHECK(parlio_tx_unit_enable(tx_unit));

    #define PAYLOAD_SIZE 64

     // 配置 TX 单元传输参数
     parlio_transmit_config_t transmit_config = {
         .idle_value = 0x00, // 空闲状态下所有数据线均为低电平
     };

     // 准备需要发送的数据
     uint8_t payload[PAYLOAD_SIZE] = {0};
     for (int i = 0; i < PAYLOAD_SIZE; i++) {
         payload[i] = i;
     }

     // 开始传输事务
     ESP_ERROR_CHECK(parlio_tx_unit_transmit(tx_unit, payload, PAYLOAD_SIZE * sizeof(uint8_t) * 8, &transmit_config));

外部时钟输入的波形如下图所示：

备注

`parlio_tx_unit_config_t::input_clk_src_freq_hz` 与 `parlio_tx_unit_config_t::output_clk_freq_hz` 的比值决定了 TX 单元内部的时钟分频系数。 当外部时钟实际频率与 `parlio_tx_unit_config_t::input_clk_src_freq_hz` 不一致时，TX 单元实际生成的输出时钟频率也会相应改变。

### 无限循环发送

ESP32-H2 支持无限循环发送，即 TX 单元可以在不需要 CPU 干预的情况下，生成周期性序列。通过配置 `parlio_transmit_config_t::flags::loop_transmission`，我们就可以启用无限循环发送

     parlio_tx_unit_handle_t tx_unit = NULL;
     parlio_tx_unit_config_t config = {
         .clk_src = PARLIO_CLK_SRC_DEFAULT,      // 选择默认的时钟源
         .data_width = 4,                        // 数据宽度为 4 位
         .clk_in_gpio_num = -1,                  // 不使用外部时钟源
         .valid_gpio_num = -1,                   // 不使用有效信号
         .clk_out_gpio_num = EXAMPLE_PIN_CLK,
         .data_gpio_nums = {
             EXAMPLE_PIN_DATA0,
             EXAMPLE_PIN_DATA1,
             EXAMPLE_PIN_DATA2,
             EXAMPLE_PIN_DATA3,
         },
         .output_clk_freq_hz = 10 * 1000 * 1000, // 输出时钟频率为 10 MHz
         .trans_queue_depth = 32,
         .max_transfer_size = 256,
         .sample_edge = PARLIO_SAMPLE_EDGE_NEG,  // 在时钟下降沿采样数据
         .flags = {
             .invert_valid_out = true,  // 有效信号默认高电平有效，通过反转，我们用来模拟 QPI 的时序中的片选信号 CS
         }
     };
     // 创建 TX 单元实例
     ESP_ERROR_CHECK(parlio_new_tx_unit(&config, &tx_unit));
     // 使能 TX 单元
     ESP_ERROR_CHECK(parlio_tx_unit_enable(tx_unit));

     #define PAYLOAD_SIZE 64

     // 配置 TX 单元传输参数
     parlio_transmit_config_t transmit_config = {
         .idle_value = 0x00, // 空闲状态下所有数据线均为低电平
         .loop_transmission = true, // 启用无限循环发送
     };

     // 准备需要发送的数据
     uint8_t payload[PAYLOAD_SIZE] = {0};
     for (int i = 0; i < PAYLOAD_SIZE; i++) {
         payload[i] = i;
     }

     // 开始循环传输事务
     ESP_ERROR_CHECK(parlio_tx_unit_transmit(tx_unit, payload, PAYLOAD_SIZE * sizeof(uint8_t) * 8, &transmit_config));

循环发送波形如下图所示：

此时，除非手动调用 `parlio_tx_unit_disable()`，否则发送不会停止，也不会生成“完成发送”事件。

备注

如果启用无限循环发送后需要修改发送内容，可以配置 `parlio_transmit_config_t::flags::loop_transmission` 并再次调用 `parlio_tx_unit_transmit()` 传入新的 payload buffer，驱动会在旧 buffer 完整发送后，切换到新传入的 buffer。可以通过注册 `parlio_tx_event_callbacks_t::on_buffer_switched` 为“缓冲区切换”的事件设置回调函数，用户需要自行维护好两块buffer，避免旧 buffer 被提早修改或者回收导致产生数据不连贯的现象。

### 电源管理

当电源管理 CONFIG_PM_ENABLE 被启用的时候，系统在进入睡眠前可能会调整或禁用时钟源，会导致 TX 单元内部的时间基准无法按预期工作。

为了防止这种情况发生， TX 单元驱动内部创建了一个电源管理锁。锁的类型会根据不同的时钟源来设置。驱动程序将在 `parlio_tx_unit_enable()` 中拿锁，并在 `parlio_tx_unit_disable()` 中释放锁。这意味着，无论电源管理策略如何，在这两个函数之间系统不会进入睡眠模式，时钟源也不会被禁用或调整频率，任何 TX 事务都可以保证正常工作。

除了关闭时钟源外，系统在进入睡眠模式时还可以关闭 TX 单元的电源以进一步降低功耗。要实现这一点，需要将 `parlio_tx_unit_config_t::allow_pd` 设置为 `true`。在系统进入睡眠模式之前，TX 单元的寄存器上下文会被备份到内存中，并在系统唤醒后恢复。请注意，启用此选项虽然可以降低功耗，但会增加内存的使用量。因此，在使用该功能时需要在功耗和内存消耗之间进行权衡。

### 关于线程安全

驱动使用了临界区保证了对寄存器的原子操作。句柄内部的关键成员也受临界区保护。驱动内部的状态机使用了原子指令保证了线程安全，并且使用线程安全的 FreeRTOS 队列来管理发送事务。因此， TX 单元的 API 可以在多线程环境下使用，无需自行加锁。

### 关于 Cache 安全

在文件系统进行 Flash 读写操作时，为了避免 Cache 从 Flash 加载指令和数据时出现错误，系统会暂时禁用 Cache 功能。这会导致 TX 单元的中断处理程序在此期间无法响应，从而使用户的回调函数无法及时执行。如果希望在 Cache 被禁用期间，中断处理程序仍能正常运行，可以启用 CONFIG_PARLIO_TX_ISR_CACHE_SAFE 选项。

备注

请注意，在启用该选项后，所有的中断回调函数及其上下文数据 必须存放在内部存储空间 中。因为在 Cache 被禁用时，系统无法从 Flash 中加载数据和指令。

备注

当启用了以下选项时，系统在进行 Flash 读写操作时不会自动禁用 Cache, 因此无需启用 CONFIG_PARLIO_TX_ISR_CACHE_SAFE。

- CONFIG_SPI_FLASH_AUTO_SUSPEND

### 关于性能

为了提升中断处理的实时响应能力， TX 单元驱动提供了 CONFIG_PARLIO_TX_ISR_HANDLER_IN_IRAM 选项。启用该选项后，中断处理程序将被放置在内部 RAM 中运行，从而减少了从 Flash 加载指令时可能出现的缓存丢失带来的延迟。

备注

但是，中断处理程序调用的用户回调函数和用户上下文数据仍然可能位于 Flash 中，缓存缺失的问题还是会存在，这需要用户自己将回调函数和数据放入内部 RAM 中，比如使用 `IRAM_ATTR` 和 `DRAM_ATTR`。

### 其他 Kconfig 选项

- CONFIG_PARLIO_ENABLE_DEBUG_LOG 选项允许强制启用 TX 单元驱动的所有调试日志，无论全局日志级别设置如何。启用此选项可以帮助开发人员在调试过程中获取更详细的日志信息，从而更容易定位和解决问题。此选项与 RX 单元驱动程序共用。

### 关于资源消耗

使用 IDF Size 工具可以查看 TX 单元驱动的代码和数据消耗。以下是测试前提条件（以 ESP32-H2 为例）：

- 编译器优化等级设置为 `-Os`，以确保代码尺寸最小化。

- 默认日志等级设置为 `ESP_LOG_INFO`，以平衡调试信息和性能。

- 关闭以下驱动优化选项：

    - CONFIG_PARLIO_TX_ISR_HANDLER_IN_IRAM - 中断处理程序不放入 IRAM。

    - CONFIG_PARLIO_TX_ISR_CACHE_SAFE - 不启用 Cache 安全选项。

注意，以下数据不是精确值，仅供参考，在不同型号的芯片和不同版本的 IDF 上，数据会有所出入。

Component Layer | Total Size | DIRAM | .bss | .data | .text | Flash Code | .rodata | .text
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
soc | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92
hal | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18
driver | 6478 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6466 | 586 | 5880

此外，每一个 TX 单元句柄会从 heap 中动态申请约 `800` 字节的内存（传输队列深度按 4 计算）。如果还使能了 `parlio_tx_unit_config_t::flags::allow_pd` 选项，那么每个 TX 单元还会在睡眠期间额外消耗约 `32` 字节的内存用于保存寄存器上下文。

## 应用示例

- peripherals/parlio/parlio_tx/simple_rgb_led_matrix 演示了如何使用 ESP32-H2 的 TX 单元驱动支持 HUB75 接口的 RGB LED 矩阵板，并使用 LVGL 库来展示简单的 UI 元素。

- peripherals/parlio/parlio_tx/advanced_rgb_led_matrix 演示了如何使用 ESP32-H2 的 TX 单元的无限循环发送特性支持 HUB75 接口的 RGB LED 矩阵板。相比 simple_rgb_led_matrix 示例，不需要手动执行循环扫描，使用更加灵活。

- peripherals/lcd/parlio_simulate 演示了如何使用并行 IO 外设的 TX 单元驱动 SPI 或 I80 接口的屏幕。

## API 参考

### Header File

- components/esp_driver_parlio/include/driver/parlio_tx.h

- This header file can be included with:

  >     #include "driver/parlio_tx.h"

- This header file is a part of the API provided by the `esp_driver_parlio` component. To declare that your component depends on `esp_driver_parlio`, add the following to your CMakeLists.txt:

  >     REQUIRES esp_driver_parlio

  > or

  >     PRIV_REQUIRES esp_driver_parlio

### Functions

esp_err_t parlio_new_tx_unit(const parlio_tx_unit_config_t *config, parlio_tx_unit_handle_t *ret_unit)

  Create a Parallel IO TX unit.

  参数:

    - config -- [in] Parallel IO TX unit configuration

    - ret_unit -- [out] Returned Parallel IO TX unit handle

  返回:

    - ESP_OK: Create Parallel IO TX unit successfully

    - ESP_ERR_INVALID_ARG: Create Parallel IO TX unit failed because of invalid argument

    - ESP_ERR_NO_MEM: Create Parallel IO TX unit failed because of out of memory

    - ESP_ERR_NOT_FOUND: Create Parallel IO TX unit failed because all TX units are used up and no more free one

    - ESP_ERR_NOT_SUPPORTED: Create Parallel IO TX unit failed because some feature is not supported by hardware, e.g. clock gating

    - ESP_FAIL: Create Parallel IO TX unit failed because of other error

esp_err_t parlio_del_tx_unit(parlio_tx_unit_handle_t unit)

  Delete a Parallel IO TX unit.

  参数:

    unit -- [in] Parallel IO TX unit that created by `parlio_new_tx_unit`

  返回:

    - ESP_OK: Delete Parallel IO TX unit successfully

    - ESP_ERR_INVALID_ARG: Delete Parallel IO TX unit failed because of invalid argument

    - ESP_ERR_INVALID_STATE: Delete Parallel IO TX unit failed because it is still in working

    - ESP_FAIL: Delete Parallel IO TX unit failed because of other error

esp_err_t parlio_tx_unit_enable(parlio_tx_unit_handle_t unit)

  Enable the Parallel IO TX unit.

  备注

  This function will transit the driver state from init to enable

  备注

  This function will acquire a PM lock that might be installed during channel allocation

  备注

  If there're transaction pending in the queue, this function will pick up the first one and start the transfer

  参数:

    unit -- [in] Parallel IO TX unit that created by `parlio_new_tx_unit`

  返回:

    - ESP_OK: Enable Parallel IO TX unit successfully

    - ESP_ERR_INVALID_ARG: Enable Parallel IO TX unit failed because of invalid argument

    - ESP_ERR_INVALID_STATE: Enable Parallel IO TX unit failed because it is already enabled

    - ESP_FAIL: Enable Parallel IO TX unit failed because of other error

esp_err_t parlio_tx_unit_disable(parlio_tx_unit_handle_t unit)

  Disable the Parallel IO TX unit.

  备注

  This function will transit the driver state from enable to init

  备注

  This function will release the PM lock that might be installed during channel allocation

  备注

  If one transaction is undergoing, this function will terminate it immediately

  参数:

    unit -- [in] Parallel IO TX unit that created by `parlio_new_tx_unit`

  返回:

    - ESP_OK: Disable Parallel IO TX unit successfully

    - ESP_ERR_INVALID_ARG: Disable Parallel IO TX unit failed because of invalid argument

    - ESP_ERR_INVALID_STATE: Disable Parallel IO TX unit failed because it's not enabled yet

    - ESP_FAIL: Disable Parallel IO TX unit failed because of other error

esp_err_t parlio_tx_unit_register_event_callbacks(parlio_tx_unit_handle_t tx_unit, const parlio_tx_event_callbacks_t *cbs, void *user_data)

  Set event callbacks for Parallel IO TX unit.

  备注

  User can deregister a previously registered callback by calling this function and setting the callback member in the `cbs` structure to NULL.

  备注

  When CONFIG_PARLIO_TX_ISR_CACHE_SAFE is enabled, the callback itself and functions called by it should be placed in IRAM. The variables used in the function should be in the SRAM as well. The `user_data` should also reside in SRAM.

  参数:

    - tx_unit -- [in] Parallel IO TX unit that created by `parlio_new_tx_unit`

    - cbs -- [in] Group of callback functions

    - user_data -- [in] User data, which will be passed to callback functions directly

  返回:

    - ESP_OK: Set event callbacks successfully

    - ESP_ERR_INVALID_ARG: Set event callbacks failed because of invalid argument

    - ESP_FAIL: Set event callbacks failed because of other error

esp_err_t parlio_tx_unit_transmit(parlio_tx_unit_handle_t tx_unit, const void *payload, size_t payload_bits, const parlio_transmit_config_t *config)

  Transmit data on by Parallel IO TX unit.

  备注

  After the function returns, it doesn't mean the transaction is finished. This function only constructs a transaction structure and push into a queue.

  参数:

    - tx_unit -- [in] Parallel IO TX unit that created by `parlio_new_tx_unit`

    - payload -- [in] Pointer to the data to be transmitted

    - payload_bits -- [in] Length of the data to be transmitted, in bits

    - config -- [in] Transmit configuration

  返回:

    - ESP_OK: Transmit data successfully

    - ESP_ERR_INVALID_ARG: Transmit data failed because of invalid argument

    - ESP_ERR_INVALID_STATE: Transmit data failed because the Parallel IO TX unit is not enabled

    - ESP_FAIL: Transmit data failed because of other error

esp_err_t parlio_tx_unit_wait_all_done(parlio_tx_unit_handle_t tx_unit, int timeout_ms)

  Wait for all pending TX transactions done.

  参数:

    - tx_unit -- [in] Parallel IO TX unit that created by `parlio_new_tx_unit`

    - timeout_ms -- [in] Timeout in milliseconds, `-1` means to wait forever

  返回:

    - ESP_OK: All pending TX transactions is finished and recycled

    - ESP_ERR_INVALID_ARG: Wait for all pending TX transactions done failed because of invalid argument

    - ESP_ERR_TIMEOUT: Wait for all pending TX transactions done timeout

    - ESP_FAIL: Wait for all pending TX transactions done failed because of other error

### Structures

struct parlio_tx_unit_config_t

  Parallel IO TX unit configuration.

  Public Members

  parlio_clock_source_t clk_src

    Parallel IO internal clock source

  gpio_num_t clk_in_gpio_num

    If the clock source is input from external, set the corresponding GPIO number. Otherwise, set to `-1` and the driver will use the internal `clk_src` as clock source. This option has higher priority than `clk_src`

  uint32_t input_clk_src_freq_hz

    Frequency of the input clock source, valid only if `clk_in_gpio_num` is not `-1`

  uint32_t output_clk_freq_hz

    Frequency of the output clock. It's divided from either internal `clk_src` or external clock source

  size_t data_width

    Parallel IO data width, can set to 1/2/4/8/..., but can't bigger than PARLIO_TX_UNIT_MAX_DATA_WIDTH

  gpio_num_t data_gpio_nums[PARLIO_TX_UNIT_MAX_DATA_WIDTH]

    Parallel IO data GPIO numbers, if any GPIO is not used, you can set it to `-1`

  gpio_num_t clk_out_gpio_num

    GPIO number of the output clock signal, the clock is synced with TX data

  gpio_num_t valid_gpio_num

    GPIO number of the valid signal, which stays high when transferring data. Note that, the valid signal will always occupy the MSB data bit

  uint16_t valid_start_delay

    The clock cycles that the valid signal becomes active before data start

  uint16_t valid_stop_delay

    The clock cycles that the valid signal keeps active after data end

  size_t trans_queue_depth

    Depth of internal transaction queue

  size_t max_transfer_size

    Maximum transfer size in one transaction, in bytes. This decides the number of DMA nodes will be used for each transaction

  size_t dma_burst_size

    DMA burst size, in bytes

  parlio_sample_edge_t sample_edge

    Parallel IO sample edge

  parlio_bit_pack_order_t bit_pack_order

    Set the order of packing the bits into bytes (only works when `data_width` < 8)

  uint32_t clk_gate_en

    Enable TX clock gating, the output clock will be controlled by the MSB bit of the data bus, i.e. by data_gpio_nums[PARLIO_TX_UNIT_MAX_DATA_WIDTH-1]. High level to enable the clock output, low to disable

  uint32_t io_loop_back

    For debug/test, the signal output from the GPIO will be fed to the input path as well

  uint32_t allow_pd

    Set to allow power down. When this flag set, the driver will backup/restore the PARLIO registers before/after entering/exist sleep mode. By this approach, the system can power off PARLIO's power domain. This can save power, but at the expense of more RAM being consumed.

  uint32_t invert_valid_out

    Invert the output valid signal

  struct parlio_tx_unit_config_t flags

    Extra configuration flags

struct parlio_tx_event_callbacks_t

  Group of Parallel IO TX callbacks.

  备注

  The callbacks are all running under ISR environment

  备注

  When CONFIG_PARLIO_TX_ISR_CACHE_SAFE is enabled, the callback itself and functions called by it should be placed in IRAM. The variables used in the function should be in the SRAM as well.

  Public Members

  parlio_tx_done_callback_t on_trans_done

    Event callback, invoked when one transmission is finished

  parlio_tx_buffer_switched_callback_t on_buffer_switched

    Event callback, invoked when the buffer is switched in loop transmission

struct parlio_transmit_config_t

  Parallel IO transmit configuration.

  Public Members

  uint32_t idle_value

    The value on the data line when the parallel IO is in idle state

  const void *bitscrambler_program

    BitScrambler program binary, NULL if not use BitScrambler

  uint32_t queue_nonblocking

    If set, when the transaction queue is full, driver will not block the thread but return directly

  uint32_t loop_transmission

    If set, the transmission will be repeated continuously, until the tx_unit is disabled by `parlio_tx_unit_disable`

  struct parlio_transmit_config_t flags

    Transmit specific config flags

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。