# USB 串行/JTAG 控制器控制台

[English]

ESP 芯片通常使用 UART 实现串口，并可以通过外部 USB-UART 桥接芯片，连接到主机/PC 上的串口控制台仿真器。然而，在具有 USB 串行/JTAG 控制器的 ESP 芯片上，控制器的 CDC-ACM 部分即可实现串口，该串口直接连接到主机/PC，不需要外部 USB-UART 桥接芯片。

拥有 USB 串行/JTAG 控制器时，ESP32-S3 支持以下功能：

- 双向串行控制台，可与 IDF 监视器 或其他串行监视器一起使用。

- 使用 `esptool.py` 和 `idf.py flash` 烧录。

- 使用 OpenOCD 等工具进行 JTAG 调试，同时进行串行操作。

备注

USB 串行/JTAG 控制器是一个 USB 设备，其功能固定，完全由硬件实现。也就是说，即便重新配置，它也只能执行串口和 JTAG 调试功能。这不同于某些 ESP 芯片中的 USB OTG 控制器，后者经配置，可以执行多种 USB 设备功能。

## 硬件要求

将 ESP32-S3 连接到 USB 端口，连接方式如下：

GPIO | USB
--- | ---
20 | D+（绿）
19 | D-（白）
GND | GND（黑）
5V（或由外部提供） | +5V（红）

部分开发板可能会为 USB 串行/JTAG 控制器提供 USB 连接器，此时无需额外连接。

## 软件配置

在 CONFIG_ESP_CONSOLE_UART 选项中选择 `CONFIG_ESP_CONSOLE_USB_SERIAL_JTAG`，可以将 USB 串行/JTAG 控制器用作串口。选择该选项后，即可正常构建和烧录项目。

另外，也可以通过 `usb_serial_jtag` 端口访问输出，但请确保在 CONFIG_ESP_CONSOLE_SECONDARY 选项中选择了 `CONFIG_ESP_CONSOLE_SECONDARY_USB_SERIAL_JTAG`。

警告

除输出外，如果还想用控制台输入或使用交互式解释器 (REPL)，请选择 `CONFIG_ESP_CONSOLE_USB_SERIAL_JTAG` 选项。

## 上传应用程序

USB 串行/JTAG 控制器可以自动将 ESP32-S3 置于下载模式。用户只需正常烧录芯片，但需要在系统上指定 USB 串行/JTAG 控制器端口：`idf.py flash -p PORT`，`PORT` 是正确的端口名称。

备注

USB 串行/JTAG 控制器的串行端口通常：

- 在 Linux 系统上显示为 `/dev/ttyACM*`

- 在 MAC 系统上显示为 `/dev/cu*`

- 在 Windows 设备管理器上显示为 `COM*` 端口

## 限制

USB 串行/JTAG 控制台功能存在一些限制，这些限制的影响程度各不相同，具体取决于开发中的应用程序类型，以及开发的工作流程。

### 重新配置 USB 管脚

如果在意外情况下，应用程序重新配置了 USB 外设管脚，或禁用了 USB 串行/JTAG 控制器，设备会从系统消失。应用程序中的问题修复后，需要将 GPIO0 拉低，并重置芯片，手动将 ESP32-S3 置于下载模式。

如果应用程序进入 Deep-sleep 模式，USB 串行/JTAG 设备会从系统中消失。

### 数据缓冲

对于从 ESP32-S3 发送到 PC 终端的数据（例如 stdout、日志），ESP32-S3 会先写入一个小型内部缓冲区。如果该缓冲区达到最大容量（例如没有连接 PC 终端），ESP32-S3 会进行一次等待，时长约 50 ms。在此期间，PC 终端可以请求数据，但可能会导致应用程序出现非常短暂的暂停。

对于从 PC 终端发送到 ESP32-S3 的数据（如控制台命令），许多 PC 终端会等待 ESP32-S3 接收字节后，再允许发送更多数据。这与使用 USB 转串口 (URAT) 桥接芯片不同，URAT 桥接芯片始终接收字节，并将其发送到（可能未在监听）的 ESP32-S3。

备注

在极少数情况下，从 ESP32-S3 发送到主机的数据可能会“阻塞”在主机内存中。继续发送数据即可“取消阻塞”，但如果应用程序未继续发送数据，则需要手动将这些数据刷新到主机。能否继续发送数据取决于驱动程序，默认配置的非阻塞驱动程序和 VFS 实现会在换行后自动刷新，而基于中断的阻塞驱动程序会在发送缓冲区变空时自动刷新。

### 睡眠模式考虑因素

USB 串行/JTAG 控制器及其关联的 USB PHY 均由特定时钟控制（如 APB 和 USB PHY 时钟），并属于特定的电源域（如数字电源域）。因此，对 USB 串行/JTAG 控制器关联的时钟和电源域进行任何更改，如进入另一睡眠模式，都可能影响控制器操作。

#### Deep-sleep

进入 Deep-sleep 模式时，USB 串行/JTAG 控制器及 USB PHY 关闭，导致 USB PHY 的 D+ 线不再变成高电平。因此：

- 进入 Deep-sleep 模式时，USB 串行/JTAG 设备会对主机/PC 显示为断开连接。即使 USB 电缆在物理层面上处于连接状态，仍会显示为断开连接。

- 退出 Deep-sleep 模式时，USB 串行/JTAG 设备会重新连接到主机/PC。

#### Light-sleep

进入 Light-sleep 模式时，APB 和 USB PHY 时钟关闭。因此，USB 串行/JTAG 控制器将无法接收或响应任何来自相连主机的 USB 事务，包括周期性的 CDC Data IN 事务。因此：

- 进入 Light-sleep 模式时，USB 串行/JTAG 设备无法响应主机/PC 的 USB CDC 驱动程序。主机/PC 可能会报告 USB 串行/JTAG 设备已断开连接，或连接出错。即使 USB 电缆在物理层面上处于连接状态，仍会显示为断开连接。

- 退出 Light-sleep 模式时，由于 USB PHY 的 D+ 线在 Light-sleep 期间始终处于高电平，可能导致主机/PC 不会重新枚举（即重新连接）USB 串行/JTAG 设备。用户可能需要在物理层面上断开 USB 电缆，并重新连接。

#### 自动与手动进入睡眠模式

如果通过 `esp_light_sleep_start()` 或 `esp_deep_sleep_start()` 手动进入睡眠模式，需注意，USB 串行/JTAG 控制器在睡眠期间不工作。ESP-IDF 没有添加任何拒绝进入睡眠的安全检查，即使 USB 串行/JTAG 控制器已连接，也会进入睡眠模式。如果在连接了 USB 串行/JTAG 控制器的情况下进入睡眠，可以通过拔出并重新插入 USB 电缆来重新建立连接。

如果通过 `esp_pm_configure()` 自动进入睡眠模式，请启用 CONFIG_USJ_NO_AUTO_LS_ON_CONNECTION 选项，该选项支持 ESP32-S3 自动检测 USB 串行/JTAG 控制器与主机的连接情况，并在连接持续时，阻止程序自动进入睡眠模式。注意，此选项会增加功耗。

## 应用示例

- peripherals/usb_serial_jtag/usb_serial_jtag_echo 演示了使用 USB_SERIAL_JTAG 接口回显其接收到的数据。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。