# lwIP

[English]

ESP-IDF 使用开源的 lwIP 轻量级 TCP/IP 协议栈，该版 lwIP (esp-lwip) 相对上游项目做了修改和增补。

## 支持的 API

ESP-IDF 支持以下 lwIP TCP/IP 协议栈功能：

- BSD 套接字 API

- Netconn API 已启用，但暂无对 ESP-IDF 应用程序的官方支持

### 适配的 API

> 警告

> 在使用除 BSD 套接字 API 外的任意 lwIP API 时，请确保所用 API 为线程安全。请启用 CONFIG_LWIP_CHECK_THREAD_SAFETY 配置选项并运行应用程序，检查所用 API 是否线程安全。此时，lwIP 断言 TCP/IP 核心功能可以正确访问。如果未能从正确的 lwIP FreeRTOS 任务 访问，或没有正确锁定，则执行中止。建议使用 ESP-NETIF 组件与 lwIP 交互。

ESP-IDF 间接支持以下常见的 lwIP 应用程序 API：

- 动态主机设置协议 (DHCP) 服务器和客户端，由 ESP-NETIF 功能间接支持。

- 域名系统 (DNS)；获取 DHCP 地址时，可以自动分配 DNS 服务器，也可以通过 ESP-NETIF API 手动配置。

备注

lwIP 中的 DNS 服务器配置为全局配置，而非针对特定接口的配置。如需同时使用不同 DNS 服务器的多个网络接口，在从一个接口获取 DHCP 租约时，请注意避免意外覆盖另一个接口的 DNS 设置。

- 简单网络时间协议 (SNTP)，由 ESP-NETIF 功能间接支持，或通过 lwip/include/apps/esp_sntp.h 中的函数直接支持。该函数还为 lwip/lwip/src/include/lwip/apps/sntp.h 函数提供了线程安全的 API，请参阅 SNTP 时间同步。

- ICMP Ping，由 lwIP ping API 的变体支持，请参阅 ICMP 回显。

- ICMPv6 Ping，由 lwIP 的 ICMPv6 Echo API 支持，用于测试 IPv6 网络连接情况。有关详细信息，请参阅 protocols/sockets/icmpv6_ping。

- NetBIOS 查找，由标准的 lwIP API 支持，protocols/http_server/restful_server 示例中提供了使用 NetBIOS 在局域网中查找主机的选项。

- mDNS 与 lwIP 的默认 mDNS 使用不同实现方式，请参阅 mDNS 服务。但启用 CONFIG_LWIP_DNS_SUPPORT_MDNS_QUERIES 设置项后，lwIP 可以使用 `gethostbyname()` 等标准 API 和 `hostname.local` 约定查找 mDNS 主机。

- lwIP 中的 PPP 实现可用于在 ESP-IDF 中创建 PPPoS（串行 PPP）接口。请参阅 ESP-NETIF 组件文档，使用 esp_netif/include/esp_netif_defaults.h 中定义的 `ESP_NETIF_DEFAULT_PPP()` 宏创建并配置 PPP 网络接口。esp_netif/include/esp_netif_ppp.h 中提供了其他的运行时设置。PPPoS 接口通常用于与 NBIoT/GSM/LTE 调制解调器交互。esp_modem 仓库还支持更多应用层友好的 API，该仓库内部使用了上述 PPP lwIP 模块。

## BSD 套接字 API

BSD 套接字 API 是一种常见的跨平台 TCP/IP 套接字 API，最初源于 UNIX 操作系统的伯克利标准发行版，现已标准化为 POSIX 规范的一部分。BSD 套接字有时也称 POSIX 套接字，或伯克利套接字。

在 ESP-IDF 中，lwIP 支持 BSD 套接字 API 的所有常见用法。

### 参考

BSD 套接字的相关参考资料十分丰富，包括但不限于：

- 单一 UNIX 规范 - BSD 套接字

- 伯克利套接字 - 维基百科

### 示例

以下为 ESP-IDF 中使用 BSD 套接字 API 的部分示例：

- protocols/sockets/tcp_server

- protocols/sockets/tcp_client

- protocols/sockets/udp_server

- protocols/sockets/udp_client

- protocols/sockets/udp_multicast

- protocols/http_request：此简化示例使用 TCP 套接字发送 HTTP 请求，但更推荐使用 ESP HTTP 客户端 发送 HTTP 请求

### 支持的函数

在 ESP-IDF 中，lwIP 支持以下 BSD 套接字 API 函数，详情请参阅 lwip/lwip/src/include/lwip/sockets.h。

- `socket()`

- `bind()`

- `accept()`

- `shutdown()`

- `getpeername()`

- `getsockopt()` 和 `setsockopt()`：请参阅 套接字选项

- `close()`：通过 虚拟文件系统组件 调用

- `read()`、`readv()`、`write()`、`writev()`：通过 虚拟文件系统组件 调用

- `recv()`、`recvmsg()`、`recvfrom()`

- `send()`、`sendmsg()`、`sendto()`

- `select()`：通过 虚拟文件系统组件 调用

- `poll()`：ESP-IDF 通过在内部调用 `select()` 实现 `poll()`，因此，建议直接调用 `select()`

- `fcntl()`：请参阅 fcntl()

非标准函数：

- `ioctl()`：请参阅 ioctl()

备注

部分 lwIP 应用程序示例代码使用了带前缀的 BSD API，如 `lwip_socket()`，而非标准 `socket()`。ESP-IDF 支持使用以上两种形式，但更建议使用标准名称。

### 套接字错误处理

要使套接字应用程序保持稳定，BSD 套接字错误处理代码至关重要。套接字错误处理通常涉及以下几个方面：

- 错误检测

- 获取错误原因代码

- 根据错误原因代码处理错误

在 lwIP 中，处理套接字错误分以下两种情况：

- 套接字 API 返回错误，请参阅 套接字 API 错误。

- `select(int maxfdp1, fd_set *readset, fd_set *writeset, fd_set *exceptset, struct timeval *timeout)` 包含异常描述符，表示套接字出现错误，详情请参阅 select() 错误。

#### 套接字 API 错误

错误检测

> - 根据返回值判断套接字 API 是否出错。

获取错误原因代码

> - 套接字 API 出错时，其返回值不包含失败原因，可以通过应用程序访问 `errno` 获取错误原因代码。不同返回值具有不同含义，详情请参阅 套接字错误原因代码。

示例：

    int err;
    int sockfd;

    if (sockfd = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0) < 0) {
        // 从 errno 获取错误代码
        err = errno;
        return err;
    }

#### `select()` 错误

错误检测

> - `select()` 包含异常描述符时的套接字错误。

获取错误原因代码

> - 如果 `select()` 报告套接字错误，访问 `errno` 无法获取错误原因代码，此时，应调用 `getsockopt()`。因为当 `select()` 包含异常描述符时，错误代码不会直接赋值给 `errno`。

备注

`getsockopt()` 函数具有以下原型：`int getsockopt(int s, int level, int optname, void *optval, socklen_t *optlen)`。原型可以获取任意类型、任意状态套接字选项的当前值，并将结果存储在 `optval` 中。例如，要在套接字上获取错误代码，可以通过 `getsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_ERROR, &err, &optlen)` 实现。

示例：

    int err;

    if (select(sockfd + 1, NULL, NULL, &exfds, &tval) <= 0) {
        err = errno;
        return err;
    } else {
        if (FD_ISSET(sockfd, &exfds)) {
            // 使用 getsockopt() 获取 select() 异常集
            int optlen = sizeof(int);
            getsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_ERROR, &err, &optlen);
            return err;
        }
    }

#### 套接字错误原因代码

以下是常见错误代码列表。有关标准 POSIX/C 错误代码的详细列表，请参阅 newlib errno.h 和特定平台扩展 newlib/platform_include/errno.h。

错误代码 | 描述
--- | ---
ECONNREFUSED | 拒绝连接
EADDRINUSE | 地址已在使用中
ECONNABORTED | 软件导致连接中断
ENETUNREACH | 网络不可达
ENETDOWN | 未配置网络接口
ETIMEDOUT | 连接超时
EHOSTDOWN | 主机已关闭
EHOSTUNREACH | 主机不可达
EINPROGRESS | 连接已在进行中
EALREADY | 套接字已连接
EDESTADDRREQ | 需要目标地址
EPROTONOSUPPORT | 未知协议

### 套接字选项

`getsockopt()` 支持获取套接字选项，`setsockopt()` 支持设置套接字选项。

在 ESP-IDF 中，lwIP 并不支持所有标准套接字选项。以下套接字选项受 lwIP 支持：

#### 常见选项

与级别参数 `SOL_SOCKET` 一起使用。

- `SO_REUSEADDR`：如果 CONFIG_LWIP_SO_REUSE 已启用，则该选项可用，可以设置 CONFIG_LWIP_SO_REUSE_RXTOALL 自定义其行为

- `SO_KEEPALIVE`

- `SO_BROADCAST`

- `SO_ACCEPTCONN`

- `SO_RCVBUF`：如果 CONFIG_LWIP_SO_RCVBUF 已启用，则该选项可用

- `SO_SNDTIMEO` / `SO_RCVTIMEO`

- `SO_ERROR`：此选项仅支持与 `select()` 一起使用，请参阅 套接字错误处理

- `SO_TYPE`

- `SO_NO_CHECK`：仅适用于 UDP 套接字

#### IP 选项

与级别参数 `IPPROTO_IP` 一起使用。

- `IP_TOS`

- `IP_TTL`

- `IP_PKTINFO`：如果 CONFIG_LWIP_NETBUF_RECVINFO 已启用，则该选项可用

对于组播 UDP 套接字：

- `IP_MULTICAST_IF`

- `IP_MULTICAST_LOOP`

- `IP_MULTICAST_TTL`

- `IP_ADD_MEMBERSHIP`

- `IP_DROP_MEMBERSHIP`

#### TCP 选项

只适用于 TCP 套接字，与级别参数 `IPPROTO_TCP` 一起使用。

- `TCP_NODELAY`

与 TCP 保活探测相关的选项：

- `TCP_KEEPALIVE`：整数值，以毫秒为单位，设置 TCP 保活探测周期

- `TCP_KEEPIDLE`：整数值，以秒为单位，与 `TCP_KEEPALIVE` 相同

- `TCP_KEEPINTVL`：整数值，以秒为单位，设置保活探测间隔

- `TCP_KEEPCNT`：整数值，设置超时前进行的保活探测次数

#### IPv6 选项

只适用于 IPv6 套接字，与级别参数 `IPPROTO_IPV6` 一起使用。

- `IPV6_CHECKSUM`

- `IPV6_V6ONLY`

对于组播 IPv6 UDP 套接字：

- `IPV6_JOIN_GROUP` / `IPV6_ADD_MEMBERSHIP`

- `IPV6_LEAVE_GROUP` / `IPV6_DROP_MEMBERSHIP`

- `IPV6_MULTICAST_IF`

- `IPV6_MULTICAST_HOPS`

- `IPV6_MULTICAST_LOOP`

### `fcntl()`

`fcntl()` 函数是设置与文件描述符相关选项的标准 API。在 ESP-IDF 中，使用 虚拟文件系统组件 层实现该函数。

当文件描述符为套接字时，仅支持以下 `fcntl()` 值：

- `O_NONBLOCK` 用于置位或清除非阻塞 I/O 模式。`O_NDELAY` 也受支持，与前者功能相同。

- `O_RDONLY`、`O_WRONLY`、`O_RDWR` 标志用于不同的读或写模式，只能用 `F_GETFL` 读取，且无法用 `F_SETFL` 设置。根据连接状况，即两端开启或任一端关闭，TCP 套接字会返回不同模式，而 UDP 套接字始终返回 `O_RDWR`。

### `ioctl()`

`ioctl()` 函数以半标准的方式访问 TCP/IP 协议栈的部分内部功能。ESP-IDF 通过 虚拟文件系统组件 层实现此函数。

当文件描述符为套接字时，仅支持以下 `ioctl()` 值：

- `FIONREAD` 返回套接字网络 buffer 中接收的待处理字节数。

- `FIONBIO` 和 `fcntl(fd, F_SETFL, O_NONBLOCK, ...)` 相同，也可置位或清除套接字非阻塞 I/O 状态。

## Netconn API

lwIP 支持两种较低级别的 API 和 BSD 套接字 API，即 Netconn API 和 Raw API。

lwIP Raw API 适用于单线程设备，无法在 ESP-IDF 中使用。

Netconn API 用于在 lwIP 内部使用 BSD 套接字 API，支持直接从 ESP-IDF 的应用程序调用。相较于 BSD 套接字 API，该 API 占用资源更少。无需提前将数据复制到内部 lwIP buffer，即可使用 Netconn API 发送和接收数据。

重要

乐鑫尚未在 ESP-IDF 中测试 Netconn API，因此 此功能已启用，但尚无官方支持。对于某些功能，可能只有在从 BSD 套接字 API 中使用时才能正常运作。

有关 Netconn API 的更多信息，请参阅 lwip/lwip/src/include/lwip/api.h 和 lwIP 应用程序 **非官方** 开发手册的一部分。

## lwIP FreeRTOS 任务

lwIP 创建了专用的 TCP/IP FreeRTOS 任务，处理来自其他任务的套接字 API 请求。

以下配置项可用于修改任务，并调整向 TCP/IP 任务发送数据和从 TCP/IP 任务接收数据的队列（邮箱）：

- CONFIG_LWIP_TCPIP_RECVMBOX_SIZE

- CONFIG_LWIP_TCPIP_TASK_STACK_SIZE

- CONFIG_LWIP_TCPIP_TASK_AFFINITY

## IPv6 支持

系统支持 IPv4 和 IPv6 的双栈功能，并默认启用这两种协议。如无需要，可将其禁用，请参阅 最小内存使用。

在 ESP-IDF 中，IPv6 支持仅限 无状态自动配置，不支持 有状态配置，上游的 lwIP 也不支持 有状态配置。

IPv6 地址配置通过以下协议或服务定义：

- 支持 SLAAC IPv6 无状态地址配置 (RFC-2462)

- 支持 DHCPv6 IPv6 动态主机配置协议 (RFC-8415)

以上两种地址配置默认处于禁用状态，设备仅使用链路本地地址或静态定义的地址。

### 无状态自动配置流程

要通过路由器通告协议启用地址自动配置，请启用此配置选项：

- CONFIG_LWIP_IPV6_AUTOCONFIG

该配置选项启用了所有网络接口的 IPv6 自动配置。而在上游 lwIP 中，需要设置 `netif->ip6_autoconfig_enabled=1`，针对每个 `netif` 明确启用自动配置。

### DHCPv6

lwIP 中的 DHCPv6 非常简单，仅支持无状态配置，可通过以下配置选项启用：

- CONFIG_LWIP_IPV6_DHCP6

由于 DHCPv6 仅在无状态配置下工作，因此还需要通过 CONFIG_LWIP_IPV6_AUTOCONFIG 启用 无状态自动配置流程。

此外，还需要使用以下语句，在应用程序代码中明确启用 DHCPv6：

    dhcp6_enable_stateless(netif);

### IPv6 自动配置中的 DNS 服务器

要自动配置 DNS 服务器，尤其是在仅使用 IPv6 的网络中配置，可使用以下两种选项：

- 递归域名系统 (DNS)，属于邻居发现协议 (NDP) 的一部分，可使用 无状态自动配置流程。

  DNS 服务器的数量必须设置为 CONFIG_LWIP_IPV6_RDNSS_MAX_DNS_SERVERS，该选项默认禁用，即置位为 0。

- DHCPv6 无状态配置，使用 DHCPv6 配置 DNS 服务器。注意，此配置假设 IPv6 路由通告标志 (RFC-5175) 进行了如下设置

  > - 管理地址配置标志 (Managed Address Configuration Flag) = 0

  > - 其他配置标志 (Other Configuration Flag) = 1

## ESP-lwIP 自定义修改

### 补充内容

以下代码均为新增代码，尚未包含至上游 lwIP 版本：

#### 线程安全的套接字

调用 `close()` 可以从不同于创建套接字的线程中关闭该套接字。该调用持续阻塞，直至其他任务中使用该套接字的函数调用返回。

然而，任务处于主动等待 `select()` 或 `poll()` API 的状态时，无法删除该任务。销毁任务前，这些 API 必须先退出，否则可能会破坏内部数据结构，并导致后续 lwIP 崩溃。这些 API 在栈上分配了全局引用的回调指针，因此，在未完全卸载栈的情况下删除任务时，lwIP 仍可以持有指向已删除栈的指针。

#### 按需定时器

lwIP 中的 IGMP 和 MLD6 功能都会初始化一个定时器，以便在特定时间触发超时事件。

即便没有活动的超时事件，lwIP 也会默认始终启用这些定时器，增加自动 Light-sleep 模式下的 CPU 使用率和功耗。`ESP-lwIP` 则默认将各定时器设置为 `按需` 使用，即只在有待处理事件时启用。

如果要返回默认 lwIP 设置，即始终启用定时器，请禁用 CONFIG_LWIP_TIMERS_ONDEMAND。

#### lwIP 定时器 API

不使用 Wi-Fi 时，可以通过 API 关闭 lwIP 定时器，减少功耗。

以下 API 函数均受支持，详情请参阅 lwip/lwip/src/include/lwip/timeouts.h。

- `sys_timeouts_init()`

- `sys_timeouts_deinit()`

#### 附加套接字选项

- 目前已实现部分标准 IPV4 和 IPV6 组播套接字选项，详情请参阅 套接字选项。

- 使用 `IPV6_V6ONLY` 套接字选项，可以设置仅使用 IPV6 的 UDP 和 TCP 套接字，而 lwIP 一般只支持 TCP 套接字。

#### IP 层特性

- IPV4 源地址基础路由实现不同

- 支持 IPV4 映射 IPV6 地址

#### NAPT 和端口转发

支持 IPv4 网络地址端口转换（NAPT）和端口转发。然而，仅限于单个接口启用 NAPT。

- 要在两个接口之间使用 NAPT 转发数据包，必须在连接到目标网络的接口上启用 NAPT。例如，为了通过 Wi-Fi 接口为以太网流量启用互联网访问，必须在以太网接口上启用 NAPT。

- NAPT 的使用示例可参考 network/vlan_support。

#### 自定义 lwIP 钩子

原始 lwIP 支持通过 `LWIP_HOOK_FILENAME` 实现自定义的编译时修改。ESP-IDF 端口层已使用该文件，但仍支持通过由宏 `ESP_IDF_LWIP_HOOK_FILENAME` 定义的头文件，在 ESP-IDF 中包含并实现自定义添加。以下示例展示了向构建过程添加自定义钩子文件的过程，其中钩子文件名为 `my_hook.h`，位于项目的 `main` 文件夹中：

    idf_component_get_property(lwip lwip COMPONENT_LIB)
    target_compile_options(${lwip} PRIVATE "-I${PROJECT_DIR}/main")
    target_compile_definitions(${lwip} PRIVATE "-DESP_IDF_LWIP_HOOK_FILENAME=\"my_hook.h\"")

#### 使用 ESP-IDF 构建系统自定义 lwIP 选项

组件配置菜单可以配置常见的 lwIP 选项，但是一些自定义选项需要通过命令行添加。CMake 函数 `target_compile_definitions()` 可以用于定义宏，示例如下：

    idf_component_get_property(lwip lwip COMPONENT_LIB)
    target_compile_definitions(${lwip} PRIVATE "-DETHARP_SUPPORT_VLAN=1")

使用这种方法可能无法定义函数式宏。虽然 GCC 支持此类定义，但是未必所有编译器都会接受。为了解决这一限制，可以使用 `add_definitions()` 函数为整个项目定义宏，例如 `add_definitions("-DFALLBACK_DNS_SERVER_ADDRESS(addr)=\"IP_ADDR4((addr), 8,8,8,8)\"")`。

另一种方法是在头文件中定义函数式宏，该头文件将预先包含在 lwIP 钩子文件中，请参考 自定义 lwIP 钩子。

### 限制

如 适配的 API 所述，ESP-IDF 中的 lwIP 扩展功能仍然受到全局 DNS 限制的影响。为了在应用程序代码中解决这一限制，可以使用 `FALLBACK_DNS_SERVER_ADDRESS()` 宏定义所有接口能够访问的全局 DNS 备用服务器，或者单独维护每个接口的 DNS 服务器，并在默认接口更改时重新配置。

在 UDP 套接字上重复调用 `send()` 或 `sendto()` 最终可能会导致错误。此时 `errno` 报错为 `ENOMEM`，错误原因是底层网络接口驱动程序中的 buffer 大小有限。当所有驱动程序的传输 buffer 已满时，UDP 传输事务失败。如果应用程序需要发送大量 UDP 数据报，且不希望发送方丢弃数据报，建议检查错误代码，采用短延迟的重传机制。

在 Wi-Fi 或 Ethernet 项目配置中适当增加传输 buffer 数量，或许可以缓解此情况。

## 性能优化

影响 TCP/IP 性能因素较多，可以从多方面进行优化。经调整，ESP-IDF 的默认设置已在 TCP/IP 的吞吐量、响应时间和内存使用间达到平衡。

### 最大吞吐量

乐鑫使用 iperf 测试应用程序 https://iperf.fr/ 测试了 ESP-IDF 的 TCP/IP 吞吐量。关于实际测试和优化配置的更多信息，请参考 提高网络速度。

重要

建议逐步应用更改，并在每次更改后，通过特定应用程序的工作负载检查性能。

- 如果系统中有许多任务抢占 CPU 时间，可以考虑调整 lwIP 任务的 CPU 亲和性 (CONFIG_LWIP_TCPIP_TASK_AFFINITY)，并以固定优先级 (18, `ESP_TASK_TCPIP_PRIO`) 运行。为优化 CPU 使用，可以考虑将竞争任务分配给不同核心，或将其优先级调整至较低值。有关内置任务优先级的更多详情，请参阅 内置任务优先级。

- 如果使用仅带有套接字参数的 `select()` 函数，禁用 CONFIG_VFS_SUPPORT_SELECT 可以更快地调用 `select()`。

- 如果有足够的空闲 IRAM，可以选择 CONFIG_LWIP_IRAM_OPTIMIZATION 和 CONFIG_LWIP_EXTRA_IRAM_OPTIMIZATION，提高 TX/RX 吞吐量。

如果使用 Wi-Fi 网络接口，请参阅 Wi-Fi 缓冲区使用情况。

### 最低延迟

除增加 buffer 大小外，大多数增加吞吐量的设置会减少 lwIP 函数占用 CPU 的时间，进而降低延迟，缩短响应时间。

- 对于 TCP 套接字，lwIP 支持设置标准的 `TCP_NODELAY` 标记以禁用 Nagle 算法。

### 最小内存使用

由于 RAM 按需从堆中分配，多数 lwIP 的 RAM 使用也按需分配。因此，更改 lwIP 设置减少 RAM 使用时，或许不会改变空闲时的 RAM 使用量，但可以改变高峰期的 RAM 使用量。

- 减少 CONFIG_LWIP_MAX_SOCKETS 可以减少系统中的最大套接字数量。更改此设置，会让处于 `WAIT_CLOSE` 状态的 TCP 套接字在需要打开新套接字时更快地关闭和复用，进一步降低峰值 RAM 使用量。

- 减少 CONFIG_LWIP_TCPIP_RECVMBOX_SIZE、CONFIG_LWIP_TCP_RECVMBOX_SIZE 和 CONFIG_LWIP_UDP_RECVMBOX_SIZE 可以减少 RAM 使用量，但会影响吞吐量，具体取决于使用情况。

- 减少 CONFIG_LWIP_TCP_ACCEPTMBOX_SIZE 可以通过限制同时接受的连接数来减少 RAM 使用量。

- 减少 CONFIG_LWIP_TCP_MSL 和 CONFIG_LWIP_TCP_FIN_WAIT_TIMEOUT 可以减少系统中的最大分段寿命，同时会使处于 `TIME_WAIT` 和 `FIN_WAIT_2` 状态的 TCP 套接字能更快地关闭和复用。

- 禁用 CONFIG_LWIP_IPV6 可以在系统启动时节省大约 39 KB 的固件大小和 2 KB 的 RAM，并在运行 TCP/IP 栈时节省 7 KB 的 RAM。如果无需支持 IPV6，可以禁用 IPv6，减少 flash 和 RAM 占用。

- 禁用 CONFIG_LWIP_IPV4 可以在系统启动时节省大约 26 KB 的固件大小和 600 B 的 RAM，并在运行 TCP/IP 栈时节省 6 KB 的 RAM。如果本地网络仅支持 IPv6 配置，可以禁用 IPv4，减少 flash 和 RAM 占用。

如果使用 Wi-Fi，请参阅 Wi-Fi 缓冲区使用情况。

#### 最大 buffer 使用

lwIP 消耗的最大堆内存即 lwIP 驱动程序 理论上可能消耗的最大内存，通常取决于以下因素：

> - 创建 UDP 连接所需的内存：`lwip_udp_conn`

> - 创建 TCP 连接所需的内存：`lwip_tcp_conn`

> - 应用程序拥有的 UDP 连接数量：`lwip_udp_con_num`

> - 应用程序拥有的 TCP 连接数量：`lwip_tcp_con_num`

> - TCP 的 TX 窗口大小：`lwip_tcp_tx_win_size`

> - TCP 的 RX 窗口大小：`lwip_tcp_rx_win_size`

因此，lwIP 消耗的最大堆内存可以用以下公式计算：

  lwip_dynamic_peek_memory = (lwip_udp_con_num * lwip_udp_conn) + (lwip_tcp_con_num * (lwip_tcp_tx_win_size + lwip_tcp_rx_win_size + lwip_tcp_conn))

某些基于 TCP 的应用程序只需要一个 TCP 连接。然而，当出现错误（如发送失败）时，应用程序可能会关闭此 TCP 连接，并创建一个新的连接。根据 TCP 状态机和 RFC793，关闭 TCP 连接可能需要很长时间，这可能导致系统中同时存在多个 TCP 连接。

提供有关此文档的反馈