# SPI 特性

## SPI 主机

### SPI 总线锁

为了多路复用来自 SPI 主机、SPI flash 等不同驱动的设备，每个 SPI 总线上都配有 SPI 总线锁。驱动程序可以通过对锁实施仲裁，将设备连接到总线上。

每个总线锁都已初始化并注册了后台服务 (BG)。设备应在 BG 禁用后，再在总线上进行传输。

- SPI1 总线的后台服务为高速缓存。在设备操作开始前，总线锁可以禁用高速缓存，并在设备释放锁后将其再次启用。高速缓存处于禁用状态时，让出当前任务的执行权毫无意义，因此，该情况下 SPI1 总线上的任何设备都无法使用 ISR。

  SPI 主机驱动程序暂不支持 SPI1 总线。只有 SPI flash 驱动程序可以连接到该总线。

- 对于其他总线，驱动程序可以将 ISR 注册为后台服务。若设备任务要求独占总线，则总线锁将阻塞该任务，同时禁用 ISR，随即解除对该任务的阻塞。任务释放锁后，如果 ISR 中还有待处理的事务，则锁将尝试重新启用 ISR。

提供有关此文档的反馈