# ESP 主机主要功能支持状态

[English]

本文档介绍了乐鑫低功耗蓝牙主机 ESP-Bluedroid 和 ESP-NimBLE 主要功能的支持状态。 如果你计划将低功耗蓝牙控制器和主机跑在 ESP32-S3 上，主机的功能支持可能会受限于控制器的功能支持状态， 请参阅 ESP32-S3 主要功能支持状态 。

该功能已完成开发和内部测试。 [1]

该功能已完成开发，正在进行内部测试。 你可以探索这些功能以进行评估和反馈，但应注意可能出现的问题。

该功能目前正在积极开发中， 预计在 YYYY/MM 月底之前支持。 请关注此表以获得该功能的最新进展。 如果确实有紧急的开发需求，请联系 乐鑫客户支持团队 以了解是否可以进行功能试用。

该功能在该蓝牙主机上不支持。 如果你有相关需求，请优先选择其他支持该功能的乐鑫蓝牙主机。 如果当前的乐鑫产品都不支持此功能，请联系 乐鑫客户支持团队 ，我们的研发团队会对你的需求进行内部可行性评估。

具有此标签的功能可能为以下类型：

  - Controller-only 功能：该功能仅存在于 HCI 层之下，且无法通过主机API配置或启用，例如 Advertising Channel Index 。 此类功能不需要蓝牙主机的支持。

核心协议 | 主要功能 | ESP-Bluedroid 主机 | ESP-NimBLE 主机
--- | --- | --- | ---
4.2 | LE Data Packet Length Extension |  |
| LE Secure Connections |  |
| Link Layer Privacy |  |
| Link Layer Extended Filter Policies |  |
5.0 | 2 Msym/s PHY for LE |  |
| LE Long Range (Coded PHY S=2/S=8) |  |
| High Duty Cycle Non-Connectable Advertising |  |
| LE Advertising Extensions |  |
| LE Channel Selection Algorithm #2 |  |
5.1 | Angle of Arrival (AoA)/Angle of Departure (AoD) |  |
| GATT Caching |  |
| Randomized Advertising Channel Indexing |  |
| Periodic Advertising Sync Transfer |  |
5.2 | LE Isochronous Channels (BIS/CIS) |  |
| Enhanced Attribute Protocol |  |
| LE Power Control |  |
5.3 | AdvDataInfo in Periodic Advertising |  |
| LE Enhanced Connection Update (Connection Subrating) |  |
| LE Channel Classification |  |
5.4 | Advertising Coding Selection |  |
| Encrypted Advertising Data |  |
| LE GATT Security Levels Characteristic |  |
| Periodic Advertising with Responses |  |

[1]

如果想了解支持功能的 Bluetooth SIG 认证状态， 请查阅 SIG 蓝牙产品数据库 。

请注意，本文档不构成对客户的约束性承诺。 以上所列出来的功能支持状态信息仅供参考，可能会在不通知的情况下发生更改。 建议联系 乐鑫客户支持团队 以获取最新信息，并确认功能是否适合你的特定需求。

提供有关此文档的反馈