# 安全概述

[English]

本指南概述了乐鑫解决方案中可用的整体安全功能。从 安全 角度考虑，强烈建议在使用乐鑫平台和 ESP-IDF 软件栈设计产品时参考本指南。

## 目标

高级安全目标包括：

1. 防止执行不受信任的代码

2. 保护存储在外部 flash 中代码的可信度和完整性

3. 保护设备身份

4. 安全存储机密数据

5. 设备身份验证与加密通信

## 平台安全

### 安全启动

安全启动功能可以确保设备仅执行通过身份认证的软件。安全启动时，会验证 应用程序的启动流程 中所涉及的所有 可变 软件实体，形成信任链。设备启动以及 OTA 更新过程中都会进行签名认证。

关于安全启动功能的更多详情，请参阅 Secure Boot V2。

重要

强烈建议在所有生产设备上启用安全启动功能。

#### 安全启动最佳实践

- 在具备高质量熵源的系统上生成签名密钥。

- 签名密钥始终保密；签名密钥泄露会危及安全启动系统。

- 禁止第三方使用 `espsecure.py` 观察密钥生成或签名过程的相关细节，这两个过程都容易受到时序攻击或其他侧信道攻击的影响。

- 确保正确烧录所有安全性 eFuse，包括禁用调试接口以及非必需的启动介质（例如 UART 下载模式）等。

### flash 加密

flash 加密功能可以加密外部 flash 中的内容，从而保护存储在 flash 中软件或数据的 机密性 。

关于该功能的更多详情，请参阅 flash 加密。

如果 ESP32-S3 连接了外部 SPI RAM，那么写入或读取到 SPI RAM 的内容将会分别进行加密和解密。当启用 flash 加密时，上述过程将通过 MMU 的 flash 缓存实现。以上加密和解密过程为存储在 SPI RAM 中的数据提供了额外的安全层，有助于安全地启用 `CONFIG_MBEDTLS_EXTERNAL_MEM_ALLOC` 等特定配置选项。

#### flash 加密最佳实践

- 建议在生产环境中使用 flash 加密的发布模式。

- 建议为每个设备生成唯一的 flash 加密密钥。

- 启用 安全启动 作为额外保护层，防止 flash 在启动前遭受恶意攻击。

### 设备身份

在 ESP32-S3 中，数字签名外设借助硬件加速，通过 HMAC 算法生成 RSA 数字签名。RSA 私钥仅限设备硬件访问，软件无法获取，保证了设备上存储密钥的安全性。

DS 外设可以建立与远程终端之间的 安全设备身份，如基于 RSA 加密算法的 TLS 双向认证。

详情请参阅 数字签名 (DS)。

### 内存保护

ESP32-S3 可以通过架构或 PMS 等特定外设实现 内存保护，强制执行和监控内存以及某些外设的权限属性。使用相应外设，ESP-IDF 应用程序启动代码可以配置数据内存的读取/写入权限以及指令内存的读取/执行权限。如有任何操作尝试违反这些权限属性，如写入指令内存区域，将触发违规中断，导致系统 panic。

使用该功能需启用配置选项 CONFIG_ESP_SYSTEM_MEMPROT_FEATURE，该选项默认启用。请注意，该功能的 API 是 私有 的，仅供 ESP-IDF 代码使用。

备注

内存保护功能可以防止因软件漏洞导致的远程代码注入。

### 调试接口

#### JTAG

- 如果启用了任一安全功能，则 JTAG 接口将保持禁用。更多详情请参阅 JTAG 与 flash 加密和安全引导。

- 如果不启用其他安全功能，也可以使用 eFuse API 禁用 JTAG 接口。

- ESP32-S3 支持软禁用 JTAG 接口，并且可以通过 HMAC 烧录密钥重新启用，请参阅 HMAC 启用 JTAG 接口。

#### UART 下载模式

ESP32-S3 中，如果启用了任一安全功能，则会激活安全 UART 下载模式。

- 要启用安全 UART 下载模式，也可以调用 `esp_efuse_enable_rom_secure_download_mode()`。

- 该模式下，禁止执行通过 UART 下载模式下载的任意代码。

- 该模式将限制部分涉及更新 SPI 配置的命令，如更改波特率、基本的 flash 写入以及通过 `get_security_info` 返回当前启用的安全功能摘要。

- 要完全禁用安全 UART 下载模式，可以将 CONFIG_SECURE_UART_ROM_DL_MODE 设置为建议选项 `Permanently disable ROM Download Mode`，或者在运行时调用 `esp_efuse_disable_rom_download_mode()`。

重要

安全 UART 下载模式下，仅支持使用 `--no-stub` 参数调用 `esptool.py`。

## 网络安全

### Wi-Fi

除传统安全协议 WEP/WPA-TKIP/WPA2-CCMP 外，ESP-IDF 的 Wi-Fi 驱动程序还支持其他先进的安全协议。详情请参阅 Wi-Fi 安全性。

### TLS（传输层安全性协议）

建议在 ESP 设备的所有外部通信中使用 TLS，如云通信、OTA 更新等。mbedTLS 是 ESP-IDF 官方支持的 TLS 协议栈。

TLS 默认集成在 ESP HTTP 客户端、 HTTPS 服务器 和其他几个 ESP-IDF 预置的组件中。

备注

推荐使用 ESP-IDF 协议组件已确认安全的默认配置。请勿禁用 HTTPS 和类似的安全相关配置。

#### ESP-TLS 抽象层

ESP-IDF 为最常用的 TLS 功能提供了一个抽象层，因此，建议应用程序使用由 ESP-TLS 提供的 API。

TLS 服务器验证 部分着重描述了在设备端建立服务器身份的多种方式。

#### ESP 证书捆绑包

调用 ESP x509 证书包 API 即可包含一组自定义 x509 根证书，用于验证 TLS 服务器。对于绝大部分的标准 TLS 服务器，都可以使用证书捆绑包轻松验证服务器身份。

重要

强烈建议基于 X.509 证书验证服务器身份，谨防与 伪造 服务器建立通信。

#### 根证书管理

内嵌在应用程序内的根证书必须谨慎管理。更新根证书列表或 ESP x509 证书包 都可能影响与远程端点的 TLS 连接，包括与 OTA 更新服务器的连接。在某些情况下，此类问题可能会在后续 OTA 更新中出现，导致设备永远无法进行 OTA 更新。

根证书列表更新可能出于以下原因：

- 新固件的远程端点不同。

- 现有证书过期。

- 证书已从上游证书包中添加或撤销。

- 市场份额统计数据的变化引起证书列表的变化（`CONFIG_MBEDTLS_CERTIFICATE_BUNDLE_DEFAULT_CMN` 情况）。

其他相关建议：

- 请考虑启用 回滚过程，将成功连接至 OTA 更新服务器作为取消回滚过程的检查点，从而确保更新后的固件成功连接至 OTA 更新服务器。否则，回滚过程将导致设备回退到之前的固件版本。

- 如果计划启用 CONFIG_MBEDTLS_HAVE_TIME_DATE 选项，请确保具备时间同步机制 (SNTP) 和足够的受信任证书。

## 产品安全

### 安全配网

安全配网是指将 ESP 设备安全接入 Wi-Fi 网络的过程。该机制还支持在初始配网阶段从配网实体（如智能手机等）获取额外的自定义配置数据。

ESP-IDF 提供了多种安全方案，可以在 ESP 设备和配网实体之间建立安全会话，具体方案请参阅 安全方案。

关于该功能的更多详情和代码示例，请参阅 Wi-Fi 配网。

备注

乐鑫提供了 Android 和 iOS 手机应用程序及其源代码，以便进一步根据产品需求定制安全配网方案。

### 安全 OTA 更新

- OTA 更新必须通过安全传输进行，如 HTTPS。

- ESP-IDF 为此提供了一个简化的抽象层，即 ESP HTTPS OTA 升级。

- 如果启用了 安全启动，则服务器应托管已签名的应用程序镜像。

- 如果启用了 flash 加密，则服务器端不需要额外操作，在 flash 写入时，设备将自动加密。

- OTA 更新的 回滚过程 可以在验证完应用程序的功能后，再将应用程序切换为 `active` 状态。

#### 防回滚保护

防回滚保护功能确保设备仅执行特定版本的应用程序，即应满足设备 eFuse 存储的安全版本条件。因此，即使已由合法密钥信任和签名，应用程序可能包含已撤销的安全功能或凭据，因此设备必须拒绝执行此类应用程序。

ESP-IDF 仅支持在应用程序使用该功能，并通过二级引导加载程序管理。安全版本存储在设备 eFuse 中，并在启动时和 OTA 更新期间与应用程序镜像头进行比较。

关于启用此功能的更多详情，请参阅 防回滚。

#### 加密固件分发

OTA 更新期间，使用加密的固件分发，可以确保在从服务器 传输 到设备的过程中，应用程序保持加密。OTA 更新期间，这可以作为在 TLS 通信之上的额外保护层，保护应用程序身份。

关于加密固件分发的工作示例，请参阅 使用预加密固件进行 OTA 升级。

### 安全存储

安全存储指在设备上以安全方式存储应用程序的特定数据，即将数据存储在外部 flash 中。外部 flash 通常是可读写的 flash 分区，用于存储设备特定的配置数据，如 Wi-Fi 凭据。

ESP-IDF 提供了 NVS（非易失性存储） 管理组件，允许加密数据分区。该功能与上文提到的 flash 加密 平台功能相关。

关于该功能的工作原理和启用说明，请参阅 NVS 加密。

重要

ESP-IDF 组件会默认将 Wi-Fi 证书等设备特定数据写入 NVS 默认分区，建议使用 NVS 加密 功能来保护这些数据。

### 安全设备控制

ESP-IDF 提供了 ESP 本地控制组件，可以通过 `Wi-Fi/Ethernet + HTTP` 或 `BLE` 安全地控制 ESP 设备。

关于该功能的更多详情，请参阅 ESP 本地控制。

## 安全策略

ESP-IDF GitHub 代码库内含 安全政策介绍。

### 公告

- 乐鑫会发布重要 安全公告 ，包括硬件和软件相关公告。

- ESP-IDF 软件组件的相关安全公告会发布在 GitHub 仓库 。

### 软件更新

ESP-IDF 会及时处理针对组件和第三方库的相关报告，并修复关键安全问题。修复内容会逐步同步到 ESP-IDF 的所有适用版本分支中。

ESP-IDF 的发布说明将涵盖各 ESP-IDF 组件和第三方库的相应安全问题和 CVE 编号。

重要

为获取所有关键安全修复，建议定期更新到 ESP-IDF 的最新 Bugfix 版本。

提供有关此文档的反馈