警告

This document is not updated for ESP32C5 yet, so some of the content may not be correct.

This warning was automatically inserted due to the source file being in the add_warnings_pages list.

# 核心转储镜像文件详解

[English]

核心转储文件的格式可以配置为使用 ELF 格式或传统的二进制格式。建议在所有新设计中使用 ELF 格式，该格式在发生崩溃时会提供更多关于软件状态的信息，例如 CPU 寄存器和内存内容。

内存状态包含程序内存空间中映射的所有任务的快照；CPU 状态包含核心转储生成时的寄存器值。核心转储文件使用 ELF 结构的子集注册这些信息。

可加载的 ELF 段用于存储进程的内存状态，ELF 注释 (`ELF.PT_NOTE`) 用于存储进程的元数据（如 pid、寄存器、信号等）。CPU 状态则存储在一个具有特殊名称 (`CORE`) 和类型 (`NT_PRSTATUS type`) 的注释中。

下图展示了核心转储的结构：

核心转储 ELF 镜像文件格式

核心转储二进制镜像文件格式

备注

上图仅展示当前版本镜像的文件格式，在未来的发布版本中可能会发生变化。

# 核心转储实现

下图展示了核心转储实现的基本情况：

核心转储实现

备注

上图隐藏了部分细节，仅展示当前版本的核心转储实现，在未来的发布版本中可能会发生变化。

提供有关此文档的反馈