# 存储

[English]

## VFS

VFS 操作符的 UART 具体实现函数从 vfs 组件挪到了 esp_driver_uart 组件中。

所有以 esp_vfs_dev_uart_ 前缀开头的 API 已被弃用, 更新成在 uart_vfs.h 文件中定义的以 uart_vfs_dev_ 为前缀的一组 API。具体来说， - `esp_vfs_dev_uart_register` 更名为 `uart_vfs_dev_register` - `esp_vfs_dev_uart_port_set_rx_line_endings` 更名为 `uart_vfs_dev_port_set_rx_line_endings` - `esp_vfs_dev_uart_port_set_tx_line_endings` 更名为 `uart_vfs_dev_port_set_tx_line_endings` - `esp_vfs_dev_uart_use_nonblocking` 更名为 `uart_vfs_dev_use_nonblocking` - `esp_vfs_dev_uart_use_driver` 更名为 `uart_vfs_dev_use_driver`

为了兼容性，vfs 组件依旧将 esp_driver_uart 注册成了其私有依赖。换句话说，你无需修改既有项目的 CMake 文件。

### SPI flash 驱动

XMC-C 系列闪存 suspend 功能的支持已被移除。根据闪存制造商的反馈，在某些情况下，XMC-C 闪存需要在 resume 和下一条命令之间间隔 1 毫秒。这对于软件请求来说时间太长。基于上述原因，为了安全使用 suspend 功能，我们决定取消对 XMC-C 系列闪存挂起的支持。但是你依旧可以通过打开 CONFIG_SPI_FLASH_FORCE_ENABLE_XMC_C_SUSPEND 来强行使能这个功能。如果您有任何疑问，请联系 espressif 商务支持。

提供有关此文档的反馈