警告

This document is not updated for ESP32C5 yet, so some of the content may not be correct.

This warning was automatically inserted due to the source file being in the add_warnings_pages list.

# 存储 API

[English]

本节提供高层次的存储 API 的参考文档。这些 API 基于如 SPI flash、SD/MMC 等低层次驱动。

- 分区表 API 基于 分区表 ，允许以块为单位访问 SPI flash。

- 非易失性存储库 (NVS) 在 SPI NOR flash 上实现了一个有容错性，和磨损均衡功能的键值对存储。

- 虚拟文件系统 (VFS) 库提供了一个用于注册文件系统驱动的接口。SPIFFS、FAT 以及多种其他的文件系统库都基于 VFS。

- SPIFFS 是一个专为 SPI NOR flash 优化的磨损均衡的文件系统，非常适用于小分区和低吞吐率的应用。

- FAT 是一个可用于 SPI flash 或者 SD/MMC 存储卡的标准文件系统。

- 磨损均衡 库实现了一个适用于 SPI NOR flash 的 flash 翻译层 (FTL)，用于 flash 中 FAT 分区的容器。

备注

建议使用高层次的 API（`esp_partition` 或者文件系统）而非低层次驱动 API 去访问 SPI NOR flash。

由于 NOR flash 和乐鑫硬件的一些限制，访问主 flash 会影响各个系统的性能。关于这些限制的更多信息，参见 SPI flash API。

- FAT 文件系统
- 量产程序
- 非易失性存储库
- NVS 加密
- NVS 分区生成程序
- NVS 分区解析程序
- SD/SDIO/MMC 驱动程序
- 分区 API
- SPIFFS 文件系统
- 虚拟文件系统组件
- 磨损均衡 API

此部分 API 代码示例存放在 ESP-IDF 示例项目的 storage 目录下。

提供有关此文档的反馈