# 低功耗蓝牙

[English]

## Bluedroid

> 以下 Bluedroid 宏、类型和函数已被重命名：

> - bt/host/bluedroid/api/include/api/esp_gap_ble_api.h

>   > - `esp_gap_ble_cb_event_t` 中：

>   >   > - `ESP_GAP_BLE_SET_PREFERED_DEFAULT_PHY_COMPLETE_EVT` 改名为 `ESP_GAP_BLE_SET_PREFERRED_DEFAULT_PHY_COMPLETE_EVT`

>   >   > - `ESP_GAP_BLE_SET_PREFERED_PHY_COMPLETE_EVT` 改名为 `ESP_GAP_BLE_SET_PREFERRED_PHY_COMPLETE_EVT`

>   >   > - `ESP_GAP_BLE_CHANNEL_SELETE_ALGORITHM_EVT` 改名为 `ESP_GAP_BLE_CHANNEL_SELECT_ALGORITHM_EVT`

>   > - `esp_ble_wl_opration_t` 改名为 `esp_ble_wl_operation_t`

>   > - `esp_ble_gap_cb_param_t.pkt_data_lenth_cmpl` 改名为 `pkt_data_length_cmpl`

>   > - `esp_ble_gap_cb_param_t.update_whitelist_cmpl.wl_opration` 改名为 `wl_operation`

>   > - `esp_ble_gap_set_prefered_default_phy` 改名为 `esp_ble_gap_set_preferred_default_phy()`

>   > - `esp_ble_gap_set_prefered_phy` 改名为 `esp_ble_gap_set_preferred_phy()`

> - bt/host/bluedroid/api/include/api/esp_gatt_defs.h

>   > - `esp_gatt_status_t` 中：

>   >   > - `ESP_GATT_ENCRYPED_MITM` 改名为 `ESP_GATT_ENCRYPTED_MITM`

>   >   > - `ESP_GATT_ENCRYPED_NO_MITM` 改名为 `ESP_GATT_ENCRYPTED_NO_MITM`

## Nimble

> 以下 Nimble API 已被移除：

> - bt/host/nimble/esp-hci/include/esp_nimble_hci.h

>   > - 移除 `esp_err_t esp_nimble_hci_and_controller_init(void)`

>   >   > - 控制器初始化、使能以及 HCI 初始化的调用已经被移到 nimble_port_init 中。可直接删除该函数。

>   > - 移除 `esp_err_t esp_nimble_hci_and_controller_deinit(void)`

>   >   > - 控制器去初始化、禁用以及 HCI 去初始化的调用已经被移到 nimble_port_deinit 中。可直接删除该函数。

## ESP-BLE-MESH

> 以下 ESP-BLE-MESH 宏已被重命名：

> - bt/esp_ble_mesh/api/esp_ble_mesh_defs.h

>   > - `esp_ble_mesh_prov_cb_event_t` 中:

>   >   > - `ESP_BLE_MESH_PROVISIONER_DRIECT_ERASE_SETTINGS_COMP_EVT` 改名为 `ESP_BLE_MESH_PROVISIONER_DIRECT_ERASE_SETTINGS_COMP_EVT`

提供有关此文档的反馈