# 配置 ESP32-C5 内置 JTAG 接口

[English]

ESP32-C5 配备了内置的 JTAG 电路，无需额外芯片，即可进行调试。只需将 USB 电缆连接到 D+/D- 管脚即可。必要的连接如下所示。

## 配置硬件

ESP32-C5 管脚及 USB 信号
ESP32-C5 管脚 | USB 信号
--- | ---
未更新! | D-
未更新! | D+
5V | V_BUS
GND | 接地

请不要将用于 USB 通信的 ESP32-C5 管脚连接到可能会干扰 JTAG 操作的其他硬件上。

## 配置 USB 驱动程序

JTAG 通信在所有支持的平台上都可工作。Windows 用户可能会遇到 LIBUSB_ERROR_NOT_FOUND 错误。请使用 2.8 版本（或更新版本）的 ESP-IDF 工具安装器，并选择驱动程序“Espressif - WinUSB 支持 JTAG (ESP32-C3/S3)”以解决此问题。如果您不想重新运行安装程序，则可以通过 idf-env 实现相同的效果。请在 PowerShell 运行以下命令:

    Invoke-WebRequest 'https://dl.espressif.com/dl/idf-env/idf-env.exe' -OutFile .\idf-env.exe; .\idf-env.exe driver install --espressif

在 Linux 上，需要添加 OpenOCD udev 规则。方法是将以下 udev 规则文件 放置在 `/etc/udev/rules.d` 文件夹中。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。