警告

This document is not updated for ESP32C61 yet, so some of the content may not be correct.

This warning was automatically inserted due to the source file being in the add_warnings_pages list.

# 性能

[English]

ESP-IDF 预设了默认设置，旨在在性能、资源使用和可用功能之间进行权衡。

本指南详述了如何优化固件应用程序，以提高特定方面的性能。这一过程通常涉及到性能之间的权衡，例如限制部分可用功能，或者牺牲某性能以满足另一性能的要求，例如通过使用更多内存换取更快的运行速度。

## 如何优化性能

1. 确定应用程序的关键性能要求，例如控制某个网络操作的响应时间、控制启动时间、或在某个外设中实现特定的数据吞吐量。

2. 确定衡量该性能的方法（下文指南中概述了一些方法）。

3. 修改代码和项目配置，比较新旧测量结果。

4. 重复第三步，直到性能达到第一步中设定的要求为止。

## 指南

- 速度优化
  - 概述
  - 决定优化目标
  - 测量性能
  - 提高整体速度
  - 针对性优化
  - 减少启动时间
  - 任务优先级
  - 提高中断性能
  - 提高网络速度
  - 提高 I/O 性能
- 最小化二进制文件大小
  - 测量静态数据大小
  - 链接器映射文件
  - 减小总体文件大小
  - 引导加载程序大小
  - IRAM 二进制文件大小
- 内存优化
  - 背景
  - 测量静态内存使用情况
  - 测量动态内存使用情况
  - 静态内存优化
  - 确定栈内存大小
  - 减少栈内存大小
  - 堆内存优化
  - IRAM 优化

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。