# IDF 前端工具 - `idf.py`

[English]

`idf.py` 命令行工具提供了一个前端界面，管理工程构建、工程部署及工程调试等操作。该前端界面使用多项工具，如：

- CMake 用于配置要构建的工程。

- Ninja 用于构建工程。

- esptool.py 用于烧录目标芯片。

第五步：开始使用 ESP-IDF 吧 简要介绍了设置 `idf.py` 以配置、构建及烧录工程的操作流程。

重要

`idf.py` 应在 ESP-IDF 工程目录下运行，即包含 `CMakeLists.txt` 文件的目录。旧版本工程，即包含 `Makefile` 的目录，与 `idf.py` 不兼容。

## 常用命令

### 创建新工程：`create-project`

    idf.py create-project <project name>

此命令将创建一个新的 ESP-IDF 工程。此外，使用 `--path` 选项可指定工程创建路径。

### 创建新组件：`create-component`

    idf.py create-component <component name>

此命令将创建一个新的组件，包含构建所需的最基本文件集。使用 `-C` 选项可指定组件创建目录。有关组件的更多信息，请参阅 组件 CMakeLists 文件。

### 选择目标芯片：`set-target`

ESP-IDF 支持多个目标芯片，运行 `idf.py --list-targets` 查看当前 ESP-IDF 版本支持的所有目标芯片。

    idf.py set-target <target>

此命令将设置当前工程的目标芯片。

重要

`idf.py set-target` 将清除 build 目录，并重新生成 `sdkconfig` 文件，原来的 `sdkconfig` 文件保存为 `sdkconfig.old`。

备注

`idf.py set-target` 命令与以下操作效果相同：

1. 清除 build 目录 (`idf.py fullclean`)

2. 删除 sdkconfig 文件 (`mv sdkconfig sdkconfig.old`)

3. 使用新的目标芯片重新配置工程 (`idf.py -DIDF_TARGET=esp32 reconfigure`)

所需的 `IDF_TARGET` 还可以作为环境变量（如 `export IDF_TARGET=esp32s2`）或 CMake 变量（如将 `-DIDF_TARGET=esp32s2` 作为 CMake 或 `idf.py` 的参数）传递。在经常使用同类芯片的情况下，设置环境变量将使操作更加便利。

要给指定工程设定 `IDF_TARGET` 的默认值，请将 `CONFIG_IDF_TARGET` 选项添加到该工程的 `sdkconfig.defaults` 文件（如 `CONFIG_IDF_TARGET="esp32s2"`）。若未通过使用环境变量、CMake 变量或 `idf.py set-target` 命令等方法指定 `IDF_TARGET`，则默认使用该选项的值。

若未通过以上任一方法设置目标芯片，构建系统将默认使用 `esp32`。

### 启动图形配置工具：`menuconfig`

    idf.py menuconfig

### 构建工程：`build`

    idf.py build

此命令将构建当前目录下的工程，具体步骤如下：

> - 若有需要，创建 build 目录。"build" 子目录可以保存构建输出文件，使用 `-B` 选项可改变子目录的路径。

> - 必要时运行 CMake 配置工程，并为主要构建工具生成构建文件。

> - 运行主要构建工具（Ninja 或 `GNU Make`）。默认情况下，构建工具会完成自动检测，也可通过将 `-G` 选项传递给 `idf.py` 来显式设置构建工具。

构建是增量行为，因此若上次构建结束后，源文件或配置并未发生更改，则不会执行任何操作。

此外，使用 `app`、`bootloader` 或 `partition-table` 参数运行此命令，可选择仅构建应用程序、引导加载程序或分区表。

### 清除构建输出：`clean`

    idf.py clean

此命令可清除 build 目录中的构建输出文件，下次构建时，工程将完全重新构建。注意，使用此选项不会删除 build 文件夹内的 CMake 配置输出。

### 删除所有构建内容：`fullclean`

    idf.py fullclean

此命令将删除所有 build 目录下的内容，包括 CMake 配置输出。下次构建时，CMake 将重新配置其输出。注意，此命令将递归删除 build 目录下的 所有 文件（工程配置将保留），请谨慎使用。

### 烧录工程：`flash`

    idf.py flash

此命令将在需要时自动构建工程，随后将其烧录到目标芯片。使用 `-p` 和 `-b` 选项可分别设置串口名称和烧录程序的波特率。

备注

环境变量 `ESPPORT` 和 `ESPBAUD` 可分别设置 `-p` 和 `-b` 选项的默认值，在命令行上设置这些选项的参数可覆盖默认值。

`idf.py` 在内部使用 `esptool.py` 的 `write_flash` 命令来烧录目标设备。通过 `--extra-args` 选项传递额外的参数，并配置烧录过程。例如，要 写入到外部 SPI flash 芯片，请使用以下命令： `idf.py flash --extra-args="--spi-connection <CLK>,<Q>,<D>,<HD>,<CS>"`。要查看所有可用参数，请运行 `esptool.py write_flash --help` 或查看 esptool.py 文档。

与 `build` 命令类似，使用 `app`、`bootloader` 或 `partition-table` 参数运行此命令，可选择仅烧录应用程序、引导加载程序或分区表。

### 合并二进制文件：`merge-bin`

    idf.py merge-bin [-o output-file] [-f format] [<format-specific-options>]

在某些情况下（例如将文件传输到另一台机器，且不借助 ESP-IDF 对其进行烧录），只烧录一个文件比烧录 `idf.py build` 生成的多个文件更为便捷。

`idf.py merge-bin` 命令会根据项目配置合并引导加载程序、分区表、应用程序本身以及其他分区（如果有的话），并在 build 文件夹中创建一个二进制文件 `merged-binary.[bin|hex]`，之后可对其进行烧录。

合并后的文件的输出格式可以是二进制 (raw)，IntelHex (hex) 以及 UF2 (uf2)。

uf2 二进制文件也可以通过 idf.py uf2 生成。`idf.py uf2` 命令在功能上与 `idf.py merge-bin -f uf2` 命令等效，而将二进制文件合并成上述各种格式时，`idf.py merge-bin` 命令更具灵活性与可选性。

用法示例:

    idf.py merge-bin -o my-merged-binary.bin -f raw

还有一些特定格式的选项，如下所示:

- 仅针对 raw 格式：

  - `--flash-offset`：此选项创建的合并二进制文件应在指定偏移处进行烧录，而不是在标准偏移地址 0x0 处。

  - `--fill-flash-size`：设置此选项，系统将在最终的二进制文件中添加 FF 字节直至文件大小与 flash 大小等同，从而确保烧录范围能够完整地覆盖整个 flash 芯片，且在烧录时整个 flash 芯片都被重写。

- 仅针对 uf2 格式：

  - `--md5-disable`：该选项会在每个数据块的末尾禁用 MD5 校验和。在与 tinyuf2 等工具进行集成时，可以启用此选项。

## 错误处理提示

`idf.py` 使用存储在 tools/idf_py_actions/hints.yml 中的提示数据库，当找到与给定错误相匹配的提示时，`idf.py` 会打印该提示以尝试提供解决方案。目前，错误处理提示不支持 menuconfig 对象。

若无需该功能，可以通过 `idf.py` 的 `--no-hints` 参数关闭提示。

## 重要提示

多个 `idf.py` 命令可以在同一行命令中组合使用。例如，`idf.py -p COM4 clean flash monitor` 可以清除源代码树、编译工程、并将其烧录到目标芯片，随后运行串行监视器。

在同一调用中，多个 `idf.py` 命令的顺序并不重要，它们将自动以正确的程序执行，以使全部操作生效（例如先构建后烧录、先擦除后烧录）。

`idf.py` 会尝试将未知命令作为构建系统目标执行。

命令 `idf.py` 支持 bash、zsh 和 fish shell 的 shell 自动补全。

调用命令 `export` 为 `idf.py` 启用自动补全（第四步：设置环境变量），按 TAB 键启动自动补全。输入 `idf.py -` 并按 TAB 键以自动补全选项。

预计未来版本将支持 PowerShell 自动补全。

## 高级命令

### 打开文档：`docs`

    idf.py docs

此命令将在浏览器中打开工程目标芯片和 ESP-IDF 版本对应的文档。

### 显示大小：`Size`

    idf.py size

此命令将显示应用程序大小，包括占用的 RAM 和 flash 及各部分（如 .bss）的大小。

    idf.py size-components

此命令将显示工程中各个组件的应用程序大小。

    idf.py size-files

该命令将显示工程中每个源文件的大小。

#### 选项

- `--format` 指定输出格式，可输出 `text`、`csv`、 `json` 格式，默认格式为 `text`。

- `--output-file` 可选参数，可以指定命令输出文件的文件名，而非标准输出。

### 重新配置工程：`reconfigure`

    idf.py reconfigure

此命令将重新运行 CMake。正常情况下并不会用到该命令，因为一般无需重新运行 CMake，但如果从源代码树中添加或删除了文件，或需要修改 CMake 缓存变量时，将有必要使用该命令。例如，`idf.py -DNAME='VALUE' reconfigure` 可将变量 `NAME` 在 CMake 缓存中设置为值 `VALUE`。

### 清除 Python 字节码：`python-clean`

    idf.py python-clean

此命令将从 ESP-IDF 目录中删除生成的 Python 字节码。字节码在切换 ESP-IDF 和 Python 版本时可能会引起问题，建议在切换 Python 版本后运行此命令。

### 生成 UF2 二进制文件：`uf2`

    idf.py uf2

此命令将在 build 目录中生成一个 UF2（USB 烧录格式) 二进制文件 `uf2.bin`，该文件包含所有烧录目标芯片所必需的二进制文件，即引导加载程序、应用程序和分区表。

在 ESP 芯片上运行 ESP USB Bridge 项目将创建一个 USB 大容量存储设备，用户可以将生成的 UF2 文件复制到该 USB 设备中，桥接 MCU 将使用该文件来烧录目标 MCU。这一操作十分简单，只需将文件复制（或“拖放”）到文件资源管理器访问的公开磁盘中即可。

如需仅为应用程序生成 UF2 二进制文件，即不包含引导加载程序和分区表，请使用 `uf2-app` 命令。

`idf.py uf2` 命令在功能上与 上述 `idf.py merge-bin -f uf2` 命令等效。而将二进制文件合并为除 uf2 以外的各种格式时，`idf.py merge-bin` 命令更具灵活性和可选性。

    idf.py uf2-app

### 读取 Otadata 分区：`read-otadata`

    idf.py read-otadata

此命令将打印 `otadata` 分区的内容，该分区存储当前所选 OTA 应用程序分区的信息。有关 `otadata` 分区的更多信息，请参阅 空中升级 (OTA)。

## 全局选项

运行 `idf.py --help` 列出所有可用的根级别选项。要列出特定子命令的选项，请运行 `idf.py <command> --help`，如 `idf.py monitor --help`。部分常用选项如下：

- `-C <dir>` 支持从默认的当前工作目录覆盖工程目录。

- `-B <dir>` 支持从工程目录的默认 `build` 子目录覆盖 build 目录。

- `--ccache` 可以在安装了 CCache 工具的前提下，在构建源文件时启用 CCache，减少部分构建耗时。

重要

注意，某些旧版本 CCache 在某些平台上存在 bug，因此如果文件没有按预期重新构建，可禁用 CCache 并重新构建。可以通过将环境变量 `IDF_CCACHE_ENABLE` 设置为非零值来默认启用 CCache。

- `-v` 会使 `idf.py` 和构建系统生成详细的构建输出，有助于调试构建错误。

- `--cmake-warn-uninitialized` （或 `-w`）将使 CMake 只显示在工程目录中发现的变量未初始化的警告，该选项仅控制 CMake 内部的 CMake 变量警告，不控制其他类型的构建警告。将环境变量 `IDF_CMAKE_WARN_UNINITIALIZED` 设置为非零值，可永久启用该选项。

- `--no-hints` 用于禁用有关错误处理的提示并禁用捕获输出。

### 通过 `@file` 传递参数

可以通过文件向 `idf.py` 传递多个参数。该文件或文件路径须在开头使用 `@` 进行标注。文件中的参数支持通过换行或空格分隔，并按其在 idf.py 命令行中的顺序扩展。

例如，当前有文件 custom_flash.txt：

    flash --baud 115200

运行命令：`idf.py @custom_flash.txt monitor`

文件中的参数可以与额外的命令行参数结合使用，也支持同时使用带有 `@` 标注的多个文件。例如，另有一个文件 `another_config.txt`，此时，可以通过指定 `idf.py @custom_flash.txt @another_config.txt monitor` 同时使用两个文件。

关于参数文件的更多示例，如通过 @filename 创建配置文件概要，请参阅 多个构建配置示例 。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。