# 外设 API

[English]

- 模数转换器 (ADC) 单次转换模式驱动
- 模数转换器 (ADC) 连续转换模式驱动
- 模数转换器 (ADC) 校准驱动程序
- 时钟树
- 数模转换器 (DAC)
- GPIO & RTC GPIO
- 通用定时器
- 专用 GPIO
- 哈希消息认证码 (HMAC)
- 数字签名 (DS)
- I2C 接口
- I2S
- LCD
- LED PWM 控制器
- 脉冲计数器 (PCNT)
- 红外遥控 (RMT)
- SD SPI 主机驱动程序
- Sigma-Delta 调制器 (SDM)
- SPI flash API
- SPI 主机驱动程序
- SPI 从机驱动程序
- SPI 从机半双工模式
- 温度传感器
- 触摸传感器
- 触摸元件
- 双线汽车接口 (TWAI)
- 通用异步接收器/发送器 (UART)
- USB 设备栈
- USB 主机

本部分的 API 示例代码存放在 ESP-IDF 示例项目的 peripherals 目录下。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。