# 系统

[English]

## 跨核执行

跨核执行 (Inter-Processor Call, IPC) 不再是一个独立组件，现已包含至 `esp_system`。

因此，若项目的 `CMakeLists.txt` 文件中出现 `PRIV_REQUIRES esp_ipc` 或 `REQUIRES esp_ipc`，应删除这些选项，因为项目中已默认包含 `esp_system` 组件。

## ESP 时钟

ESP 时钟 API（即以 `esp_clk` 为前缀的函数、类型或宏）已更新为私有 API。因此，原先的包含路径 `#include "ESP32-S3/clk.h"` 和 `#include "esp_clk.h"` 已移除。如仍需使用 ESP 时钟 API（并不推荐），请使用 `#include "esp_private/esp_clk.h"` 来包含。

注意

私有 API 不属于稳定的 API，不会遵循 ESP-IDF 的版本演进规则，因此不推荐用户在应用中使用。

## 缓存错误中断

缓存错误中断 API（即以 `esp_cache_err` 为前缀的函数、类型或宏）已更新为私有 API。因此，原先的包含路径 `#include "ESP32-S3/cache_err_int.h"` 已移除。如仍需使用缓存错误中断 API（并不推荐），请使用 `#include "esp_private/cache_err_int.h"` 来包含。

## `bootloader_support`

- 函数 `bootloader_common_get_reset_reason()` 已移除。请使用 ROM 组件中的函数 `esp_rom_get_reset_reason()`。

- 函数 `esp_secure_boot_verify_sbv2_signature_block()` 和 `esp_secure_boot_verify_rsa_signature_block()` 已移除，无新的替换函数。不推荐用户直接使用以上函数。如确需要，请在 GitHub 上对该功能提交请求，并解释需要此函数的原因。

## 断电

断电 API（即以 `esp_brownout` 为前缀的函数、类型或宏）已更新为私有 API。因此，原先的包含路径 `#include "brownout.h"` 已移除。如仍需使用断电 API（并不推荐），请使用 `#include "esp_private/brownout.h"` 来包含。

## Trax

Trax API（即以 `trax_` 为前缀的函数、类型或宏）已更新为私有 API。因此，原先的包含路径 `#include "trax.h"` 已移除。如仍需使用 Trax API（并不推荐），请使用 `#include "esp_private/trax.h"` 来包含。

## ROM

`components/esp32/rom/` 路径下存放的已弃用的 ROM 相关头文件已移除（原包含路径为 `rom/*.h`）。请使用新的特定目标的路径 `components/esp_rom/include/ESP32-S3/` （新的包含路径为 `ESP32-S3/rom/*.h`）。

## `esp_hw_support`

- 头文件 `soc/cpu.h` 及弃用的 CPU util 函数都已移除。请包含 `esp_cpu.h` 来代替相同功能的函数。

- 头文件 `hal/cpu_ll.h`、`hal/cpu_hal.h`、`hal/soc_ll.h`、`hal/soc_hal.h` 和 `interrupt_controller_hal.h` 的 CPU API 函数已弃用。请包含 `esp_cpu.h` 来代替相同功能的函数。

- 头文件 `compare_set.h` 已移除。请使用 `esp_cpu.h` 中提供的 `esp_cpu_compare_and_set()` 函数来代替。

- `esp_cpu_get_ccount()`、`esp_cpu_set_ccount()` 和 `esp_cpu_in_ocd_debug_mode()` 已从 `esp_cpu.h` 中移除。请分别使用 `esp_cpu_get_cycle_count()`、`esp_cpu_set_cycle_count()` 和 `esp_cpu_dbgr_is_attached()` 代替。

- 头文件 `esp_intr.h` 已移除。请包含 `esp_intr_alloc.h` 以分配和操作中断。

- Panic API（即以 `esp_panic` 为前缀的函数、类型或宏）已更新为私有 API。因此，原先的包含路径 `#include "esp_panic.h"` 已移除。如仍需使用 Panic API（并不推荐），请使用 `#include "esp_private/panic_reason.h"` 来包含。此外，请包含 `esp_debug_helpers.h` 以使用与调试有关的任意辅助函数，如打印回溯。

- 头文件 `soc_log.h` 现更名为 `esp_hw_log.h`，并已更新为私有。建议用户使用 `esp_log.h` 头文件下的日志 API。

- 包含头文件 `spinlock.h`、`clk_ctrl_os.h` 和 `rtc_wdt.h` 时不应当使用 `soc` 前缀，如 `#include "spinlock.h"`。

- `esp_chip_info()` 命令返回芯片版本，格式为 = 100 * `主要 eFuse 版本` + `次要 eFuse 版本`。因此，为适应新格式， `esp_chip_info_t` 结构体中的 `revision` 扩展为 `uint16_t`。

### PSRAM

- 针对特定目标的头文件 `spiram.h` 及头文件 `esp_spiram.h` 已移除，创建新组件 `esp_psram`。对于与 PSRAM 或 SPIRAM 相关的函数，请包含 `esp_psram.h`，并在 CMakeLists.txt 项目文件中将 `esp_psram` 设置为必需组件。

- `esp_spiram_get_chip_size` 和 `esp_spiram_get_size` 已移除，请使用 `esp_psram_get_size`。

## eFuse

- 函数 `esp_secure_boot_read_key_digests()` 的参数类型从 `ets_secure_boot_key_digests_t*` 更新为 `esp_secure_boot_key_digests_t*`。新类型与旧类型相同，仅移除了 `allow_key_revoke` 标志。在当前代码中，后者总是设置为 `true`，并未提供额外信息。

- 针对 eFuse 晶圆增加主要修订版本和次要修订版本。API `esp_efuse_get_chip_ver()` 与新修订不兼容，因此已移除。请使用 API `efuse_hal_get_major_chip_version()`、`efuse_hal_get_minor_chip_version()` 或 `efuse_hal_chip_revision()` 来代替原有 API。

## `esp_common`

`EXT_RAM_ATTR` 已弃用。请使用新的宏 `EXT_RAM_BSS_ATTR` 以将 `.bss` 放在 PSRAM 上。

## `esp_system`

- 头文件 `esp_random.h`、`esp_mac.h` 和 `esp_chip_info.h` 以往都是通过头文件 `esp_system.h` 间接包含，更新后必须直接包含。已移除从 `esp_system.h` 中的间接包含功能。

- 回溯解析器 API（即以 `esp_eh_frame_` 为前缀的函数、类型或宏）已更新为私有 API。因此，原先的包含路径 `#include "eh_frame_parser.h"` 已移除。如仍需使用回溯解析器 API（并不推荐），请使用 `#include "esp_private/eh_frame_parser.h"` 来包含。

- 中断看门狗定时器 API（即以 `esp_int_wdt_` 为前缀的函数、类型或宏）已更新为私有 API。因此，原先的包含路径 `#include "esp_int_wdt.h"` 已移除。如仍需使用中断看门狗定时器 API（并不推荐），请使用 `#include "esp_private/esp_int_wdt.h"` 来包含。

## SOC 依赖性

- Doxyfiles 中列出的公共 API 头文件中不会显示不稳定和非必要的 SOC 头文件，如 `soc/soc.h` 和 `soc/rtc.h`。这意味着，如果用户仍然需要这些“缺失”的头文件，就必须在代码中明确包含这些文件。

- Kconfig 选项 `LEGACY_INCLUDE_COMMON_HEADERS` 也已移除。

- 头文件 `soc/soc_memory_types.h` 已弃用。请使用 `esp_memory_utils.h`。包含 `soc/soc_memory_types.h` 将触发构建警告，如 `soc_memory_types.h is deprecated, please migrate to esp_memory_utils.h`。

## 应用跟踪

其中一个时间戳源已从定时器组驱动改为新的 GPTimer。Kconfig 选项已重新命名，例如 `APPTRACE_SV_TS_SOURCE_TIMER00` 已更改为 `APPTRACE_SV_TS_SOURCE_GPTIMER`。用户已无需选择组和定时器 ID。

## `esp_timer`

基于 FRC2 的 `esp_timer` 过去可用于 ESP32，现在已移除，更新后仅可使用更简单有效的 LAC 定时器。

## ESP 镜像

ESP 镜像中关于 SPI 速度的枚举成员已重新更名：

- `ESP_IMAGE_SPI_SPEED_80M` 已重新命名为 `ESP_IMAGE_SPI_SPEED_DIV_1`。

- `ESP_IMAGE_SPI_SPEED_40M` 已重新命名为 `ESP_IMAGE_SPI_SPEED_DIV_2`。

- `ESP_IMAGE_SPI_SPEED_26M` 已重新命名为 `ESP_IMAGE_SPI_SPEED_DIV_3`。

- `ESP_IMAGE_SPI_SPEED_20M` 已重新命名为 `ESP_IMAGE_SPI_SPEED_DIV_4`。

## 任务看门狗定时器

- API `esp_task_wdt_init()` 更新后有如下变化：

  > - 以结构体的形式传递配置。

  > - 可将该函数配置为订阅空闲任务。

- 原先的配置选项 `CONFIG_ESP_TASK_WDT` 重新命名为 CONFIG_ESP_TASK_WDT_INIT 并引入了一个新选项 CONFIG_ESP_TASK_WDT_EN。

## FreeRTOS

### 遗留 API 及数据类型

在以往版本中，ESP-IDF 默认设置 `configENABLE_BACKWARD_COMPATIBILITY` 选项，因此可使用 FreeRTOS v8.0.0 之前的函数名称和数据类型。该选项现在已默认禁用，因此默认情况下不再支持以往的 FreeRTOS 名称或类型。用户可以选择以下一种解决方式：

- 更新代码，删除以往的 FreeRTOS 名称或类型。

- 启用 CONFIG_FREERTOS_ENABLE_BACKWARD_COMPATIBILITY 以显式调用这些名称或类型。

### 任务快照

头文件 `task_snapshot.h` 已从 `freertos/task.h` 中移除。如需使用任务快照 API，请包含 `freertos/task_snapshot.h`。

函数 `vTaskGetSnapshot()` 现返回 `BaseType_t`，成功时返回值为 `pdTRUE`，失败则返回 `pdFALSE`。

### FreeRTOS 断言

在以往版本中，FreeRTOS 断言通过 `FREERTOS_ASSERT` kconfig 选项独立配置，不同于系统的其他部分。该选项已移除，现在需要通过 `COMPILER_OPTIMIZATION_ASSERTION_LEVEL` 来完成配置。

### FreeRTOS 移植相关的宏

已移除用以保证弃用 API 向后兼容性的 `portmacro_deprecated.h` 文件。建议使用下列函数来代替弃用 API。

- `portENTER_CRITICAL_NESTED()` 已移除，请使用 `portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR()` 宏。

- `portEXIT_CRITICAL_NESTED()` 已移除，请使用 `portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR()` 宏。

- `vPortCPUInitializeMutex()` 已移除，请使用 `spinlock_initialize()` 函数。

- `vPortCPUAcquireMutex()` 已移除，请使用 `spinlock_acquire()` 函数。

- `vPortCPUAcquireMutexTimeout()` 已移除，请使用 `spinlock_acquire()` 函数。

- `vPortCPUReleaseMutex()` 已移除，请使用 `spinlock_release()` 函数。

## 应用程序更新

- 函数 `esp_ota_get_app_description()` 和 `esp_ota_get_app_elf_sha256()` 已弃用，请分别使用 `esp_app_get_description()` 和 `esp_app_get_elf_sha256()` 函数来代替。这些函数已移至新组件 esp_app_format。请参考头文件 esp_app_desc.h 。

## 引导加载程序支持

- `esp_app_desc_t` 结构体此前在 esp_app_format.h 中声明，现在在 esp_app_desc.h 中声明。

- 函数 `bootloader_common_get_partition_description()` 已更新为私有函数，请使用代替函数 `esp_ota_get_partition_description()`。注意，此函数的第一个参数为 `esp_partition_t`，而非 `esp_partition_pos_t`。

### 芯片版本

在应用程序开始加载时，引导加载程序会检查芯片版本。只有当版本为 `>=` CONFIG_ESP32S3_REV_MIN 和 `<` `CONFIG_ESP32S3_REV_MAX_FULL` 时，应用程序才能成功加载。

在 OTA 升级时，会检查应用程序头部中的版本需求和芯片版本是否符合条件。只有当版本为 `>=` CONFIG_ESP32S3_REV_MIN 和 `<` `CONFIG_ESP32S3_REV_MAX_FULL` 时，应用程序才能成功更新。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。