***********
快速入门
***********

:link_to_translation:`en:[English]`

.. 请保证 README.md 文件与该文件保持同步

本文档旨在指导用户搭建 {IDF_TARGET_NAME} 硬件开发的软件环境，通过一个简单的示例展示如何使用 ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) 配置菜单，并编译、下载固件至 {IDF_TARGET_NAME} 开发板等步骤。

.. include-build-file:: inc/version-note.inc

概述
============

{IDF_TARGET_NAME} SoC 芯片支持以下功能：

.. only:: esp32

    * 2.4 GHz Wi-Fi
    * 蓝牙
    * 高性能 Xtensa® 32 位 LX6 双核处理器
    * 超低功耗协处理器
    * 多种外设

.. only:: esp32s2

    * 2.4 GHz Wi-Fi
    * 高性能 Xtensa® 32 位 LX7 单核处理器
    * 运行 RISC-V 或 FSM 内核的超低功耗协处理器
    * 多种外设
    * 内置安全硬件
    * USB OTG 接口

.. only:: esp32s3

    * 2.4 GHz Wi-Fi
    * 低功耗蓝牙
    * 高性能 Xtensa® 32 位 LX7 双核处理器
    * 运行 RISC-V 或 FSM 内核的超低功耗协处理器
    * 多种外设
    * 内置安全硬件
    * USB OTG 接口
    * USB 串口/JTAG 控制器

.. only:: esp32c3

    * 2.4 GHz Wi-Fi
    * 低功耗蓝牙
    * 高性能 32 位 RISC-V 单核处理器
    * 多种外设
    * 内置安全硬件

.. only:: esp32c2

    * 2.4 GHz Wi-Fi
    * 低功耗蓝牙
    * 高性能 32 位 RISC-V 单核处理器
    * 多种外设
    * 适用于较简单、大批量生产的物联网应用

.. only:: esp32c6

    * 2.4 GHz Wi-Fi 6
    * 低功耗蓝牙
    * 802.15.4，支持 Thread 和 Zigbee 协议
    * 高性能 32 位 RISC-V 单核处理器
    * 多种外设
    * 内置安全硬件

.. only:: esp32h2

    * 低功耗蓝牙
    * 802.15.4，支持 Thread 和 Zigbee 协议
    * 高性能 32 位 RISC-V 单核处理器
    * 多种外设
    * 内置安全硬件

.. only:: esp32p4

    * 搭载 RISC-V 32 位双核处理器的高性能 MCU
    * 强大的图像与语音处理能力
    * 支持单精度 FPU 和 AI 扩展
    * 外设丰富包括 MIPI、USB、SDIO、以太网等
    * 内置安全硬件

{IDF_TARGET_NAME} 采用 40 nm 工艺制成，具有最佳的功耗性能、射频性能、稳定性、通用性和可靠性，适用于各种应用场景和不同功耗需求。

乐鑫为用户提供完整的软、硬件资源，进行 {IDF_TARGET_NAME} 硬件设备的开发。其中，乐鑫的软件开发环境 ESP-IDF 旨在协助用户快速开发物联网 (IoT) 应用，可满足用户对 Wi-Fi、蓝牙、低功耗等方面的要求。

准备工作
=============

硬件：
~~~~~~~~~~~~~~~~

* 一款 **{IDF_TARGET_NAME}** 开发板
* **USB 数据线** （A 转 Micro-B）
* 电脑（Windows、Linux 或 macOS）

.. note:: 目前一些开发板使用的是 USB Type C 接口。请确保使用合适的数据线来连接开发板！

以下是 {IDF_TARGET_NAME} 官方开发板，点击链接可了解更多硬件信息。

.. only:: esp32

    .. toctree::
        :maxdepth: 1

        ESP32-DevKitC <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/zh_CN/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html>
        ESP32-DevKitM-1 <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/zh_CN/latest/esp32/esp32-devkitm-1/index.html>
        ESP-WROVER-KIT <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/zh_CN/latest/esp32/esp-wrover-kit/index.html>
        ESP32-PICO-KIT <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/zh_CN/latest/esp32/esp32-pico-kit/index.html>
        ESP32-Ethernet-Kit <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/zh_CN/latest/esp32/esp32-ethernet-kit/index.html>
        ESP32-PICO-KIT-1 <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/zh_CN/latest/esp32/esp32-pico-kit-1/index.html>
        ESP32-PICO-DevKitM-2 <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/zh_CN/latest/esp32/esp32-pico-devkitm-2/index.html>

.. only:: esp32s2

    .. toctree::
        :maxdepth: 1

        ESP32-S2-Saola-1 <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/zh_CN/latest/esp32s2/esp32-s2-saola-1/index.html>
        ESP32-S2-DevKitM-1 <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/zh_CN/latest/esp32s2/esp32-s2-devkitm-1/index.html>
        ESP32-S2-DevKitC-1 <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/zh_CN/latest/esp32s2/esp32-s2-devkitc-1/index.html>
        ESP32-S2-Kaluga-Kit <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/zh_CN/latest/esp32s2/esp32-s2-kaluga-1/index.html>

.. only:: esp32c3

    .. toctree::
        :maxdepth: 1

        ESP32-C3-DevKitC-02 <https://docs.espressif.com/projects/espressif-esp-dev-kits/zh_CN/latest/esp32c3/esp32-c3-devkitc-02/index.html>
        ESP32-C3-DevKitM-1 <https://docs.espressif.com/projects/espressif-esp-dev-kits/zh_CN/latest/esp32c3/esp32-c3-devkitm-1/index.html>


.. only:: esp32s3

    .. toctree::
        :maxdepth: 1

        ESP32-S3-DevKitC-1 <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/zh_CN/latest/esp32s3/esp32-s3-devkitc-1/index.html>
        ESP32-S3-DevKitM-1 <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/zh_CN/latest/esp32s3/esp32-s3-devkitm-1/index.html>

.. only:: esp32c2

    .. toctree::
        :maxdepth: 1

        ESP8684-DevKitM-1 <https://docs.espressif.com/projects/espressif-esp-dev-kits/zh_CN/latest/esp8684/esp8684-devkitm-1/index.html>

.. only:: esp32c6

    .. toctree::
        :maxdepth: 1

        ESP32-C6-DevKitC-1 <https://docs.espressif.com/projects/espressif-esp-dev-kits/zh_CN/latest/esp32c6/esp32-c6-devkitc-1/index.html>
        ESP32-C6-DevKitM-1 <https://docs.espressif.com/projects/espressif-esp-dev-kits/zh_CN/latest/esp32c6/esp32-c6-devkitm-1/index.html>

.. only:: esp32p4

    即将发布

.. _get-started-get-prerequisites:

软件：
~~~~~~~~

如需在 **{IDF_TARGET_NAME}** 上使用 ESP-IDF，请安装以下软件：

    * 设置 **工具链**，用于编译 {IDF_TARGET_NAME} 代码；
    * **编译构建工具** —— CMake 和 Ninja 编译构建工具，用于编译 {IDF_TARGET_NAME} **应用程序**；
    * 获取 **ESP-IDF** 软件开发框架。该框架已经基本包含 {IDF_TARGET_NAME} 使用的 API（软件库和源代码）和运行 **工具链** 的脚本；

.. figure:: ../../_static/what-you-need.png
    :align: center
    :alt: Development of applications for {IDF_TARGET_NAME}
    :figclass: align-center

.. _get-started-step-by-step:
.. _get-started-how-to-get-esp-idf:

安装
============

为安装所需软件，乐鑫提供了以下方法，可根据需要选择其中之一。

IDE
~~~~~~

.. note:: 建议通过自己喜欢的集成开发环境 (IDE) 安装 ESP-IDF。

* `Eclipse Plugin <https://github.com/espressif/idf-eclipse-plugin/blob/master/README.md>`_
* `VSCode Extension <https://github.com/espressif/vscode-esp-idf-extension/blob/master/README_CN.md>`_

手动安装
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

请根据操作系统，选择对应的手动安装流程。

.. toctree::
    :maxdepth: 1

    Windows Installer <windows-setup>
    Linux and macOS <linux-macos-setup>

编译第一个工程
===================

如果已经安装好 ESP-IDF，且没有使用集成开发环境 (IDE)，请在命令提示行中，按照 :ref:`在 Windows 中开始创建工程 <get-started-windows-first-steps>` 或 :ref:`在 Linux 和 macOS 中开始创建工程 <get-started-linux-macos-first-steps>` 编译第一个工程。

.. _Stable version: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/

卸载 ESP-IDF
=================

如需卸载 ESP-IDF，请参考 :ref:`idf-tools-uninstall`。
