# 配置其他 JTAG 接口

[English]

关于适配 OpenOCD 和 ESP32-S2 的 JTAG 接口选择问题，请参考 选择 JTAG 适配器 章节。然后按照以下步骤进行设置，使其正常工作。

## 配置硬件

1. 找到 JTAG 接口和 ESP32-S2 板上需要相互连接并建立通信的所有管脚或信号。

   ESP32-S2 管脚和 JTAG 接口信号
   ESP32-S2 管脚 | JTAG 信号
   --- | ---
   MTDO / GPIO40 | TDO
   MTDI / GPIO41 | TDI
   MTCK / GPIO39 | TCK
   MTMS / GPIO42 | TMS

2. 检查 ESP32-S2 上用于 JTAG 通信的管脚是否被连接到了其它硬件上，这可能会影响 JTAG 的工作。

3. 连接 ESP32-S2 和 JTAG 接口上的管脚或信号。

## 配置驱动

你可能还需要安装软件驱动，才能使 JTAG 在计算机上正常工作，请参阅你所使用的 JTAG 适配器的有关文档，获取相关详细信息。

在 Linux 中，请务必将 udev 规则文件 复制到 `/etc/udev/rules.d` 目录中，以添加 OpenOCD udev 规则。

## 连接

将 JTAG 接口连接到计算机，打开 ESP32-S2 和 JTAG 接口板上的电源，然后检查计算机是否可以识别到 JTAG 接口。

如需继续设置调试环境，请前往 运行 OpenOCD 章节。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。