# 编写文档

[English]

本文档简要总结了 espressif/esp-idf 库中的文档风格，并介绍了如何添加新文档。

## 概述

为本仓库代码编写文档时，请遵循 Doxygen style，即在标准注释块中插入特殊命令，如 `@param`：

    /**
     * @param ratio this is oxygen to air ratio
     */

Doxygen 能够解析代码，提取此类特殊命令及其后续文本，并基于提取的信息构建文档。

下图为一个包含函数文档的典型注释块：

Doxygen 支持多种格式，并支持文档内部的多个详情级别，具有很强的灵活性。要了解更多可用功能，请参考 Doxygen Manual。

## 为什么要用 Doxygen?

我们的最终目的是保证代码文档的一致性。因此，我们可以使用 Sphinx 和 Breathe 等工具，在代码变更时自动更新 API 文档。

借助这些工具，以上代码的渲染效果如下：

## 试一试！

为 ESP-IDF 库添加代码时，请遵循以下标准：

1. 为代码的所有构件提供文档说明，包括函数、结构体、类型定义、枚举、宏等。对其目的、功能和局限性进行充分介绍，提供符合读者预期的良好体验。

2. 函数文档应说明该函数的作用。如果函数接受输入参数并返回值，也需要对输入参数和返回值进行解释。

3. 请勿在参数前添加数据类型或除空格外的任何字符。所有空格和换行符都会压缩为一个空格。如需换行，请换行两次。

4. 在函数输入为空或不返回值时，无需插入 `@param` 或 `@return` 命令。

5. 为 `define` `struct` 或 `enum` 的成员撰写文档时，需遵循以下格式在每个成员后添加注释。

6. 要渲染出整齐的列表，可在命令后换行（如以下代码示例中的 `@return` 命令）。

       *
       * @return
       *    - ESP_OK if erase operation was successful
       *    - ESP_ERR_NVS_INVALID_HANDLE if handle has been closed or is NULL
       *    - ESP_ERR_NVS_READ_ONLY if handle was opened as read only
       *    - ESP_ERR_NVS_NOT_FOUND if the requested key doesn't exist
       *    - other error codes from the underlying storage driver

7. 头文件或一组文件库的功能概述需在同一路径下单独的 `README.rst` 文档中进行描述。如该路径下还有其他 API 的头文件，则应将此头文件对应的 README 文件命名为 `apiname-readme.rst`。

## 进阶用法

也可以使用以下进阶技巧，产出更加优质使用的文档。

在编写代码时，请遵循以下标准：

1. 使用 `@code{c}` 和 `@endcode` 命令添加代码示例片段，阐述实现过程。

       *
       * @code{c}
       * // Example of using nvs_get_i32:
       * int32_t max_buffer_size = 4096; // default value
       * esp_err_t err = nvs_get_i32(my_handle, "max_buffer_size", &max_buffer_size);
       * assert(err == ESP_OK || err == ESP_ERR_NVS_NOT_FOUND);
       * // if ESP_ERR_NVS_NOT_FOUND was returned, max_buffer_size will still
       * // have its default value.
       * @endcode
       *

   该代码片段应添加在其所说明的函数的注释区中。

2. 要高亮重点信息，可使用 `@attention` 或 `@note` 命令。

       *
       * @attention
       *     1. This API only impact WIFI_MODE_STA or WIFI_MODE_APSTA mode
       *     2. If the ESP32 is connected to an AP, call esp_wifi_disconnect to disconnect.
       *

   以上示例也展示了有序列表的用法。

3. 要描述一组具有相似功能的函数，可使用 `/**@{*/` 和 `/**@}*/` 标记命令。

       /**@{*/
       /**
        * @brief common description of similar functions
        *
        */
       void  first_similar_function (void);
       void second_similar_function (void);
       /**@}*/

   如需更多应用示例，请参考 nvs_flash/include/nvs.h。

4. 如需进一步跳过重复定义或枚举等代码，可使用 `/** @cond */` 和 `/** @endcond */` 命令附上该代码。相关应用实例，请参考 esp_driver_gpio/include/driver/gpio.h。

5. 使用 markdown 添加标题、链接和表格等，增强文档的可读性。

       *
       * [ESP32-S3 Technical Reference Manual](https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_technical_reference_manual_en.pdf)
       *

备注

如果没有将代码片段、说明或链接等内容包含在一个文档对象相关联的注释块中，则文档中不会出现相关内容。

6. 为一个或多个完整代码示例提供说明。将说明写入单独的 `README.md` 文件中并放在 examples 路径下对应文件夹。

## 文档格式标准化

撰写代码文档文本时，请遵循以下标准，提供格式良好的 Markdown (.md) 或 reST (.rst) 文档。

1. 确保将一个段落写在同一行。通过换行加强可读性仅适用于代码，请勿在文本中以下图形式换行。为方便阅读，建议在段落之间空一行。

   > 一个段落写在同一行（点击放大）

   > 同一段落中请勿换行（点击放大）

2. 中英文文档行号需对齐，如下所示。这样做的好处是为作者和译者节省时间。非双语作者更新文档时，仅需更新对应中文或英文文档的同一行。对译者来说，如果英文文档出现更新，可快速定位对应中文文档需更新的位置。另外，通过比较英文和中文文档的总行数，可以快速检查文档的中文版本是否落后于英文版本。

   > 对齐中英文文档行号（点击放大）

## 构建文档

要构建文档，请先安装以下依赖项：

1. 安装 Doxygen。

2. 如果已经通过运行 `./install.sh` 设置好了所需的 工具，请运行以下命令，启用文档构建功能：

   >     ./install.sh --enable-docs

   > 上述操作将安装 `esp-docs` Python 包。该包是 Sphinx 的一个封装器，用于构建 ESP-IDF 文档。

安装好依赖项后，进入 `docs` 文件夹并运行以下命令构建文档：

    build-docs build

也可以通过指定目标和语言，仅构建所需的文档，从而加快构建过程：

    build-docs -t esp32 -l en build

更多详细信息，请参阅 esp-docs。

## 小结

出色的代码可以实现令人赞叹的功能，精心编写的文档则让开发者们如虎添翼。

期待你的贡献！

## 相关文档

- API 文档模板

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。