警告

This document is not updated for ESP32C61 yet, so some of the content may not be correct.

This warning was automatically inserted due to the source file being in the add_warnings_pages list.

# SD 上拉需求

[English]

乐鑫硬件产品适用于多种场景，这些场景可能需要不同的管脚上拉状态。因此，要调整某些产品的特定管脚上拉状态，为 SD 总线提供所需的上拉电阻。

ESP32-C61 使用 SPI 或 SDMMC 控制器与 SD 卡通信时，需要满足 SD 卡的上拉需求。当 SD 卡在 SPI 模式或 1 位 SD 模式下运行时，SD 总线的 CMD 和 DATA (DAT0 - DAT3) 线必须通过 10 kΩ 电阻上拉。SD 卡和 SDIO 设备也应在上述所有管脚（无论是否连接到主机）上有上拉电阻，以防设备进入错误状态。

本文档涵盖以下章节内容：

- 兼容性概述 - 简要介绍乐鑫产品管脚的默认上拉状态与 SD 总线所需状态之间的兼容性

- 解决方案 - 解决兼容性问题的方案

- 相关信息 - 其他相关信息

## 兼容性概述

本节概述了在使用安全数字输入输出 (SDIO) 时可能出现的兼容性问题。SD 总线需要连接上拉电阻，因此要妥善解决与主机设备及从机设备有关的兼容性问题。下面每个问题都有相应解决方案的链接，主机设备和从机设备的解决方案可能有所不同。

### 非乐鑫主机

请确保 SDIO 主机为所有 SD 总线信号提供必要的上拉电阻。

## 解决方案

### 无上拉电阻

如果所使用的开发板没有上拉电阻，可以执行以下操作：

- 如果主机设备和从机设备在不同的开发板上，将其中一块开发板换为带有上拉电阻的开发板。

- 用一个 10 kΩ 的电阻将每个需要上拉的管脚连接到 VDD，从而附加外部上拉电阻。

## 相关信息

### 内部上拉和 strapping 需求

使用外部电阻始终是更优选择。乐鑫产品中的内部弱上拉和下拉电阻启用后可以代替外部电阻，但此解决方案并不能保证可靠的 SDIO 通信。

通常不建议将 strapping 管脚重复用于 SDIO 功能。SD 和 strapping 管脚的上拉、下拉需求可能会相互冲突。有关 {IDF_TARGET} strapping 管脚的详细信息，请参阅技术规格书。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。