# 低功耗蓝牙® 场景下低功耗模式介绍

[English]

本节介绍低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 在低功耗模式下的时钟源选择，以及常见相关问题。

## 低功耗模式下的时钟源选择

在低功耗蓝牙应用场景中，由于协议要求休眠时钟精度需在 500 PPM 以内，light-sleep 和 modem-sleep 模式下所用的时钟源必须满足该要求。如果时钟精度不足，可能会出现 ACL 连接失败或超时断开等问题。因此在使用前请确保所选时钟源及其精度满足要求。

### 选择主晶振

要选择主晶振作为低功耗蓝牙内部时钟源，请配置以下选项：

CONFIG_BT_LE_LP_CLK_SRC = Use main XTAL as RTC clock source (CONFIG_BT_LE_LP_CLK_SRC_MAIN_XTAL)

选择主晶振后，light-sleep 模式下主晶振电源不会关闭，因此电流消耗更高。有关使用主晶振与 32 kHz 外部晶振在 light-sleep 模式下的典型电流消耗，请参考 Power Save README 。

### 选择 32 kHz 外部晶振

要使用 32 kHz 外部晶振作为低功耗蓝牙内部时钟源，请配置以下选项：

配置路径 1：

CONFIG_BT_LE_LP_CLK_SRC = Use system RTC slow clock source (CONFIG_BT_LE_LP_CLK_SRC_DEFAULT)

配置路径 2：

CONFIG_RTC_CLK_SRC = External 32 kHz crystal (CONFIG_RTC_CLK_SRC_EXT_CRYS)

注意： 即使在 menuconfig 中选择了 32 kHz 外部晶振，如果低功耗蓝牙初始化时未检测到外部晶振，系统会自动切换为主晶振，可能导致 light-sleep 电流高于预期。

### 选择 136 kHz RC 振荡器

要使用 136 kHz 内部 RC 振荡器作为低功耗蓝牙内部时钟源，请配置以下选项：

配置路径 1：

CONFIG_BT_LE_LP_CLK_SRC = Use system RTC slow clock source (CONFIG_BT_LE_LP_CLK_SRC_DEFAULT)

配置路径 2：

CONFIG_RTC_CLK_SRC = Internal 136 kHz RC oscillator (CONFIG_RTC_CLK_SRC_INT_RC)

对于需要低功耗且没有 32 kHz 外部晶振的场景，可以选择 136 kHz RC 振荡器。然而，该时钟无法满足低功耗蓝牙的 500 PPM 的休眠时钟精度需求。如果对端设备使用 ESP 芯片，低功耗蓝牙功能仍可正常工作；但如果对端设备不是 ESP 芯片，则以下低功耗蓝牙行为将无法支持：

> 1. 作为连接的 Central 方

> 2. 作为 Periodic Advertising 的广播方

如果对端设备也用 136 kHz RC 作为时钟源，需要如下配置:

配置路径：

> - CONFIG_BT_LE_LL_PEER_SCA_SET_ENABLE = y

> - CONFIG_BT_LE_LL_PEER_SCA = 3000

注意： 使用 136 kHz RC 振荡器可能偶发连接断开或连接失败。

### 如何确认当前低功耗蓝牙使用的时钟源

可通过低功耗蓝牙初始化时的日志判断当前时钟源：

低功耗蓝牙初始化日志与时钟源对应关系
日志内容 | 时钟源
--- | ---
Using main XTAL as clock source | 主晶振 (Main XTAL)
Using 136 kHz RC as clock source | 内部 136 kHz RC 振荡器 (Internal 136 kHz RC oscillator)
Using external 32.768 kHz crystal as clock source | 外部 32 kHz 晶振 (External 32 kHz crystal)
Using external 32.768 kHz oscillator at 32K_XP pin as clock source | 外部 32 kHz 振荡器 (32K_XP 引脚) (External 32 kHz oscillator at 32K_XP pin)

## 常见问题

### 1. 低功耗蓝牙 ACL 连接在低功耗模式下建立失败或断开

如时钟源选择部分所述，ACL 连接建立失败或断开时，请首先检查当前时钟源是否满足低功耗蓝牙精度要求。

### 2. 实测 light-sleep 电流高于预期

如时钟源选择部分所述，若主晶振为时钟源，light-sleep 模式下主晶振持续供电，电流消耗高于其他时钟源。平均电流可能会因具体应用而异，并取决于低功耗蓝牙的配置以及处于 light-sleep 模式的时间周期。某些应用的平均电流可能会更大，这是因为低功耗蓝牙在其中花费了更高比例的时间进行发射和接收。

### 3. 无法进入 light-sleep 模式

启用 Auto light-sleep 后，若设备无法进入 light-sleep，通常是 IDLE 时间不足，未满足自动进入条件。这可能由日志过多或低功耗蓝牙配置导致 IDLE 时间过短（如连续扫描）引起。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。