警告

This document is not updated for ESP32C61 yet, so some of the content may not be correct.

This warning was automatically inserted due to the source file being in the add_warnings_pages list.

# 外设 API

[English]

- 模数转换器 (ADC) 单次转换模式驱动
- 模数转换器 (ADC) 连续转换模式驱动
- 模数转换器 (ADC) 校准驱动程序
- 模拟比较器
- 时钟树
- 椭圆曲线数字签名算法 (ECDSA)
- 事件任务矩阵 (ETM)
- GPIO & RTC GPIO
- 通用硬件定时器 (GPTimer)
- 专用 GPIO
- I2C 接口
- I2S
- LCD
- LED PWM 控制器
- SD 上拉需求
- SD SPI 主机驱动程序
- SDIO 卡从机驱动程序
- SPI flash API
- SPI 主机驱动程序
- SPI 从机驱动程序
- SPI 从机半双工模式
- 温度传感器
- 通用异步接收器/发送器 (UART)

本部分的 API 示例代码存放在 ESP-IDF 示例项目的 peripherals 目录下。

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。