# 低功耗模式

[English]

## 概述

在嵌入式物联网应用场中，待机性能表现十分重要。本指南旨在介绍 ESP32-C3 低功耗的基本原理，同时介绍 ESP32-C3 支持的低功耗模式。文档还会具体给出推荐配置、配置步骤和每种模式下的功耗表现，以帮助用户根据实际需求快速配置适合的低功耗模式。

- 系统低功耗模式介绍
  - DFS
  - Light-sleep 模式
  - Deep-sleep 模式
  - 如何配置纯系统下低功耗模式
  - 公共配置选项
  - DFS 配置
  - Light-sleep 模式配置
  - Deep-sleep 模式配置
- Wi-Fi 场景下低功耗模式介绍
  - Wi-Fi 场景如何选择低功耗模式
  - Wi-Fi 省电的基本原理
  - Modem-sleep 模式
  - DFS + Modem-sleep 模式
  - Auto Light-sleep 模式 + Wi-Fi 场景
  - Deep-sleep 模式 + Wi-Fi 场景
  - 如何配置 Wi-Fi 场景下低功耗模式
- 低功耗蓝牙® 场景下低功耗模式介绍
  - 低功耗模式下的时钟源选择
  - 常见问题

此文档对您有帮助吗？

- 反馈已收到，谢谢！
- 如果您有其他意见，欢迎填写乐鑫文档反馈表。

- 我们重视您的反馈。
- 您可以填写乐鑫文档反馈表告诉我们如何改进该文档。